**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Требования к качественным и прочим характеристикам товара. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.**  | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Одежда сцены | Одежда сцены (АРЗ, арлекин, задник, порталы, боковые шторы, карниз алюминиевый профиль, крючки, стопора). АРЗ - Антрактно-раздвижной занавес состоит из двух частей – 1 шт. Ширина проема 10 м (+-10%), высота 5,1 м (+-10%). Сборка в 1,8 раза. Крепится к потолку или конструкциям на алюминиевый усиленный профиль. Арлекин в складку 1:3, с декоративной отделкой (1 шт.), дизайн по согласованию с Заказчиком. Ширина 10 м (+- 10%), высота самых выступающих частей 1 м. Задник из трех частей – (1 шт.), ширина проема 10 м (+-10% ), высота проема 5 м (+-10%), складка 1:1,5. Порталы (2 шт) шириной по верху 1,6 м, складку 1:2. Порталы крепятся на потолок или конструкцию на алюминиевый усиленный профиль. Боковые шторы (2 шт.) ширина по верху 3 м, высота 5 м (+-10%) . складка 1:1,5. Боковые шторы (2 шт) ширина по верху 2 м (+- 10%) , высота 6 м (+-10%) складка в 1,5 раза. Качество ткани всех изделий соответствует ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и квалификация». Ткань трудновоспламеняемая, прочная, 100% trevira CS Flameretardant, блекаут 250 гр/м, 100% полиэстер, выработанная усиленным сатиновым переплетением, обладающая большой долговечностью и красивым внешним видом, с мягким грифом, с высокими физико-механическими показателями. Цвет по согласованию с Заказчиком. | Комплект  | 1 |