**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**В случае если в извещении или техническом задании (в каком-либо документе, входящем в состав извещения о закупке, прикрепленном отдельным файлом к извещению) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Сплит-система инверторного типа | Хладагент R32,Вес фреона 540 г, Мин. поддерживаемая температура 17 °С,Макс. поддерживаемая температура 30 °С, Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока 50 °С, Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока -15 °С,Цвет корпуса внешнего блока-Белый,Цвет корпуса внутр. блока Белый,Технологии Инверторная технология, эффективен для помещ. площадью до 32 м2,Макс. уровень шума внешнего блока 55 дБ,Уровень шума внутр. блока,22 дБ,управления Дистанционное беспроводное,Регулировка положения жалюзи с пульта Вертикальное+Горизонтальное,Регулировка температуры обогрева Да, Регулировка температуры охлаждения Да | Шт. | 1 |
| 2 | Облучатель | Производительность: 35 м3 /час\* Потребляемая мощность: 75 Вт Габариты: 110х80х500 мм Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление бактерицидного облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. | Шт. | 1 |
| 3 | Электросушитель для рук | Тип традиционный, Управление автоматическое (сенсорное), Напряжение 220 В, Мощность 1.2 кВт Уровень шума 50 дБ, Температура воздушного потока от 40 до 54 °С, Скорость воздушного потока 16 м/сек., Время сушки 15 сек., Ширина 182 мм, Глубина 120 мм, Высота 267 мм, Вес (без упаковки) 1.25 кг, Вес (с упаковкой) 1.5 кг, Материал пластик, Цвет белый | Шт. | 9 |
| 4 | Смягчитель воды | Объем 16 литров, 190\*255\*600 мм. Подключение воды 3/4, давление подаваемой воды - мин 1 Бар - макс 8 Бар, макс. поток воды - 1000 л/час, подключение воды 3/4, температура помещения - мин 4 °C - макс 35 °C, количество соли для регенерации - 2 кг | Шт. | 1 |
| 5 | Аппарат для уничтожения насекомых | Габариты - 620х130х370 мм,Масса - 8 кг, Напряжение - 220 В,Мощность - 0,5 кВт, Площадь действия – 300 м2 | Шт. | 1 |
| 6 | Система обратного осмоса | Тип воды Жесткая, Минерализация Да, Ресурс 3 ступени - 1 раз в год, мембрана - 1 раз в 1,5-2 года, Объем накопительного бака 12 л, Накопительный бак Есть, Рабочее давление 2-8 атм., Производительность до 200 л/сутки, Температура воды до 40 °С,Габариты Вес 14.15 кг, Длина 41.00 см, Ширина 42.00 см, Высота 46.00 см | Шт. | 1 |
| 7 | Детский сушильный шкаф | Вместимость 5 комплектов детской одежды, 5 пар обуви Таймер 1 - 12 часов Уровень шума 42 дБ Напряжение 220 В Мощность 1 кВт Ток 4.5 А Тип нагревательного элемента Конвектор Защита от перегрева Есть Режимы работы Режим просушивания / Режим проветривания Зона просушивания Совместный Влагозащищенность Не требует предварительного отжима одежды Производительность вентилятора 600 м3/ч общая 120 м3/ч на каждую секцию Тип вентилятора Осевой Фланец для отвода воздуха, 120 - 125 мм Доп. опция Сборка мебели Сборно-разборный Материал изделия Сталь 1 мм, покрытая порошковой эмалью Перфорированные полки 10 шт (2 шт в каждой секции) ,Крючки для навешивания одежды 5 шт (двойной крючок в каждой секции) Тип дверей Распашные тРигельный ключевой еврозамок, без ключей 5 шт (в каждой секции) | шт | 3 |