**Раздел 10. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**на поставку спортивного оборудования и инвентаря**

**Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Предмет закупки: Поставка спортивного оборудования и инвентаря (далее также – Товар).

1.2. Место поставки: ЯНАО, г. Салехард. Точный адрес по согласованию с Заказчиком, путем направления уведомления, в свободной форме (письменное уведомление, электронное письмо и др.) по реквизитам, указанным в договоре, без оформления дополнительных соглашений.

1.3. Срок поставки: в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты заключения Договора.

1.4. Условия поставки: Товар по наименованию, количеству, ассортименту, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам, цене поставляемого Товара, цене за единицу поставляемого Товара передается Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору). Поставщик обязуется произвести поставку Товара, по рабочим дням (с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней) с 09 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (по местному времени Заказчика). Под датой поставки по Договору понимается дата отметки Заказчика/уполномоченного им лица в транспортной накладной.

1.5. Перечень и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Количество поставляемого товара | Сведения о применении национального режима в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875  (пункт и номер приложения) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Доска гибкая для прыжков | шт. | 1 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 2 | Печь формовочная для коньков | шт. | 3 |
| 3 | Система для сушки перчаток и коньков просушивает до 16 предметов | шт. | 8 |
| 4 | Тележка для белья | шт. | 10 |
| 5 | Тележка для одежды мобильная | шт. | 2 |
| 6 | Тележка гидравлическая | шт. | 4 |
| 7 | Стойка баскетбольная мобильная складная | шт. | 2 |
| 8 | Стойки для волейбольной сетки | комплект | 4 |
| 9 | Вышка судейская для волейбола | шт. | 3 |
| 10 | Сетка для волейбола | комплект | 4 |
| 11 | Шкаф для сушки формы, одежды и инвентаря | шт. | 4 |

**Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ**

2.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (ранее не находившейся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшимся ремонту (модернизации или восстановлению). Товар, поставленный по договору, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

2.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

2.3. Поставляемый Товар по функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам должен соответствовать следующим требованиям:

**ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ), ТЕХНИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, А ТАКЖЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. Измерения | Кол-во |
| 1 | Доска гибкая для прыжков | Гибкая доска для прыжков AstralPool Dynamic или эквивалент изготовлена из полиэстера и стеклопластика, устойчива к воздействию УФ и суровых погодных условий.  Высота не менее 390 мм  Ширина не менее 460 мм  Длина не менее 1610 мм  Вес не более 22 кг  Модель Dynamic или эквивалент. | штук | 1 |
| 2 | Печь формовочная для коньков | Печь формовочная для коньков (SharpMaster  X-03) или эквивалент - предназначена для контролируемого нагрева формуемых коньков в диапазоне от 50 до 130 градусов Цельсия (включительно).  Имеется блок управления с индикацией, который позволяет выставлять точную температуру нагрева коньков и время нагрева. (Индикатор нагрева, работы с печью)  Шаг установки температуры; 1 градус. Таймер нагрева: от 1 до 999 минут.  Температура задается оператором и отображается на индикаторе и поддерживается необходимое время.  Печь состоит из двойного корпуса, что позволяет исключить получения ожога при эксплуатации печи.  Стеклянная термоустойчивая дверь позволяет загружать коньки в печь и контролировать процесс нагрева.  Блок нагрева и управления интегрирован в заднюю часть печи.  Печь оборудована системой защиты от перегрева.  Предназначена для использования внутри помещения.  Мощность 2200 Вт  Габариты: 580х375х490 мм  Напряжение 220 В/50 Гц  Тип вентилятора; Центробежный  Длина шнура от 1,8 м  Наличие подпятника  Уровень шума: 45 Дб  Масса: не более 16 кг. | Штук | 3 |
| 3 | Система для сушки перчаток и коньков просушивает до 16 предметов | DM 20 (или эквивалент)  Мобильная система для сушки перчаток или коньков. Обладает ударопрочным корпусом и трубками из нержавеющей стали. Оснащена предохранителем высокой температуры.  Применяется в профессиональных командах во время матчей и тренировок для быстрой сушки перчаток и коньков. Система для сушки компактна и легко транспортируется.  габариты (ШхГхВ) - 560х460х550 мм;  напряжение питания - 220 В, 50 Гц;  время работы - 12 мин;  масса - 11 кг;  Минимальное количество предметов сушки ≥ 16 предметов (включительно)  материл - высококачественный пластик + метал;  мощность - 2500 Вт;  Особенности обладает ударопрочным корпусом и трубками из нержавеющей стали. оснащена предохранителем высокой температуры.  Материл высококачественный пластик + метал | Штук | 8 |
| 4 | Тележка для белья | Объем не менее 300 л  Материал изготовления тележки: металл (порошковое полимерное покрытие) и пластик  Назначение: для белья  Грузоподъемность не менее 50 кг  Тип: для прачечной  Ширина: 1000 мм  Глубина: 550 мм  Высота: 950 мм  Вес (без упаковки): не более 20 кг | Штук | 10 |
| 5 | Тележка для одежды мобильная | Компактная тележка для одежды.  Полка для обуви, две штанги для вешалок-плечиков и боковые крючки для сумок, зонтов.  Штанги из хромированной трубы (диаметр/толщина: 28/0,8 мм); стойки - из металлической трубы, (диаметр/толщина: 32/0,8 мм и 28/0,8 мм).  Расстояние между штангами 195 мм.  Высота вешалки регулируется в пределах 890-1660 мм (телескопическая система).  Размеры полки для обуви ШхГ: 720х350 мм.  Высота от пола до полки для обуви 80 мм.  Расстояние между трубками полки 90 мм.  Колеса вращаются на 360 градусов, обеспечивая легкое передвижение вешалки.  Диаметр колесной опоры 40 мм.  Ширина одной штанги позволяет вместить до 25 вешалок-плечиков.  Максимальная распределенная нагрузка на штангу 16 кг, на полку 20 кг.  Изделие полностью разборное  Габариты:  Высота не менее 1660 мм  Длинна не менее 860 мм  Ширина не менее 310 мм | Штук | 2 |
| 6 | Тележка гидравлическая | Гидравлическая тележка PROLIFT или эквивалент грузоподъемность не менее 2500 кг, колеса нейлон AC 25 нейлон или эквивалент.  Нейлоновые колеса и нейлоновые сдвоенные подвильные ролики тележки обладают высокой износостойкостью и не оставляют следов на поверхности полов.  Наличие клапана перегруза, а также усилителей вил по всей длине, повышающих их жесткость.  Тип тележки: рохля  Высота подъема (min): 85 мм  Высота подъема (max): 195 мм  Общая ширина вил: 550 мм  Длина вил: 1150 мм  Расстояние между вилами: 230 мм  Диаметр колес: 180 мм  Ширина колеса: 50 мм  Материал колеса нейлон (NY)  Диаметр ролика: 80 мм  Ширина ролика: 70 мм  Материал ролика: нейлон (NY)  Общая длина: 1580 мм  Общая ширина: 550 мм  Высота ручки: 1220 мм  Вес нетто: 75 кг  Высота подхвата: 85 мм | Штук | 4 |
| 7 | Стойка баскетбольная мобильная складная | Профессиональные баскетбольные стойки Taishan (Китай) или эквивалент, вынос не менее 325 см. В один комплект поставки входит профессиональная баскетбольная стойка. Передвижные складные баскетбольные соревновательные стойки имеют сертификат Международной федерацией баскетбола (FIBA) для соревнований уровень 1. Вынос стрелы не менее 325 см. Стойка оснащена динамичным подрамником, что обеспечивает распределенную нагрузку на пол и большую устойчивость, подъем и опускание стрелы и передней части основной рамы осуществляется с помощью пружинного механизма. В комплект поставки входит: щит из закалённого стекла, амортизационное кольцо, прочная сетка, комплект протекторов черного цвета: торцевой нижний, торцевой верхний, два боковых, протектор на щит, набор крепежа к полу сзади и спереди основной рамы. Конструкция имеет два положения «игра» и положение «хранение». Автоматическая предварительная фиксация стрелы в положении "игра" за счет защелки на телескопическом механизме. Габаритные размеры в положении «хранение»: длина 5305 мм, ширина 1980 мм, высота до верхнего края щита 2100 мм. Габаритные размеры в положении «игра»: длина 6065 мм, ширина 1980 мм, высота от пола до кольца 3050 мм. Расстояние от края щита до внутреннего края разметки 1200 мм. Материал металлокаркаса стойки сталь. Цвет покраски металлических частей стойки черный. Способ покраски металлических частей стойки порошковая полимерная покраска. Противовесы встроенные. Стойка оснащена поворотными колесами с подшипниками в передней части стойки и двумя тройными фиксированными колесами с подшипниками. Цвет протекторов черный. Размер протекторов: Протектор телескопической штанги: 1450×330×250 мм. Протекторы боковых частей основания: 2100×210×900 мм. Протектор лицевой части стойки верхний: 1500×220×770 мм. Протектор лицевой части стойки нижний: 1380×130×950 мм. Материал протекторов ППУ высокой плотности. Баскетбольный щит выполнен из закаленного стекла в стальной профильной раме, габаритные размеры 1800х1050 мм. Щит не имеет контакта с кольцом. Имеет прямое крепление на основной балке несущей баскетбольной конструкции. Рама стальная. На отражающем элементе нанесена разметка белого цвета, размеры и расположение элементов разметки соответствуют требованиям, предъявляемым правилами соревнований по баскетболу. Вес щита 105 кг. Кольцо баскетбольное оснащено возвратной пружинной системой. Имеет эффективную и прочную фиксацию сетки. Болты и сложные соединения, которые ослабляют и разрегулируют кольцо отсутствуют. Баскетбольное кольцо разнонаправлено отклоняется, профессиональное, пружинящее на, выполнено из стали, с безопасной системой крепления сетки. Внутренний диаметр кольца 45 см. Крепление сетки без крюков для максимальной безопасности игроков. Материал сверхпрочная сталь. Цвет оранжевый. Крепление кольца к щиту осуществляется болтовым соединением. Вес кольца 7 кг. Крепление кольца осуществляется к фланцу стрелы монтажными пластинами без контакта со стеклом щита. Положение кольца на высоте 305 см. Сетка нейлоновая плетеная для баскетбольного кольца, соревновательная. Цвет сетки белый. Защита для щита баскетбольного, материал - пенополиуретан, цвет черный. Крепление при помощи болтов. Вес протектора на щит 3 кг. Вес стойки в сборе 1350 кг. | штук | 2 |
| 8 | Стойки для волейбольной сетки | Стойки Олимпийские волейбольные в комплекте с защитой стоек, закладными стаканакми. В комплект поставки входит: Стойки волейбольные – 2 штуки (в наличие сертификат Международной федерацией волейбола (FIVB). Протектор для волейбольных стоек – 2 штуки (в наличие сертификат Международной федерацией волейбола (FIVB).  Стойки телескопические полуовальной формы 114х101мм выполнены из алюминиевого сплава. На внутренней части стоики имеются скрытые крепления для волейбольной сетки.  Сетка фиксируется через полиуретановый блок диаметром 40мм, кольца диаметром 15мм и крепится на крюк выполненный из металлического прута диаметром 6мм. Натяжение сетки осуществляется при помощи червячного механизма путем вращения съёмной рукоятки входящей в комплект. Стойки имеют регулировку по высоте в диапазоне от 2185 до 2715мм  включительно. Регулировка высоты стойки осуществляется про помощи рукояток длинной 170мм. Верхняя часть стоек закрыта пластиковыми заглушками которые фиксируются при помощи магнитов. Нижняя часть стоек имеет цилиндрический хвостовик диаметром 76мм и длинной 295мм для установки стоек в стаканы.  В комплект поставки входят металлические стаканы диаметром 85мм в нижней части и диаметром 150мм в верхней части и глубиной 355мм которые устанавливаются на спорт площадке путем фиксации их цементно-бетонной смесью. Стаканы имеют не съёмные крышки закрывающие отверстия для установки стоек в момент их отсутствия. Стойки оснащаются специальными защитными протекторами диаметром 180 мм и длинной 2060мм выполненными из кожзаменителя с наполнителем из вспененного материала. Протекторы состоят из 2х частей и фиксируются к стойкам при помощи 6 ремней с липучками. | комплект | 4 |
| 9 | Вышка судейская для волейбола | Вышка судейская для волейбола соответствует стандартам Международной федерацией волейбола (FIVB).  Телескопическая судейская вышка для волейбола Положение стоя и сидя Состоит из основания длинной 1030мм и шириной 700мм выполненного из профильной трубы 50х30мм и листового металла толщиной 5мм. Стойка выполнена из алюминиевого сплава с толщиной стенки 6мм. Вышка оснащена подъёмной платформой длинной 780 и шириной 760мм, подъем осуществляется при помощи червячного механизма путем вращения рукоятки на задней части вышки, диапазон регулировки высоты от 1100мм до 1750мм. Платформа выполнена из листового металла 5мм имеет противоскользящие покрытие и защитный протектор из вспененного материала толщиной 90мм, так же на платформе имеются поручни выполненные из трубы круглого сечения диаметром не менее 33мм. Что бы использовать вышку в положении сидя на вышке имеется складывающиеся сиденье размером 210х220мм и толщиной 27мм и мягким упором для спины размером 165х270 и толщиной 45мм. На задней части вышки имеется лестница выполненная из трубы круглого сечения диаметром 33мм высотой 1595мм и шириной 360мм, на лестнице расположены 4 ступени с шагом 280мм.  Нижняя часть стойки защищена П образным протектором высотой 855мм, шириной 315мм и глубиной 240мм выполненным из кожзаменителя на металлической основе и наполнением из поролона высокой плотности. С задней части стойки установлены прорезиненные транспортировочные колеса диаметром 57мм и толщиной 32мм | штук | 3 |
| 10 | Сетка для волейбола | В комплект поставки входит:  Антенны волейбольные-2 штуки (в наличие сертификат Международной федерацией волейбола (FIVB). Сетка волейбольная – 1 штука (в наличие сертификат Международной федерацией волейбола (FIVB).  Сетка для волейбола высотой 1000мм и длинной 9600мм выполнена из нейлоновой нити толщиной 2.5 мм имеет без узловое плетение ячеи 45х45мм.  Верхняя и нижняя окантовка выполнена из тентовой ткани белого цвета шириной 70мм верхняя и 50мм нижняя. Боковая окантовка выполнена из тентовой ткани черного цвета шириной 40мм в которых вставлен металлический пруток диаметром 10мм.  Верхняя окантовка имеет карман через который проходит металлический трос в синтетической оплетке на концах троса имеются коуши для фиксации сетки к механизму натяжения, нижняя часть сетки фиксируются при помощи полиамидной веревки высокой прочности диаметром 6мм. Боковые части сетки имеют шнур с отверстиями для дополнительной фиксации.  Волейбольная сетка поставляется в чехле из тентовой ткани который имеет рукоятку и специальные ремни для транспортировки  В комплект поставки входят антенны диаметром 10мм и длиной не менее1800мм которые фиксируются к сетке при помощи пластиковых крючков и резьбовых фиксаторов диаметром 20мм.  Антенны имеют сигнальную расцветку красно-белого цвета | комплект | 4 |
| 11 | Шкаф для сушки формы, одежды и инвентаря | Шкаф для сушки формы DION STANDART S или эквивалент.  Четыре режима сушки:  1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки  2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут  3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы  4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа  Особенности модели:  Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут (включительно);  Озонатор воздуха  Имеется система защиты от нагрева и возгорания.  Не нагревает окружающую среду;  Большая вместимость одежды и обуви;  Сенсорное управление;  microUSB разъем для обновления ПО системы управления;  Светодиодная подсветка (освещает шкаф при открытии дверцы);  Размер (ШхГхВ): 1120х600х1950мм  Мощность, кВт: не менее 3,6  Напряжение: 220 V/3,6 кВт  Масса ≥130  Производительность вентилятора ≥500  Тип вентилятора тангенциальный; радиальный  Управление сенсорный дисплей  Диагональ дисплея ≥4  Разрешение дисплея ≥480х279  технология защиты от перегрева DionDefense3, система дезинфекции DION O3\*  Вместительность: 3 комплектов формы и 3 пары обуви  Номинальный ток, А: 16  Производительность вентилятора, м3/час: 650  Светодиодная подсветка: есть  Влагоудаление, гр/мин: не менее 19  Диагональ дисплея, дюйм: не менее 4,3"  Цвет: 9005 черный графит. | штук | 4 |