ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кондиционеров бытовых (сплит-систем)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Предмет поставки: поставка бытовых кондиционеров — сплит-систем настенного типа.
1.2. Адрес поставки: 625517, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Мальково, ул. Строителей, д. 3/1.
1.3. Срок поставки: поставка осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующей заявки.
1.3.1. Заявка может быть направлена Поставщику по электронной почте либо иным способом, позволяющим подтвердить факт и дату ее получения.
1.4. Условия поставки: доставка товара до указанного адреса осуществляется силами и за счет Поставщика. В стоимость товара должны быть включены расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку, подъем и размещение товара в месте, указанном Заказчиком.
1.4.1. Поставка может осуществляться одной партией либо отдельными партиями в соответствии с заявками Заказчика в пределах общего количества товара, установленного настоящим техническим заданием.
1.4.2. Монтаж, пусконаладочные работы и расходные материалы для монтажа в предмет поставки не входят, если иное не предусмотрено договором или заявкой Заказчика.


2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сплит-система настенная (внутренний + наружный блок) 
	шт.
	12



3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ ТОВАРА
3.1. Поставляемое оборудование должно быть:
· новым, ранее не использовавшимся;
· не восстановленным и не подвергавшимся ремонту;
· свободным от прав и притязаний третьих лиц;
· серийного заводского производства;
· выпущенным не ранее 2025 года;
· поставленным в заводской комплектации и заводской упаковке.
3.2. Все поставляемые сплит-системы должны быть одной марки, одной модели и одной серии.
3.3. Не допускается поставка выставочных образцов, оборудования после ремонта, оборудования с замененными заводскими деталями либо оборудования с поврежденными, измененными или удаленными серийными номерами.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Мощность охлаждения (кВт)
	Не менее 2,2

	Мощность обогрева (кВт)
	Не менее 2,2

	Тип компрессора
	 (on/off)

	Тип хладагента
	R-410A 

	Режим работы
	Охлаждение / Обогрев

	Энергоэффективность (класс)
(охлаждение)
	Не менее А

	Энергоэффективность (класс)
(обогрев)
	Не менее А

	Уровень шума внутреннего блока (мин. скорость)
	≤ 30 дБ(А)

	Уровень шума наружного блока
	≤ 50 дБ(А)

	Диаметр труб, Жидкость (мм)
	6,35 (1/4)

	Диаметр труб, газ (мм)
	9,52 (3/8)

	Электрическое питание
	220-240/50/1

	Максимальная длина трассы
	Не менее 15

	Максимальный перепад высот
	Не менее 5

	Размер (ШхВхГ) внутреннего блока
	Не более 680х252х209

	Размер (ШхВхГ) наружнего блока
	Не более 600х421x235



Указанные технические характеристики должны подтверждаться техническим паспортом, руководством по эксплуатации, официальным каталогом производителя либо иной официальной технической документацией производителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ
5.1. Каждая сплит-система должна иметь следующие функции:
· автоматический режим работы;
· режим осушения воздуха;
· ночной режим с пониженным уровнем шума;
· таймер включения и выключения продолжительностью не менее 24 часов;
· автоматический перезапуск с восстановлением настроек после отключения электропитания;
· самодиагностику неисправностей с индикацией кода ошибки;
· регулировку направления воздушного потока;
· регулировку скорости вентилятора;
· дистанционное управление.
5.2. В комплект каждой сплит-системы должен входить пульт дистанционного управления с элементами питания. Обозначения на пульте либо инструкция по его использованию должны быть представлены на русском языке.


6. ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА
6.1. Внутренний блок должен быть оборудован:
· противопылевым фильтром;
· дополнительным фильтром тонкой очистки с фотокаталитическим, ионизирующим или антибактериальным элементом.
6.2. Допускается применение иного фильтрующего элемента с аналогичными или улучшенными функциональными характеристиками.


7. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ
7.1. Товар должен поставляться в неповрежденной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
7.2. Упаковка не должна иметь следов намокания, вскрытия, значительных механических повреждений или повторного запечатывания.
7.3. На оборудовании и упаковке должны быть указаны:
· наименование производителя;
· марка и модель оборудования;
· серийный номер;
· дата или год изготовления;
· основные технические характеристики;
· сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
7.4. Маркировка и обязательная информация о товаре должны быть представлены на русском языке.


8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать обязательным требованиям действующих технических регламентов Евразийского экономического союза, в том числе:
· ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
· ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
8.2. Поставщик обязан предоставить действующие документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям: сертификаты соответствия, декларации о соответствии либо иные документы, предусмотренные законодательством.
8.3. Товар должен иметь официальную гарантийную поддержку производителя или уполномоченной производителем организации на территории Российской Федерации.


9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной, универсального передаточного документа или иного документа о приемке соответствующей партии товара.
9.2. Гарантия должна распространяться на внутренний блок, наружный блок, компрессор, электронные компоненты и пульт дистанционного управления.
9.3. Срок службы оборудования должен составлять не менее 10 лет.
9.4. Наличие гарантии производителя не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств перед Заказчиком.


10. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
10.1. В комплект каждой сплит-системы должны входить:
· внутренний блок;
· наружный блок;
· пульт дистанционного управления;
· элементы питания для пульта;
· комплект штатных крепежных и соединительных элементов, предусмотренных производителем;
· инструкция по эксплуатации на русском языке;
· гарантийный талон;
· технический паспорт изделия или иной документ, содержащий технические характеристики оборудования.
10.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан предоставить Заказчику копии действующих сертификатов или деклараций о соответствии.
10.3. Документы могут быть представлены в бумажной или электронной форме, за исключением документов, которые в соответствии с требованиями производителя должны передаваться вместе с каждой единицей товара.

11. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
11.1. Приемка товара осуществляется по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и соответствию требованиям настоящего технического задания.
11.2. Заказчик вправе проверить:
· целостность заводской упаковки;
· отсутствие внешних повреждений;
· комплектность оборудования;
· соответствие марки, модели и серийных номеров сопроводительным документам;
· дату изготовления;
· наличие обязательной документации;
· соответствие заявленным техническим характеристикам.
11.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего технического задания, считается непоставленным и приемке не подлежит.
11.4. Подписание товарной накладной или универсального передаточного документа без проверки работоспособности оборудования не лишает Заказчика права предъявить требования по скрытым недостаткам, выявленным после распаковки, монтажа или начала эксплуатации.


12. ЗАМЕНА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ИЛИ НЕКОМПЛЕКТНОГО ТОВАРА
12.1. При выявлении при приемке товара ненадлежащего качества, повреждений, несоответствия комплектации или техническим характеристикам Поставщик обязан за свой счет заменить такой товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика.
12.2. Если неисправность выявлена в течение гарантийного срока, Поставщик обязан по выбору Заказчика:
· выполнить гарантийный ремонт по месту эксплуатации в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика; либо
· заменить неисправный внутренний или наружный блок на новый в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения требования Заказчика.
12.3. Замена оборудования должна производиться на новое оборудование той же модели либо на оборудование с характеристиками не хуже установленных настоящим техническим заданием — по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
12.4. Все расходы, связанные с диагностикой, выездом специалистов, демонтажем, транспортировкой, ремонтом, заменой и обратной доставкой неисправного оборудования, несет Поставщик. 
12.5. На период нахождения оборудования в ремонте гарантийный срок продлевается на количество дней, в течение которых оборудование не могло использоваться. 
12.6. На замененное оборудование гарантийный срок исчисляется заново с даты его передачи Заказчику.


