
Техническое задание
на техническое обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования блочно-модульной газовой котельной филиала МАОУ
«Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15

	Основные данные и требования
	Перечень основных данных и требований

	
Наименование работ
	Техническое обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического	оборудования	блочно-модульной	газовой
котельной филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» Красноярская ООШ»

	Место выполнения работ
	Тюменская область, Ярковский округ, д. Большой Краснояр,
пер. Светлый, д. 15

	Вид
	Техническое обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной до границы эксплуатационной ответственности

	Граница эксплуатационной
ответственности
	Внешняя стена здания блочно - модульной газовой котельной

	Цель работ
	Обеспечение бесперебойной работы оборудования газовой котельной

	Организация-заказчик.
	Филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15

	Перечень основных работ
	1. Проведение услуг по техническому обслуживанию системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной в соответствии с Приложением № 1 и № 4 к настоящему Договору. Обслуживание системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной Заказчика, в соответствии требованиями инструкций заводов-изготовителей и другой нормативно- технической документации.
2. При необходимости, с согласования Заказчика, проведение ремонтных работ на системах автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной, проведение упреждающего ремонта материалами и оборудованием Заказчика.
3. При необходимости составление заявки на запасные части, расходные материалы.
4. Выдача предложений по замене физически изношенного оборудования.
5. В случае невозможности ремонта или экономической нецелесообразности восстановления работоспособности оборудования, согласование с Заказчиком и выдача акта о
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	Перечень основных данных и требований

	
	техническом состоянии оборудования с заключением о невозможности проведения ремонта с указанием причин.
6. Предоставление ежемесячной информации по отказам оборудования системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования (по заявке Заказчика).

	Основание для производства работ
	Обеспечение бесперебойной работы системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной в период эксплуатации.

	Особые условия
	Услуги проводятся на территории обслуживаемой котельной

	Порядок выполнения работ
	1. Исполнитель обязан выполнять услуги согласно согласованному Графику технического обслуживания оборудования котельной.
2. Аварийные ремонты оборудования выполняются круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком). Время реагирования Исполнителя с момента уведомления со стороны Заказчика по телефону или уведомлением по электронной почте, если иное письменно не согласовано Сторонами, о факте выхода из строя составляет не более 3 часов в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов и не более 5 часов в остальное время и выходные, праздничные дни. Время устранения неисправности с момента реагирования должно составлять не более 8 часов, с учетом наличия запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее - ЗИП), предоставленного Заказчиком.
3. Упреждающие ремонты оборудования должны выполняться заведомо (по инициативе Исполнителя и письменному согласованию с Заказчиком), если имеются предпосылки к выходу оборудования из строя.
4. В случае невозможности выполнения ремонтных работ своими силами, Исполнитель по согласованию с Заказчиком организовывает выполнение ремонта оборудования силами сторонних организаций. В этом случае время устранения неисправностей и введение оборудования в эксплуатацию не должно превышать 24 часа в рабочие дни и 72 часа с учетом выходных и праздничных дней с момента уведомления Исполнителя Заказчиком. При отсутствии ЗИПа время ремонта согласовывается дополнительно, в зависимости от сроков предоставления Исполнителем Заказчику необходимого оборудования.
5. Сроки и объем проведения услуг согласовываются при формировании графиков проведения работ по обслуживанию оборудования системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной. При этом объем обслуживаемого оборудования не может быть изменен по
инициативе Заказчика.

	Порядок учета и контроля над работой
	1. В случае отказа системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной, персонал Заказчика  ставит  в  известность  об  этом  специалистов



	Основные данные и требования
	Перечень основных данных и требований

	приборов и устранением неисправностей
	Исполнителя и делает запись в журнале учета ремонта и обслуживания оборудования КИПиА, оперативном журнале оператора котельной (газовое и теплотехническое оборудование). При отсутствии замечаний в течении смены в журнале делается запись «без замечаний».
2. При устранении неисправностей в работе персоналом Исполнителя делается соответствующая запись в журнале учета ремонта и обслуживания оборудования КИПиА, оперативном журнале оператора котельной (газовое и теплотехническое оборудование).
3. Ежемесячно Исполнитель, по заявке Заказчика, организует предоставление  информации  о  количестве  и  характере
отказов приборов, средств автоматизации, происшедших на объектах Заказчика.

	Критерии оценки качества оказания услуг
	1. В результате выполнения услуг обеспечена работоспособность системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования котельной.
2. Со стороны обслуживающего персонала Заказчика отсутствуют жалобы на услуги Исполнителя.
3. Все выполняемые работы на оборудовании установок должны фиксироваться в «журнале учета ремонта и обслуживания оборудования КИПиА», в оперативном журнале оператора котельной (газовое и теплотехническое оборудование). При отсутствии записей о проведении работ в соответствующих журналах, Заказчик может считать данные работы невыполненными.
4. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя проведение ТО оборудования в обязательном присутствии представителя Заказчика, с последующим составлением совместного акта, подтверждающего факт выполненных услуг.
При этом предполагается следующая схема взаимодействия
4.1. Ответственный по договору со стороны Заказчика предварительно по электронной почте (телефону и др.) информирует ответственного по договору со стороны Исполнителя о периоде и виде работ, на которых требуется присутствие представителя Заказчика.
4.2. Ответственный по договору со стороны Исполнителя должен известить по электронной почте (телефону и др.) ответственного по договору со стороны Заказчика о сроках и месте проведения указанных работ (услуг) не мене чем за 24 часа.
4.3 После проведения данных работ представители Заказчика и Исполнителя подписывают акт о выполнении работ, содержащий информацию о месте, виде, и объеме выполненных работ (услуг).
4.4 Услуги требующие присутствия представителя Заказчика в определенный период, и не имеющие соответствующего подписанного акта в качестве подтверждения выполнения
работ, считаются не выполненными и не подлежат оплате в отчетном периоде.



	Основные данные и требования
	Перечень основных данных и требований

	Период выполнения работ
	С 01.09 2026 г. до 31.12.2026 гг.

	Требования к качеству работ, оказанию услуг
	Все выполняемые услуги должны соответствовать требованиям следующих нормативно-технических документов:
1. «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	«Правила	безопасности	сетей газораспределения и газопотребления» утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
2. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10. 2010г. №870;
3. «ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2021г №176-ст.
4. ГОСТ 34741-2021 Межгосударственный стандарт системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа. Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2021г №1191-ст.
Иными нормативными актами, регламентирующими порядок и правила оказания данного вида услуг.

	Требования к квалификации персонала Исполнителя
	1. Разрешительные документы на выполняемые видов работ согласно предмету договора.
2. Аттестация персонала шифр области аттестации А:
«Общие требования промышленной безопасности».
3. Аттестация персонала шифр области аттестации Б 7.1.
«Эксплуатация	систем	газораспределения	и газопотребления».

	Дополнительные требования
	1. Привлечение Субподрядных организаций без согласования с Заказчиком не допускается.
2. Соблюдение требований и норм промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Исполнителю необходимо предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения услуг.
4. Фактический объем выполненных услуг указывается в акте выполненных работ.























