Приложение № 1. Техническое задание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Потребность Заказчика)
	Предмет закупки:
	Поставка горюче - смазочных материалов.

	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	Поставка осуществляется с 01.10.2026  по 31.12.2026 включительно. 
[bookmark: _GoBack]г. Тюмень, Уральский федеральный округ, а именно: Свердловская область, Курганская область, Челябинская область, и Тюменская область, а именно не менее двух заправочных станций в г. Ишим и г. Тобольск, и по одной во всех муниципальных районах Тюменской области, в том числе не менее, чем 5 (пяти) автозаправочных станций, расположенных в разных районах города Тюмени, Ханты-Мансийский АО - Югра, Ямало-Ненецкий АО, Омск и Омская область, Пермь и Пермский край. 

	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

	Оплата производится ежемесячно, на основании счета, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке Товара по Договору, за фактически поставленный товар (горюче – смазочные материалы), после подписания обеими сторонами счёт - фактуры и товарной накладной, выставленные не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным, по цене за единицу нефтепродуктов, установленной на день заправки и не превышающей стоимости единицы нефтепродуктов, установленной в требованиях к функциональным и качественным характеристикам товаров, работ, услуг (Приложение № 1 к техническому заданию)
Доставка оригиналов счет-фактуры и товарной накладной в офис Заказчика по адресу г. Тюмень, ул. Республики д.129, стр.1,  осуществляется силами Поставщика самостоятельно и за свой счет.

	Порядок формирования цены договора
	Цена товара включает в себя стоимость электронных пластиковых карт, стоимость товара, его хранения, включая расходы на страхование, таможенных расходов, таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

	Требования к участникам закупки:

	Участники закупки должны соответствовать требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, которые поставляют товар/оказывают услуги/выполняют работы, входящий в предмет закупки.

	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
	
В соответствии с действующим законодательством РФ

	Особые условия:

	Наличие заправочной станции в городе Тюмени в радиусе 4 км от места базирования транспортных средств Заказчика (ул. Республики д.129.Пирогова 3)
Поставщик обязан обеспечить поставку (отпуск) горюче – смазочных материалов по всем выданным смарт картам (карты должны быть оборудованы пин-кодом) в количестве 20 штук  г. Тюмень, Уральский федеральный округ, а именно: Свердловская область, Курганская область, Челябинская область, и Тюменская область, а именно не менее двух заправочных станций в г. Ишим и г. Тобольск, и по одной во всех муниципальных районах Тюменской области, в том числе не менее, чем 5 (пяти) автозаправочных станций, расположенных в разных районах города Тюмени, Ханты-Мансийский АО - Югра, Ямало-Ненецкий АО, Омск и Омская область, Пермь и Пермский край
Выданные смарт-карты должны иметь возможность оплаты на всех автозаправочных станциях по Уральскому федеральному округу, в приделах, установленных настоящим техническим заданием.
Отпуск горюче - смазочных материалов должен осуществляться ежедневно, круглосуточно, путем заправки автотранспорта Заказчика по электронным пластиковым картам (смарт – картам) на автозаправочных станциях и комплексах Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных Заказчиком лимитов на каждого водителя, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты. Изготовление, кодирование, выдача и обслуживание выданных электронных пластиковых карт (смарт – карт) обеспечивается Поставщиком. Карты передаются в пользование Заказчику на время действия договора. Цена на нефтепродукты устанавливается и отпускается по розничной цене автозаправочных станций на момент заправки и не должна превышать стоимость за единицу нефтепродуктов, установленной в требованиях к функциональным и качественным характеристикам товаров, работ, услуг (Приложение № 1 к техническому заданию)
Наличие круглосуточной службы поддержки по обслуживанию выданных электронных пластиковых карт (смарт-карт). Наличие у поставщика личного кабинета для заказчика для возможности самостоятельно устанавливать лимиты и ограничители по смарт-картам.














	







Приложение № 1 к техническому заданию

Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, работ, услуг
	№ п/п
	Наименование товара
	Описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бензин АИ-92
	Октановое число (моторный метод) не менее 82,5
Октановое число (исследовательский метод) не менее 91,0
Содержание свинца не более 0,010 г/дм3
Содержание марганца не более 18 мг/дм3
Содержание фактических смол не более 5,0 мг/100 см3
Индукционный период бензина не менее 360 мин
Массовая доля серы не более 0,05 %
Объемная доля бензола не более 5 %
Испытание на медной пластине – выдерживает, класс 1
Внешний вид чистый, прозрачный
Плотность при 15 градусах Цельсия 725-780 кг/м3
	литр
	3000

	2
	Бензин АИ-95
	Октановое число (моторный метод) не менее 85,0
Октановое число (исследовательский метод) не менее 95,0
Содержание свинца не более 0,010 г/дм3
Содержание марганца не более 18 мг/дм3
Содержание фактических смол не более 5,0 мг/100 см3
Индукционный период бензина не менее 360 мин
Массовая доля серы не более 0,05 %
Объемная доля бензола не более 5 %
Испытание на медной пластине – выдерживает, класс 1
Внешний вид чистый, прозрачный
Плотность при 15 градусах Цельсия 725-780 кг/м3
	литр
	8000

	3
	Дизельное топливо
	Цетановое число, не менее 45
Фракционный состав:
- 50% перегоняется при температуре, °С, не выше 280
90% перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше 340
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 1,8-5,0
Температура застывания, °С -35
Температура помутнения °С не выше -25
Температура вспышки, °С, не ниже 35
Массовая доля серы, %, не более 0,5
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01
Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более 30
Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более 5
Йодное число, г I2/100 г топлива, не более 6
Зольность, %, не более 0,01
Коксуемость 10 %-го остатка, %, не более 0,2
Коэффициент фильтруемости, не более 3
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 860
	литр
	8000



