Приложение к техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

	Состав услуги:
	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения


	
	Объект (адрес):
	Наименование оборудования
	Количество
(шт.)

	


















625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А

Здание школы.
	Оборудование системы охранного телевидения (СОТ): 
	

	
	Видеокамера IP купольная 5 Мп RVi-2NCD5459 (2.7-13.5)
whitе
	118

	
	Программное обеспечение RVi-2NCD5459_V2.680.00GP001.0.bin
	118

	
	Видеокамера IP цилиндрическая 5 Мп  RVi-2NCT5459 (2.7-13.5)
white
	42

	
	Программное обеспечение RVi-2NCT5459_V2.680.00GP001.0.bin
	42

	
	Монтажная коробка для камер видеонаблюдения RVi-2BMB-5
	42

	
	Видеокамера IP цилиндрическая 5 Мп  RVi-3NCT5065 (6.0-50)
	15

	
	Программное обеспечение RVi-3NCT5065_V2.680.00GP001.0.bin 
	15

	
	Монтажная коробка для камер видеонаблюдения RV-3BMB1
	15

	
	Программно-аппаратный комплекс архива видео данных локального хранения (R
OPERATOR) RV-SE4700 (Сборка23628)
	1

	
	Кронштейн 19"
	2

	
	Жесткий диск 14 ТБ для систем видеонаблюдения
	40

	
	Программно-аппаратный комплекс архива видео данных локального хранения (R
OPERATOR) RV-SE4700 (Сборка 23628.1)
	1

	
	Автоматизированное рабочее место оператора:

	
	Автоматизированное рабочее место оператора RV-WS0750 (Сборка 23628)
	2

	
	Монитор RVi-2M22F-2P
	4

	
	Видео кабель HDMI-HDMI 3 м
	4

	
	Крепление для мониторов EM32-C01
	4

	
	Беспроводная клавиатура и мышь KM-1209BU
	2

	
	Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S
	2

	




625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А

КПП.
	Оборудование системы охранного телевидения (СОТ): 

	
	Видеокамера IP купольная 5 Мп RVi-2NCD5459 (2.7-13.5)
whitе
	2

	
	Программное обеспечение RVi-2NCD5459_V2.680.00GP001.0.bin
	2

	
	Монтажная коробка для камер видеонаблюдения RVi-2BMB-5
	1

	
	Автоматизированное рабочее место оператора:

	
	Автоматизированное рабочее место оператора RV-WS0750 (Сборка 23628)
	1

	
	Монитор RVi-2M22F-2P
	2

	
	Видео кабель HDMI-HDMI 3 м
	2

	
	Крепление для мониторов EM32-C01
	2

	
	Беспроводная клавиатура и мышь KM-1209BU
	1

	
	Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S
	1



	№ п/п
	Содержание услуги
	Периодичность 

	1
	Плановые и аварийные выезды специалиста исполнителя на объект к заказчику, устранение неисправностей
	не менее 3 раза в месяц; по мере необходимости в течение 2-3 рабочих часов с момента заявки

	2
	Внешний осмотр, проверка работоспособности видеокамер, установленных внутри помещений по направлениям
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц 

	3
	Внешний осмотр, проверка работоспособности видеокамер, установленных снаружи здания по направлениям
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц 

	4
	Проверка надежности крепления оборудования, проводов на клемных колодках и разъема
	не менее 2 раза месяц


	5
	Измерение параметров видеоприборов, источников питания, шлейфов видеонаблюдения
	не менее 2 раза месяц


	6
	Контроль рабочего положения в исправности световой индикации, наличия пломб на приборах (при наличии)
	не менее 2 раза в месяц


	7
	Внешний осмотр, проверка работоспособности видеомонитора
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц 

	8
	Внешний осмотр, проверка работоспособности блока бесперебойного питания
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц 

	9
	Проверка работоспособности системы в целом, консультационные услуги по работе системы
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц 

	10
	Удалённое администрирование системы
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц 

	11
	Внесение изменений в алгоритм работы системы по желанию заказчика
	по заявке

	12
	Диагностика возможных неисправностей оборудования и ремонт на месте
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц 

	13
	Проверка системных параметров и настроек видеорегистратора
	не менее 2 раза в месяц

	14
	Диагностика кабельной сети, визуальный осмотр соединений
	не менее 2 раза в месяц

	15
	Консультационные услуги по модернизации системы
	по заявке




	Состав услуги:
	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД)



	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
(шт.)

	














625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А

Здание школы.
	Оборудование:

	
	Коммутатор сети передачи данных Ethernet- MES2324P \ MES2348P
	13

	
	Модуль питания SPM380-220/56 
	26

	
	Оборудование точки доступа (серверная и пост охраны): 

	
	Контроллер STR20-1AP-IP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач
	4

	
	Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z
	4

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР
	4

	
	Считыватель STR-RM-S01
	4

	
	Кнопка «Выход» ST-EX144
	4

	
	Адаптер для накладного монтажа ST-EX044BR
	4

	
	Общее оборудование: 

	
	Абонентская панель домофона TI-3720BPH
	4

	
	Вызывная панель домофона TI-3711MP
	2

	
	Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z
	2

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 2*7-Р БР
	2

	
	Кнопка «Выход» ST-EX144
	2

	
	Адаптер для накладного монтажа ST-EX044BR
	2

	
	Оборудование доступа запасных выходов:

	
	Контроллер STR20-1AP-IP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач
	12

	
	Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z
	12

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР
	12

	
	Считыватель STR-RM-S01, с аккумуляторными батареями 7Ач
	24

	
	Кнопка «Аварийный выход» ИР 513-10 исп.1 с защитной крышкой для ИПР 513-10
	12

	
	Оборудование доступа лифтов:

	
	Модуль STR-2AP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач
	8

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР
	8

	
	Считыватель STR-RM-S01, с аккумуляторными батареями 7Ач
	16

	
	Оборудование проходной зоны:

	
	Контроллер STR20-1AP-IP-M, с аккумуляторной батареей 4.5Ач
	6

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР
	6

	
	Считыватель STR-RM-S01, с аккумуляторными батареями 7Ач
	12

	
	Турникет-трипод тумбовый RBZ-362480
	6

	
	Комплект преграждающих планок «Антипаника» RBZ-365674
	6

	
	Ограждение проходной зоны: 

	
	Комплект створок ограждения BH02 1-18
	2

	
	Односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления патрубков ВН02 2-00
	16

	
	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков BH02 2-01
	13

	
	Крепеж (с винтом М 6 х 40 DIN 965 (цинк, потай) FWB 6 Fischer
	93

	
	Поручень диаметром 32 мм и длиной 925 мм BH02 1-00
	38

	
	Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) BH02 0-10
	76

	
	Полимерное заполнение секции ограждения длиной 1,0 м BH02
	19

	
	Держатель заполнения BH01 0-02
	76

	
	Поворотная створка для автоматической поворотной секции с электромагнитным УБ BH02 1-07/EL
	2

	
	Стойка с электромагнитным УБ и с двумя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке BH02 2-05/EL
	2

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР
	2

	
	Аккумуляторная батарея 7 Ач
	4

	
	Серверное оборудование:

	
	Операционная система Microsoft Windows 11 Pro
	1

	
	Моноблок автоматизированного рабочего места оператора STUDIO 37120
	1

	
	Беспроводная клавиатура и мышь KM-104BU
	1

	
	Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S
	1

	
	Считыватель настольный для ввода идентификаторов Mifare ST-CE011MF
	2

	







625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А

КПП.
	Оборудование КПП:

	
	Коммутатор сети передачи данных Ethernet- MES2408В
	1

	
	Абонентская панель домофона TI-3720BPH
	1

	
	Контроллер доступа STR20-1AP-IP-М
	1

	
	Аккумуляторная батарея 4,5 Ач
	1

	
	Замок электромагнитный ST-RR180L, в комплекте монтажа ST-BR180Z
	1

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2*7-Р БР
	1

	
	Аккумуляторная батарея 7 Ач
	2

	
	Считыватель STR-RM-S01
	1

	
	Кнопка "Выход" ST-EX144
	1

	
	Адаптер для накладного монтажа ST-EX044BR
	1

	
	Серверное оборудование КПП:

	
	Операционная система Microsoft Windows 11 Pro
	1

	
	Моноблок автоматизированного рабочего места оператора STUDIO 33120
	1

	
	Беспроводная клавиатура и мышь KM-104BU
	1

	
	Источник бесперебойного питания 1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP MPOR-001-1-03-S
	1

	
	Оборудование проходной зоны. КПП

	
	Контроллер доступа STR20-1AP-IP-М
	5

	
	Аккумуляторная батарея 4,5 Ач 
	5

	
	Пульт дистанционного управления проводной PERCo-H7
	5

	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР
	5

	
	Аккумуляторная батарея 7 Ач
	10

	
	Резерв 25/5У-АС
	5




	№ п/п
	Содержание услуги
	Периодичность

	1
	Проверка технического состояния (внешний осмотр, проверка правильности установки, проверка работоспособности, проверка работоспособности приборов управления, сервера, пассивного и активного оборудования, каналов связи и всей системы в целом).
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	2
	Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений.
	не менее 2 раза в месяц

	3
	Контроль основного и резервного источников питания.
	не менее 2 раза в месяц

	4
	Программирование ключей.
	не менее 1 раза в месяц

	5
	Проверка внешнего состояния приборов.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	6
	При необходимости, чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	7
	При необходимости, очистка блоков домофона от пыли и грязи.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	8
	Проведение проверки качества соединения монтажных проводов с блоками домофона, проверку целостности изоляции и надежности крепления монтажных проводов.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	9
	Проверка наличия заземления блока вызова и металлической двери.
	не менее 2 раза в месяц

	10
	Проверка крепление электромагнитного замка и его якоря.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	11
	Проверка работоспособности электромагнитного замка, кнопки выхода.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	12
	Проверка открывания двери от электронного ключа.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	13
	Замер величины питающего напряжения, аккумуляторных батарей.
	не менее 2 раза в месяц

	14
	Проверка технического состояния системы (внешний осмотр, проверка правильности установки, исправности монтажа, проверка работоспособности).
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	15
	Диагностика кабельной сети, визуальный осмотр соединений
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	16
	Проверка работы программного обеспечения, проведение планового архивирования баз данных рабочих параметров
	не менее 3 раза в месяц

	17
	Обновление программного обеспечения систем СКУД
	не менее 2 раза в месяц

	18
	Проверка базы данных СКУД на наличие ошибок в реестре и оперативное их устранение
	не менее 3 раза в месяц

	19
	Устранение «ложных срабатываний» при эксплуатации

	по заявке, в течении 2-3 рабочих часов с момента заявки

	20
	Программирование бесконтактных карт и ключей доступа

	по заявке, в течении 2-3 рабочих часов с момента заявки

	21
	Оказание помощи заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем

	по заявке, в течении 2-3 рабочих часов с момента заявки

	22
	Аварийные выезды специалиста исполнителя на объект к заказчику, устранение неисправностей
	по заявке, в течение 2-3 рабочих часов с момента заявки




	Состав услуги:
	Техническое обслуживание и текущий ремонт рамок металлодетектора


	
	Объект (адрес):
	Наименование оборудования
	Количество (шт.)

	625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А
	Рамки металлодетектора
	2



	№ п/п
	Содержание услуги
	Периодичность 

	1
	Внешний осмотр цепей питания и металлодетектора на предмет отсутствия повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений.
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	2
	Протяжка болтов крепления боковых панелей.
	не менее 2 раза в месяц

	3
	Проверка уровня загрязнения внутренних блоков, продувка сжатым воздухом.
	не менее 2 раза в месяц

	4
	Проверка внешней световой и звуковой индикации.
	не менее 2 раза в месяц

	5
	Проверка срабатывания металлодетектора на тест-объект в каждой зоне (не менее 10 проходов).
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	6
	Проверка отсутствия ложных срабатываний на предметы личного пользования с использованием тест-объектов (не менее 10 проходов).
	Еженедельно, не менее 3 раза в месяц

	7
	Проверка внутренних блоков электропитания на превышение уровня пульсаций напряжения.
	не менее 2 раза в месяц

	8
	Проверка параметров электропитания внутренних блоков на соответствие номиналам напряжения и тока.
	не менее 2 раза в месяц

	9
	Проверка уровня и синфазности сигналов приёмо-передающих контуров.
	не менее 2 раза в месяц



2

