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	Запрос ценового предложения

	
	

	

	

	Акционерное общество «Ямалавтодор» планирует заключение договора на поставку оборудования и инструментов.
Прошу Вас направить информацию о стоимости и условиях поставки согласно Приложения №1 на адрес электронной почты - snab@yamalavtodor.ru.  
Приложение №1 на 3 л.

	
	

	

	

	Начальник отдела закупок
	С.Ю. Гринько




























Гринько Сергей Юрьевич
начальник отдела закупок,
8(34922)42240, s.grinko@yamalavtodor.ru

Приложение №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Набор инструмента универсальный
	Комплектация в кейс-чемодане.
Обязательное наличие в составе комплекта:
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1/4" размерностью от 6 до 14 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 1/4" размерностью от 6 до 10 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА 1/4"
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ 1/4"
ШАРНИР КАРДАННЫЙ 1/4"
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ
НАСАДКИ СО ВСТАВКАМИ БИТАМИ, размерностью:
(PH) 1, 2;
(PZ)1, 2;
(SL) 4, 5.5, 6.5, 7;
(H) 3, 4, 5, 6;
(Т) T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 3/8”, размерностью от 10 до 19 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3/8”DR, размерностью от 10 до 15 мм
ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 12-ГРАННАЯ 3/8”, 14 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА 3/8”
ШАРНИР КАРДАННЫЙ 3/8”
УДЛИНИТЕЛЬ 3/8”, 125 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1/2", размерностью от 13 до 32 мм
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 1/2", размерностью от 16 до 22 мм
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 1/2", 2 шт.: 16, 21 мм
ТРЕЩОТОЧНАЯ РУКОЯТКА 1/2"
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ 1/2", 380 мм
ШАРНИР КАРДАННЫЙ 1/2"
УДЛИНИТЕЛИ 1/2"DR, 2 шт.: 125 и 250 мм
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ 1/2”DR X 5/16”
ВСТАВКИ-БИТЫ 5/16” HDR, L=30 мм, 30 шт.:
(PH) 2, 3, 4;
(PZ) 2, 3, 4;
(SL) 6, 8, 10, 12;
(H) 6, 7, 8, 10, 12, 14;
(Т) T40, T45, T50, T55, T60;
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, размерностью от 8 до 24 мм
	шт
	3

	2
	Набор комбинированных ключей
	Тип: комбинированные (рожковый/накидной)
Размерная группа от 6 мм до 32 мм
Кол-во ключей в наборе - 26 шт
	шт
	3

	3
	Набор удлиненных имбусовых ключей
	Комплектация в чехле.
Размерная группа:
Ключи имбусовые HEX: 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
Ключи имбусовые ТORX Tampered: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
	шт
	1

	4
	Набор удлиненных имбусовых ключей
	Комплектация в чехле.
Размерная группа:
Ключи имбусовые HEX: 2, 2.5, 3-8, 10, 12, 14, 17, 19 мм
	шт
	1

	5
	Слесарный молоток
	Вес бойка не менее 500 и не более 800 гр
	шт
	3

	6
	Кувалда
	Вес бойка не менее 2000 и не более 2500 гр
	шт
	2

	7
	Кувалда
	Вес бойка не менее 6000
	шт
	1

	8
	Лопатка монтажная крюк
	Длина не менее 850 мм
Материал изготовления - сталь (CrV)
	шт
	2

	9
	Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт
	Тип двигателя - бесщеточный
Максимальный крутящий момент - не менее 70 Нм
Тип аккумулятора - Li-Ion
Емкость аккумулятора - не менее 2 А*ч
Напряжение аккумулятора - не менее 24 не более 36 В
Наличие реверса
Тип патрона - быстроразжимной
Размер зажимаемой оснастки минимальный размер от 1 мм, максимальный размер не менее 13 мм
Наличие блокировки шпинделя
Наличие ступеней регулировки крутящего момента
Частота вращения шпинделя не менее 1800 об/мин
Частота ударов не менее 27000 уд/мин
Поставка в кейс-чемодане.
Кол-во АКБ в комплекте - не менее 2 шт
Зарядное устройство в комплекте.
	шт
	2

	10
	Угловая шлифмашина
	Тип двигателя - щеточный
Мощность - не менее 1300 Вт
Число оборотов - не менее 8500 об/мин
Питание от сети 220 В
Диаметр диска - 150 мм
Наличие возможности регулировки оборотов
Кнопка включения - нажимная
Фиксация кнопки включения - наличие
Защита от непреднамеренного пуска - наличие
Защита от перегрева двигателя - наличие
Регулировка положения кожуха без инструмента - наличие
Возможность изменения положений рукоятки
	шт
	1

	11
	Пуско-зарядное устройство для АКБ
	Тип устройства - пуско-зарядное устройство
Напряжение питания - 220 В
Тип зарядки - WET, EFB
Для аккумуляторов напряжением 12/24 В
Максимальный ток запуска не менее 650 А
Ток заряда - минимальный не более 30А максимальный не менее 100 А
Индикатор зарядного тока - наличие
Таймер времени зарядки - наличие
Защита от короткого замыкания - наличие
Транспортировочные колеса - наличие
	шт
	1

	12
	Домкрат гидравлический подкатной
	Грузоподъемность - не менее 10 т
Высота подхвата - не более 200 мм
Высота подъема - не менее 580 мм
	шт
	2

	13
	Лежак подкатной для обслуживания автомобиля
	Максимальная нагрузка - не менее 150 кг
Длина рабочей части - не менее 900 мм
Ширина рабочей части - не менее 450 мм
Высота - не более 100 мм
Колеса - наличие
	шт
	2

	14
	Переносной светильник
	Напряжение питания - 220 В
Длина кабеля - не менее 5 м
Цоколь пд лампу стандарта E27
Ударопрочный корпус - наличие
Крючок для подвешивания - наличие
	шт
	6

	15
	Слесарные тиски
	Материал корпуса - чугун / сталь
Материал губок - сталь
Наковальня - наличие
Ширина губок не менее 200 мм
Рабочий ход не менее 180 мм
Способ крепления к опорной поверхности - болтовое соединение
Возможность смены губок тисков - наличие
	шт
	1

	16
	Шкаф Инструментальный
	Тип установки - напольное
Материал - металл
Количество дверей -  2 распашные
Замок запирание дверей - наличие
Внутренние полки разграничения пространства - наличие
Количество полок не менее 4
Выдвижные ящики - наличие
Количество выдвижных ящиков не менее 4
Высота от 1900 до 2500 мм
Ширина не менее 950 мм
Глубина от 500 до 800 мм
	шт
	1

	17
	Компрессор
	Напряжение - 220 В
Рабочее давление не менее 8 бар
Диаметр соединения 1/4
Производительность на входе 400 л/мин
Производительность на выходе 260 л/мин
Объем ресивера не менее 100 л
Тип компрессора поршневой коаксиальный (прямой привод)
Тип двигателя - электрический
Мощность не менее 2.2 кВт
Транспортировочные колеса - да
Тип смазки масляный
Защита от перегрева двигателя - наличие
Тип компрессорной головки V-образная
	шт
	1

	18
	Гидравлический подъемный стол
	Тип тележки гидравлическая платформенная                                              Грузоподъемность не менее - 500 кг                                                                                                  Высота подъема минимальная не менее - 270 мм
Высота подъема максимальная не менее - 795 мм                                                                                                 Ширина стола не менее - 520 мм
Длина стола не менее - 820 мм
	шт
	1

	19
	Набор съемников стопорных колец
	Тип прямые/изогнутые
Тип стопорного кольца
внешнее/внутреннее                                                                               Минимальный диаметр кольца 6 мм
Для колец диаметром 6–82 мм    
	шт
	2

	20
	Нагнетатель масла ручной
	Насос ручной                                                                                            Емкость бака не менее 10 кг                                                                                        Наличие колес в комплекте                                                                                  Производительность не менее 5-7 г/ход                                                                                              
	шт
	1

	21
	Комбинированные плоскогубцы
	Тип комбинированные плоскогубцы
Форма губок прямая остроконечная с полукругом и режущей кромкой                                                                                                      Длина не менее - 200 мм
	шт
	2

	22
	Пневматический грузовой гайковерт 
	Тип патрона
квадрат с отверстием и фрикционным кольцом                                  Давление не менее - 6.3 атм                                                                               Max крутящий момент  не менее - 3500 Нм                                         Частота вращения шпинделя не менее - 3600 об/мин                       Наличие удара  наличие                                                                        Регулировка момента затяжки - наличие                                              Набор головок в комплекте - наличие
	шт
	1

	23
	Заточной станок
	Диаметр диска не менее - 200 мм                                                      Мощность двигателя не менее - 550 Вт                                                          Тип электродвигателя асинхронный
Передача прямая
Напряжение 220/240 В                                                                     Посадочный диаметр круга 16 мм
	шт
	1

	24
	Рычажно-плунжерный шприц
	Работа с картриджем не менее 400 гр
Клапан для удаления воздуха - наличие                                             Насадка с 4-х лепестковым наконечником - наличие                                Рабочее давление не менее - 316 атм
	шт
	3



В стоимость необходимо включить доставку до места назначения: 629320, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район ​Коротчаево, ул. Шоссейная 5, производственная база АО "Ямалавтодор"

Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю своими силами и за свой счет. В стоимость Товара включается стоимость его упаковки, маркировки, погрузки, доставки, страхования (на период поставки), гарантийного обслуживания.
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