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	Шкаф хранения химических реактивов для ШДХМ-101

	Ширина 600 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 1950 мм
Цвет: белый, серый
В основе конструкции металлические каркасные панели: соответствие
Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием
Толщина стали: 1 мм;
Количество полок: 4
Шкаф снабжен фланцем для подключения к вытяжной вентиляции: соответствие
Количество замков: 2
	1 шт
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	Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов 
	Габаритные размеры: 900х500х1950 мм. 
Каркас: из цельносварного профилированного холоднокатаного листа толщиной 1 мм.
Металлическая поверхность обработана химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской: соответствие
Шкаф разделен на два независимых отделения:
Верхнее отделение: оснащено тремя съемными полками
Нижнее отделение: оборудовано не менее одной съемной металлической полкой
Верхние дверцы: из прозрачного закаленного стекла (5 мм).
Нижние дверцы: глухие, выполнены из не менее двойного стального листа (1 мм) 
Оснащены встроенным замком для защиты оборудования и реактивов: соответствие
Петли: регулируемые
Ручки: вертикальные металлические рейлинги.
Основание: сварной каркас из профильной трубы 20×20×1,5 мм.
Регулируемые ножки: наличие
Защитные подпятники: наличие
	1 шт
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