


Приложение №1

Генераторная установка CTG 220C (АВР)Максимальная мощность ESP (кВА)*: 220


Максимальная мощность ESP (кВт): 176
Номинальная мощность PRP (кВА): 200
Номинальная мощность PRP (кВт): 160
Номинальное напряжение (В): 400/230
Двигатель (1500 об/мин):
Cummins 6СTAA8.3-G2
Альтернатор: CTG 274H
Панель управления (стандарт):
ComAp InteliLite 4 AMF 8
Топливо: Дизельное
Объем топливного бака (л): 285
Длина х Ширина х Высота (мм): 2500 х 1060 х 1583
Масса без топлива (кг): 2000

*или эквивалент

Утепленный антивандальный цельносварной блок-контейнер типа
«Север»* разм. 4,0х2,4х2,5 м

Утепленный антивандальный цельносварной блок-контейнер типа
«Север» разм. 4,0х2,4х2,5 м
Система электроотопления (электроконвектор 1 кВт)
Система освещения (основное ~220В; аварийное ~24В)
Жалюзи с электроприводом для оттока и притока воздуха
Металлические жалюзийные решетки от проникновения и осадков
Входная дверь для персонала
Щит собственных нужд для питания нужд в периметре контейнера
Порошковое пожаротушение
Автоматическая установка пожарной и охранной сигнализации с системой
автоматического оповещения и извещения
Технологические проемы в стене контейнера для ввода кабелей
Кабельные коммуникации в соотв. с ПУЭ
Монтаж всех систем, опций и ДГУ в периметре блок-контейнера

*или эквивалент
