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Оказание услуг по замене алюминиевого противоскользящего профиля на ступеньках

	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	Алюминиевый профиль с резиновой вставкой и экраном, светодиодная лента, блок питания, демонтаж, монтаж, пуско-наладка 
ул. Дзержинского, дом 19, ПМК «Пространство»
	

25
	

пог. м

	Алюминиевый профиль с резиновой вставкой и экраном, светодиодная лента, блок питания, демонтаж, монтаж, пуско-наладка 
ул. Высоцкого, дом 20, ПМК «Квартал»
	

10
	

пог. м


Размер рабочей поверхности: 45мм. Цвет противоскользящей вставки: желтый. Материал: Алюминий + Резина. Длина 2 метра, 3 метра


