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ЗАПРОС
о предоставлении ценового (коммерческого) предложения
на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования в целях создания корта для вида спорта «Падел»  

«Центр спортивной подготовки» в целях формирования начальной (максимальной) цены договора ГАУ ЯНАО "ЦСП" (далее – Заказчик) просит предоставить ценовую информацию в соответствии с требованиями к необходимым к поставке товарам, указанными ниже:
Предмет запроса
	№
	Наименование поставляемого товара
	Ед. изм.

	Количество поставляемого товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплект спортивно-
технологического оборудования в
целях создания корта для вида спорта
«Падел», размером 20*10 м,
включающий в себя:
	комплект
	1

	2
	Комплект металлических пластин для установки падел-корта
	комплект
	1

	3
	Теннисная пушка для большого тенниса/падела
	шт
	1

	4
	Ракетка
	шт
	12

	5
	Мяч
	шт
	200

	6
	Корзина для мячей
	шт
	2



ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ), ТЕХНИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, А ТАКЖЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сведения о применении национального режима в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875
(пункт и номер приложения)

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплект спортивно-
технологического оборудования в
целях создания корта для вида спорта
«Падел», размером 20*10 м,
включающий в себя.

	1. Искусственное покрытие 12MM PADEL PRO:
• Комплект покрытия (искусственный газон) 12 мм 200 м2;
• Лента шовная 50 п.м.;
• Клей полиуретановый двухкомпонентный 1 комплект;
• моноволоконная искусственная трава «Padel-court»:
• диаметр – 3/16;
• высота – 12мм (± 1мм);
• плотность ворса – 9 000 детекс;
• плотность покрытия — 52 500 стежков/м²;
• полиуретановая основа;
• стандарт GB/Т 20394-2006 «Искусственная трава для спорта», UNE 41958 IN;
• наполнитель – песок кварцевый, зернистость 50,
количество – 5-7 кг/м².
• на покрытие наносится разметка для игры в Падел-теннис.
Цвет покрытия - синий.
2. Остекление:
• ударопрочное закаленное стекло:
• стекло белого цвета;
• стеклянная панель с плоскими полированными краями;
• количество стеклянных панели 18 шт;
•в каждой стеклянной панели 8 конических отверстий;
• размер стеклянных панели – 1995х2995 мм;
• толщина 12 мм;
Соответствие:
ГОСТ 111-2014 — для листового стекла (Сертификат № РОСС RU.HB34.H02282 от 03.08.2023)
ГОСТ 30698-2014 — для закалённого стекла с классом защиты СМ4 толщиной 4–12 мм (Сертификат № РОСС RU.HB34.H02174 от 28.02.2023):
Страна производства - Россия
3. Металлическая конструкция:
• угловые опорные столбы 100х100х3 мм, высотой 3500 мм 4 шт;
• опорные столбы 100х50х3 мм, высотой 3000мм 12шт;
• опорные балки 100х50х3 мм длина 5000мм 8шт;
• опорные балки 100х50х3 мм длина 4000мм 8шт;
• световые мачты 60х60х3 мм; 4 шт.; размещение — с учетом высоты конструкции корта 3 500 мм;
• рама: 40x20x2 мм;
• в рамах специальный внутренний крепеж;
• сетчатые панели 2000х1000 мм;
• диаметр сетки 4 мм, размер ячеек 50х50 мм;
• все элементы конструкции соединены между собой нержавеющими болтами из стали 304;
• специальные прокладки из полиэтилена для крепления стеклянных панелей по стандартам GB15065-94 и IE60502;
• вся поверхность подвергается электростатической гальванизации и затем распылению эпоксидного порошка,
делающего поверхность гладкой.
4. Освещение:
Светодиодный прожектор 4шт;
Потребляемая мощность 300 Вт;
Максимальный световой поток 51 000 Лм;
Напряжение питания 176-264В (50Гц);
Спектр излучения 5000К;
Степень защиты IP 65/67;
Диапазон рабочих температур - 60°C ÷ +55°C;
Срок службы светодиодов 100 000 часов;
Корпус алюминий анодированный;
Защитное стекло ударопрочный светотехнический уф-защищенный поликарбонат;
Масса 9,0 кг;
Вид климатического исполнения УХЛ 1;
Габариты (Ш*Д*В) 140*750*197 ( с учетом крепления);
Гальваническая развязка - Есть;
Защита от КЗ - Есть;
Защита от ХХ - Есть;
Класс защиты от поражения электрическим током - 1;
КПД > 0.89;
Пульсации, % < 0.1;
Соответствие ЭМС Соответствует;
Активный корректор мощности - Есть
PF > 0.92;
Крепление Мачтовая лира.
5. Комплект оборудования:
• стойки алюминиевые – 2 шт. из профиля квадратного сечения 80х80х4 мм;
• скрытый медный механизм натяжения сетки;
• оцинкованные винты с петлей для крепления сетки;
• теннисная сетка изготовлена из полиэтиленового материала, верхние 6 рядов выполнены в двойной усиленной оплетке, размер каждой ячейки 40х40 мм;
• сверху сетка прошита полиэстероловым материалом в несколько рядов, толщина нити – 3,4 мм;
• стальной трос с пластиковым покрытием;
• металлическая пластина для установки корта;
6. Крепление элементов падел-корта к металлической монтажной раме выполняется болтовыми соединениями. Монтажная рама закрепляется анкерами к железобетонному перекрытию по решению проектной/конструкторской организации в соответствии с пунктом 2.13 настоящего технического задания.
Болты затягиваются с моментом, предусмотренным документацией на крепеж.
	32.30.15.299
Преимущество

	2
	Комплект металлических пластин для установки падел-корта 

	Предназначен для установки падел-корта на втором этаже с анкерным креплением монтажной рамы к железобетонному перекрытию. Требования к основанию и креплению приведены в пунктах 2.8–2.16 настоящего технического задания.
Конструкция — прямоугольная рама с чётко заданными габаритами, элементы соединены между собой.
1. Габаритные размеры:
• Длина общая: 21 005 мм;
• Ширина общая: 11 000 мм;
• Толщина металлопластины: 10 мм
3. Конструктивные особенности:
• Форма: прямоугольная, с чётко заданными радиусами скругления в углах (для безопасности);
• Конструкция: модульная, с возможностью секционного монтажа/демонтажа;
• Зоны усиления: противовесы — 12 шт. Противовес (свободностоящий) выполнен в виде
металлического ящика (корпуса) с наполнителем (песок).
Состоит из:
• Корпус (ящик): из металла (профильная труба, листовой
прокат) — для жёсткости и сохранности наполнителя.
• Размеры:
ДхШхВ 1200х300х600мм - 8 шт;
ДхШхВ 800х800х600мм - 4 шт;
• Днище и боковые стенки: формируют замкнутый объём для удержания песка;
• Крышка/запорное устройство: предотвращает высыпание песка (может быть съёмной
панелью).
4. Материалы и покрытие:
• Основа: металл;
• Покрытие:
• антикоррозийный грунт;
• декоративно-защитное покрытие ( порошковая краска).
5. Крепёж и монтаж, Способ крепления: болтовое соединение с использованием оцинкованных крепёжных элементов. По периметру падел-корт закрепляется на металлическую монтажную раму болтами; рама закрепляется анкерами к железобетонному перекрытию по решению проектной/конструкторской организации.       
	32.30.15.299
Преимущество


	3
	Теннисная пушка для большого тенниса/падела
	Оснащена современным LifеРо4 аккумулятором (внешнее подключение) 24V15АН с модулем BMS и информационным табло емкости. Время работы аккумулятора до 12 часов.
Возможность зарядки телефона в процессе тренировки через USВ и Тyре-С разъемы.
Управление теннисной пушкой осуществляется через приложение смартфона на базе Android или IOS. Карманный пульт для быстрых изменений настроек подачи мяча и запуска устройства идет в комплекте с устройством.
Основные настройки подачи мяча:
Запуск и остановка устройства.
Автоматическая настройка подачи мяча по вертикальной и горизонтальной линиям (внутренний механизм).
Режим подачи мяча в одну точку.
Быстрый режим подачи мячей по глубине корта в две точки.
Быстрый режим подачи мячей по ширине корта в две точки.
Настройка скорости подачи мяча, максимальная и
минимальная скорость 20 — 140 км/ч. Зависит от внешних условий, вращения мяча и состояния роликов подачи мячей.
Настройка интервала подачи мячей.
Настройка верхнего и нижнего вращения мяча.
Режим настройки последовательности ударов из 28 точек подачи.
Произвольный порядок подачи мячей с различной скоростью, вращением и траекторией.
2.Технические характеристики:
Материал корпуса — ABS пластик;
Размеры — 43.5*32*43 см;
Вес — 18 кг;
Тип питания — от сети;
Скорость подачи мяча — 20-140 км/ч;
Интервал подачи мяча — 2-8 сек;
Вместимость корзины — 120 мячей.
	32.30.15.299
Преимущество

	4
	Ракетка

	1. Форма головы:
Круглая (Round), что обеспечивает большую зону
наилучшего восприятия (sweet spot) для точных ударов.
2. Вес: 360–370 грамм, что считается оптимальным для баланса между контролем и мощностью.
3. Баланс:
Нейтральный (центр тяжести посередине), подходит как для защиты, так и для атаки.
4. Толщина профиля: 38 мм.;
5.Материалы: Карбон (carbon), углеволокно 12K или фибергласс, сердцевина EVA (мягкая или средней жесткости);
6.Поверхность: Часто шероховатая для улучшения вращения мяча.
Диаметр: от 6,35 до 6,77 см
Вес: от 56 до 59,4 г;
Давление: 10–11 PSI
Отскок при падении с высоты 2,54 м: от 135 до 147 см;
Материал: резиновая основа и износостойкий фетр 200.  
	32.30.15.299
Преимущество


	5
	Мяч
	Диаметр: от 6,35 до 6,77 см
Вес: от 56 до 59,4 г;
Давление: 10–11 PSI
Отскок при падении с высоты 2,54 м: от 135 до 147 см;
Материал: резиновая основа и износостойкий фетр 200.  
	32.30.15.299
Преимущество


	6
	Корзина для мячей
	Профессиональная тренировочная корзина/тележка с колесами для удобной транспортировки. Стабильная и прочная конструкция, легко собирается и разбирается.
Съемная сумка вмещает 120 мячей и имеет дополнительный боковой карман для аксессуаров. В комплекте чехол для
более удобной переноски.
Брендированая логотипом «Факел Ямал».
	32.30.15.299
Преимущество



1. Требования к качеству поставляемого товара:
1. Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ
2.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (ранее не находившейся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшимся ремонту (модернизации или восстановлению). Товар, поставленный по договору, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара. Год выпуска не ранее 2025г.
2.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового, способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
2.3. Товар, поставляемый должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям настоящего технического задания, спецификации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду Товара. 
2.4. Товар поставляется в соответствии с комплектацией, приведенной в спецификации, и должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 
2.5. Дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет. Некачественный товар должен быть заменен Поставщиком в течение трех календарных дней с момента уведомления Поставщика
2.6. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке, установке, сборке, монтаже Товара (если установка, сборка, монтаж предусмотрены настоящим техническим заданием) соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории заказчика, действующих санитарных норм, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения.
2.7. Требования к площадке и основанию для установки падел-корта на втором этаже приведены в пунктах 2.8–2.16 настоящего технического задания. Монтаж выполняется с учетом заключения о несущей способности перекрытия и принятого решения по анкерному креплению.
2.8. Минимальный размер площадки для установки одного парного падел-корта составляет 20,5 × 10,5 м без учета безопасной зоны (забегов), технических проходов для монтажных работ и комфортного расстояния для прохода игроков. Площадь игровой зоны — 200 м² (20 × 10 м). Для комплекта с металлической рамой габаритами 21 005 × 11 000 мм площадка должна вмещать фактические габариты рамы и остальных элементов комплекта; безопасные зоны и проходы предусматриваются дополнительно.
2.9. Высота конструкции падел-корта составляет 3,5 м (3 500 мм). Высота угловых опорных столбов — 3 500 мм. Размещение световых мачт, прожекторов и их креплений должно быть согласовано с указанной высотой конструкции.
2.10. Общая масса падел-корта составляет ориентировочно 6 000 кг. Средняя нагрузка от собственной массы конструкции корта при условном равномерном распределении по площади игровой зоны 200 м² составляет около 30 кг/м² (0,30 кН/м²). Это ориентировочное усредненное значение; оно не заменяет проверку несущей способности перекрытия с учетом фактической схемы передачи нагрузок.
2.11. Перед установкой корта на втором этаже необходимо получить заключение квалифицированной проектной/конструкторской организации о достаточной несущей способности существующего межэтажного перекрытия для размещения падел-корта. Монтаж допускается после получения положительного заключения.
2.12. При проверке несущей способности перекрытия необходимо учитывать не только среднюю нагрузку от массы корта, но и локальные сосредоточенные нагрузки в местах установки и анкерного крепления металлоконструкции, а также эксплуатационные нагрузки от игроков, оборудования и других элементов площадки. В расчет включаются фактические нагрузки от металлической рамы, противовесов, покрытия и его наполнителя, если они не учтены в указанной ориентировочной массе корта.
2.13. Конструкция перекрытия должна обеспечивать возможность надежного анкерного крепления металлоконструкции падел-корта. Толщина железобетонного перекрытия в местах крепления должна составлять не менее 200 мм. Схема, тип и параметры анкерного крепления определяются проектной/конструкторской организацией с учетом существующего перекрытия и нагрузок.
2.14. Основание в пределах игровой поверхности должно быть прочным, стабильным и пригодным для установки металлоконструкции и искусственного покрытия.
2.15. Ровность всей площади игровой поверхности: отклонение (гребень/вогнутость) — не более 3 мм по 3-метровой рейке во всех направлениях.
2.16. В местах крепления вертикальных конструкций корта отклонение основания (гребень/вогнутость) — не более 4 мм по 3-метровой рейке во всех направлениях.
2. Место поставки и установки (монтажа): г. Салехард, проспект Молодежи 15, Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс  «Ямал-Арена», второй этаж.	
3. Срок поставки и установки (монтажа): Поставка и установка (монтаж) Товара должна быть осуществлена до 15.12.2026. Поставка Товара сопровождается сертификатами качества (если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации) на поставляемый Товар, инструкциями пользователя на русском языке, товарной накладной/УПД.
4. Порядок формирования цены договора:
Цена договора включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, стоимость доставки Товара до места поставки и установки (монтажа), стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость подъёма на этаж, стоимость установки (монтажа), стоимость уборки и вывоза мусора, образовавшегося в результате поставки Товара, стоимость расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть в связи с поставкой Товара и исполнением заключенного Договора.
5. Форма, порядок и сроки оплаты:
Оплата за поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
- 30 (тридцать) % цены Договора в течение 7 дней с даты заключения Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета/счет-фактуры Поставщика;
- окончательный расчет за поставленный Товар в размере 70% цены Договора производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара всей партии товара, и предоставления Поставщиком надлежащим образам оформленных товарных накладных/упд на Товар и счета/счета-фактуры. 
6. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Гарантийные сроки на поставляемый Товар устанавливаются в соответствии с паспортами качества, сертификатами (если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации) и иными документами на данный вид Товара и установку (монтаж, пусконаладочные работы), но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента принятия Товара согласно товарной накладной/УПД.
Ценовое (коммерческое) предложение должно быть оформлено на официальном бланке организации (при его наличии), заверено подписью лица уполномоченного на подписание данного документа. Рекомендуемая форма предоставления ценового (коммерческого) предложения представлена в Приложение №1 к настоящему запросу.
Просим Вас направить ценовое (коммерческое) предложение по электронной почте – buhcsp@yandex.ru  (в таком случае необходимо указать тему письма «Коммерческое предложение на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования в целях создания корта для вида спорта «Падел».

Приложения к запросу о предоставлении ценового (коммерческого) предложения:
Приложение №1 – Рекомендуемая форма предоставления ценового (коммерческого) предложения.
Приложение №1 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВОГО (КОММЕРЧЕСКОГО) ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата: __.__.2025 г.
Исх. номер: ______________
Заказчику
Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр спортивной подготовки"

ЦЕНОВОЕ (КОММЕРЧЕСКОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[bookmark: _Hlk191477973][bookmark: _Hlk191478204]______________________ (необходимо указать организационно-правовую форму и наименование Поставщика) в ответ на Ваш запрос о предоставлении ценового (коммерческого) предложения сообщает о готовности поставить товары по функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам, соответствующие требованиям, установленным в запросе о предоставлении ценового (коммерческого) предложения.
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	Наименование товара
	Наименование страны происхождения товара
	Цена единицы товара с учётом НДС, руб.
	Кол-во
(шт. / комплект / набор)
	Ставка НДС, %
	Общая стоимость, руб.
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Итого: ___________________________ (________________________________________) рублей _______ копеек, включая НДС_____%.

В стоимость входят: общая стоимость поставляемого Товара, стоимость доставки Товара до места поставки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость подъёма на этаж,  стоимость расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с нормами законодательства, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть в связи с поставкой Товара и исполнением заключенного Договора.
Срок поставки: в течение _______________________ с даты подписания договора обеими сторонами и внесения предоплаты.
Срок действия ценового (коммерческого) предложения: в течение _____ календарных дней.
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