Приложение № 1.2

Техническое задание
на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Подъезд к п. Лимбяяха
(наименование дороги в соответствии с перечнем)

1. Параметры объекта:
1.1. Категория – III;
1.2. Место выполнения работ: км 0+000 – км 5+340;
1.3. Протяженность – 5,340 км;
1.4. Вид покрытия – асфальтобетон;
1.5. Тип укрепления обочин – асфальтогранулят;
1.6. Количество мостовых сооружений – 1 шт., протяженностью 36,6 м
2. Цель работы: выполнение Субподрядчиком дорожных работ с целью обеспечения на период действия договора круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, уровня содержания согласно настоящему техническому заданию и порядку проведения оценки уровня содержания и приемки автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки») не ниже высокого, с недопущением дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими и/или неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания и отсутствием участков с недопустимым уровнем содержания.
  Оценка уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений проводится еженедельно. Субподрядчик организует обследование автомобильной дороги и искусственных сооружений с присутствием представителя Подрядчика, на основании графиков комиссионного обследования автомобильной дороги. График подготавливается Субподрядчиком и согласовывается с Подрядчиком не позднее трех рабочих дней с даты начала отчетного периода. Документация, требуемая для оценки уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений, подготавливается Субподрядчиком в печатной форме.
[bookmark: undefined]3. В зависимости от сезона года Договором устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний и весенне-летне-осенний. Cроки начала и окончания зимнего периода с «01» января по «11» мая и с «01» октября по «31» декабря. Срок начала и окончания весенне-летне-осеннего периода с «12» мая по «30» сентября с учетом природно-климатических условий территорий, по которым проходит автомобильная дорога. В переходные периоды с «11» мая по «20» мая и с «15» сентября по «30» сентября Субподрядчик обеспечивает дежурство и (при необходимости в зависимости от погодных условий) работу техники для зимнего содержания.
4. В качестве основных показателей достижения цели, определенной п. 2 Технического задания, принимаются:
· поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на максимально возможном уровне;
· обеспечение нормативной пропускной способности;
· обеспечение безопасности дорожного движения;
· отсутствие участков с уровнем содержания, ниже предусмотренного условиями настоящего технического задания;
· сроки устранения дефектов.
5. Срок выполнения работ:
· Начало выполнения работ: с даты заключения Договора, но не ранее 11 ноября 2026 года.
· Окончание выполнения работ: по 10 ноября 2027 года.
Перечень дефектов содержания, характеризуемых составом показателей, значениями (количественными, линейными и/или площадными) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, элемента обустройства или их составляющих, нормируемыми сроками их устранения, соответствующими высокому уровню содержания конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определены в ГОСТ Р 59292-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля.» и ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля.»
Участки автомобильных дорог с наличием дефектов содержания недопустимым по критерию оценки уровня содержания, оцениваются в 2 балла на дату фиксации дефекта. Устранение дефектов осуществляется в регламентируемые сроки. 
Нарушение регламентируемых сроков устранения дефектов содержания является основанием для привлечения Субподрядчика к ответственности согласно условий Договора.
6. Общая информация:
6.1 Сроки ликвидации дефектов содержания отсчитываются с момента их обнаружения.
6.2 Работы по содержанию укрепительной, остановочной полос обочин, укрепленных по типу дорожной одежды проезжей части, а также работы по содержанию используемых съездов, проводить аналогично выполняемым при содержании дорожных одежд.
6.3 Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устранять с использованием фракционированного щебня или материалами, обладающими лучшими эксплуатационными свойствами (по согласованию с подрядчиком).
6.4 Субподрядчик обязан проводить подготовку дорог к эксплуатации в зимний период согласно приложению № 1 к техническому заданию.
6.5 Работы по борьбе с зимней скользкостью в первую очередь проводить на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним, где особенно часто может требоваться экстренное торможение. 
6.6 Субподрядчик осуществляет контроль за качеством и количеством используемых противогололедных материалов.
6.7 Субподрядчик использует противогололедные материалы, имеющие положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня и предоставляет его подрядчику перед началом выполнения работ. 
6.8 Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):
· участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;
· участки дорог, на которых в момент оценки содержания автомобильных дорог выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту. Дата начала и окончания работ по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту дорог определяется соответственно актом приемки-передачи участка дорог под реконструкцию, капитальный ремонт и/или ремонт и актом приемки-передачи законченного реконструкцией, капитальным ремонтом и/или ремонтом участка дороги; 
· конструктивные элементы дороги или их составляющие, не отвечающие требованиям нормативных документов, в том числе ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки» и ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в случае, если договором не предусмотрены виды работ по поддержанию их в нормативном состоянии и приведение их не предусмотрено в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.
6.9 Субподрядчик ведет производственно - техническую документацию в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативных документов и установленных в них форм, согласованных подрядчиком. Субподрядчик несет полную ответственность за ведение производственно – технической документации и представляет ее по первому требованию подрядчика.
6.10 Субподрядчик организует круглосуточное дежурство ответственных работников и обеспечивает регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам. 
7. Нанесение горизонтальной дорожной разметки
7.1. Выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения автомобильной дороги.
7.2. Субподрядчик перед производством работ по нанесению дорожной разметки обязан совместно с подрядчиком произвести операционный контроль по нанесению дорожной разметки с составлением акта по форме Г.5 согласно ОДМ 218.6.1.009-2025 «Разметка дорожная. Рекомендации по устройству.»
7.3.  Разметка должна быть выполнена:
горизонтальная разметка с применением световозвращающих материалов (расход краски - не менее 700 г/м2, для разметки 1.2, 1.4 не менее 650 г/м2, расход стеклошариков - не менее 400г/м2).
В следующем объеме:
1449,510 м2 - разовое нанесение горизонтальной дорожной разметки после зимнего периода;
257,000 м2 - восстановление горизонтальной дорожной разметки в осенний период.
7.4    Сроки производства работ: 
- с «01» июня по «25» июня 2027 года разовое нанесение горизонтальной дорожной разметки после зимнего периода. Субподрядчику необходимо приступить к выполнению работ ранее указанных сроков, при соблюдении рекомендаций производителей материала. При отсутствии в рекомендациях данных о климатических условиях, горизонтальная дорожная разметка наносится при температуре воздуха от 10°С до 35°С, относительной влажности воздуха не более 75%, температуре покрытия от 5°С до 45С°.
- с «01» сентября по «25» сентября 2027 года восстановление горизонтальной дорожной разметки в осенний сезон. Субподрядчику необходимо приступить к выполнению работ ранее указанных сроков, в течение 5-ти суток, после выполнения работ по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части, при которых была нарушена горизонтальная дорожная разметка.

Приложение 1 к Техническому заданию 

Подготовка к эксплуатации автомобильных дорог в зимний период

В целях обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта в зимний период по обслуживаемой сети автомобильных дорог Субподрядчику необходимо обеспечить готовность дорожных предприятий и дорог в течение 5 (пяти) дней с даты заключения договора. 
Подрядные организации разрабатывают и утверждают у подрядчика проект производства работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период не позднее 10 дней после заключения договора. 
Обеспеченность дорожных организаций основными средствами механизации работ по зимнему содержанию принимается в соответствии с «Нормативами потребностей в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» 
Руководитель подрядной организации обеспечивает: 
- Разработку и выполнение комплекса мер, необходимых для подготовки предприятий к работе в зимний период и обеспечению зимнего содержания закрепленных участков дорог в соответствии с действующими нормативными документами. 
- Подготовку техники для зимнего содержания и ее техническую эксплуатацию согласно ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог» в течение зимнего периода, пескобаз, гаражей, производственных баз и других производственных зданий для работы в зимний период. 
- Заключение договора с региональными органами Росгидромета на получение гидрометеоинформации (прогноз погоды по маршруту на сутки, фактическая метеорологическая информация за месяц, штормовое предупреждение). 
- Организацию в зимний период круглосуточного дежурства ответственных работников в подрядных организациях и обеспечивают регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам. 
- Организацию связи и взаимодействие с постами ГАИ, МЧС, ЕДДС и администрациями муниципальных образований. 
- Заключение договоров со сторонними организациями на выделение тяжелой техники в случае возникновения ЧС. 
- Заготовку противогололедных материалов обеспечить до начала зимнего содержания в срок. 
- Выполнение работ по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах в соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ГОСТ 33181- 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания». 
- Обеспечить заготовку противогололедных материалов в полном объеме до начала зимнего периода. 

Противогололедные материалы при зимнем содержании автомобильных дорог должны соответствовать ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила.

