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СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п\п
	Наименование товара
	Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электрический тепловентилятор
	Электрический тепловентилятор КЭВ-15Т40Е
Источник тепла –электричество
Максимальная мощность – 15 кВТ
Ступени мощности – 7,5/15,0 кВТ
Расход воздуха -1300 м3/ч
Напряжение электропитания -380 В
Максимальный ток – 24,4 А
Уровень шуба - 47 дБ (А)
Класс защиты – IP54
Тип установки-настенный, габариты -466*400*603
Режим вентилятора –есть,
В комплекте предоставляются: пульт ДУ, монтажные кронштейны.
	Шт.
	2

	2
	Выключатель автоматический модульный 
	Выключатель автоматический модульный 3П, 32А, C 
Выключатели выполняют функции автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков и оперативного управления участками электрических цепей.
Устройства прекрасно подходят для применения в групповых щитках (квартирные и этажные), а также в учетно-распределительных щитах административных и жилых зданий.
Номинальный ток -25 А 
Общее количество полюсов -3
Характеристика срабатывания -C
Номинальное напряжение - 400 В
Ширина в числах модульных расстояний - 3
Количество защищенных полюсов -3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 - 6 кА
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В -6 кА
Глубина монтажа, установки -71 мм
Степень защиты IP -IP20
Частота от 50 Гц до 50 Гц
	Шт.
	2

	3
	УЗО
	УЗО 4Р, 32А, 30mA 
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью.
Номинальный ток -32 А
Номинальный ток утечки -0.03 мА
Количество полюсов -4
Тип по току утечки -Переменный ток (AC)
Номинальное напряжение -400 В
Селективная защита -Нет
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw) -3 кА
С кратковременной задержкой отключения -Нет
Ширина в числах модульных расстояний -4
Устойчивость к импульсам тока -0.25 кА
Частота (Гц) -50 Гц
Возможна дополнительная комплектация -Нет
Степень защиты IP -IP20
Способ монтажа -DIN-рейка
Глубина монтажа, установки -74 мм
	Шт.
	2

	4
	Кабель ВВГнг(А)-LS
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 
Кабели ВВГнг(А)-LS предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (A)-категория пожарной безопасности; LS— низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). 
Заводская бухта 100м
Нормативный документ -ГОСТ 31996-2012, ТУ 3520-005-50951092-2005
Номинальное напряжение -0.66 кВ
Материал проводника -Медь
Количество жил -5
Номинальное сечение проводника -6 кв.мм
Класс проводника -1 - однопроволочная
Изоляция жилы -Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана -Нет
Бронированый -Нет
Огнестойкость -Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) -Да
Форма жил проводника -Круглая
Маркировка жил - Цветная
Защитный провод заземления -Да
Свинцовая оболочка -Нет
Материал внешней оболочки -Поливинилхлорид (PVC)
Цвет внешней оболочки -Черный
Наружный диаметр (прибл.) -15.7 мм
Максимально допустимая температура проводника -70 град.C
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке -от -15 град.C до -15 град.C
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) - от -50 град.C до 50 град.C
Марка кабеля/провода -ВВГнг(А)-LS
	Метр
	150

	5
	Труба гофрированная ПВХ
	Труба гофрированная ПВХ, 32мм
Труба ПВХ гофро с зондом d32 (25м) Рувинил 13201 представляет собой легкую гибкую трубу для кабельной проводки в помещениях как по по стенам (и в стенах), так и по потолкам (в потолках).
Изготовлена из самозатухающего ПВХ и исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе.
Механическая прочность составляет 350 Н на 5 см при температуре +20°С.
Номинальный диаметр -32 мм
Внешний диаметр -32 мм
Внутренний диаметр -24.3 мм
Материал -Поливинилхлорид (PVC)
Цвет -Серый
Усточивость к УФ-излучению -Нет
С протяжкой (зондом) -Да
Степень защиты IP -IP55
Температура эксплуатации -от -40 град.C до 90 град.C
Маслостойкая -Нет
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 -Да
Не содержит (без) галогенов –Нет
Продольные прорези - Нет
	Метр
	150

	6
	Держатель с защёлкой
	Держатель с защёлкой, D32
Держатель с защелкой предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Диаметр 32 мм. Материал: полипропилен, АБС-пластик. Цвет: серый, RAL 7035. Температура эксплуатации от -25 до +60 °С. Держатели разного диаметра могут быть состыкованы друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа "ласточкин хвост" и могут быть установлены на направляющую для крепления держателей.
Подходит для труб диаметром -от 32 мм до 32 мм
Материал -Пластик
Максимальное количество труб -1
Соединяемый в ряд -Да
Тип крепления - Отверстие под винт/шуруп
Закрытое исполнение -Да
С прокладкой -Да
Цвет - Серый
	Шт.
	100

	7
	Кабель-канал
	Кабель-канал, 100*60, цвет белый
Кабель-канал размером 100х60 мм белого цвета предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В. Также используется для прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей.
Прокладывается в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции.
Кабель-канал защищает кабели и провода от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, а также обеспечивает возможность дополнительного монтажа электропроводки.
При необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели без труда добавляются в кабельный канал.
Материал изготовления – самозатухающая композиция ПВХ, устойчивая к воздействию влаги.
В упаковке поставляется 8 метров кабель-канала (отрезки по 2 м). Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления.
Высота -60 мм
Ширина -100 мм
Длина -2000 мм
Материал -Пластик
Тип крепления -Перфорация основания
Вид/марка материала - Поливинилхлорид (PVC)
Цвет -Белый
Защитное покрытие поверхности -Матовая
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) - Нет
Прозрачный -Нет
Тип крышки - Свободный (-ая)
С кабельным зажимом -Нет
Защитная пленка - Нет
С соединителем -Нет
Не содержит (без) галогенов -Да
Предварительная штамповка - Нет
	Шт.
	8

	8
	Кабель-канал
	Кабель-канал, 60*60, цвет белый 
Кабель-канал размером 60х60 мм белого цвета предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В. Также используется для прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей.
Прокладывается в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции.
Кабель-канал защищает кабели и провода от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, а также обеспечивает возможность дополнительного монтажа электропроводки.
При необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели без труда добавляются в кабельный канал.
Материал изготовления – самозатухающая композиция ПВХ, устойчивая к воздействию влаги.
В упаковке поставляется 8 метров кабель-канала (отрезки по 2 м). Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления.
Высота -60 мм
Ширина -60 мм
Длина -2000 мм
Материал -Пластик
Тип крепления -Перфорация основания
Вид/марка материала - Поливинилхлорид (PVC)
Цвет -Белый
Защитное покрытие поверхности -Матовая
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) - Нет
Прозрачный -Нет
Тип крышки - Свободный (-ая)
С кабельным зажимом -Нет
Защитная пленка - Нет
С соединителем -Нет
Не содержит (без) галогенов -Да
Предварительная штамповка - Нет
	Шт.
	8

	9
	Лоток неперфорированный с крышкой
	Лоток неперфорированный с крышкой, 50*100*3000 
Система металлических перфорированных и неперфорированных кабельных лотков (с крышкой и без нее) предназначена для организации открытых кабельных трасс силовых и слаботочных инженерных систем на объектах промышленного, гражданского, коммерческого и муниципального строительства. Система лотков позволяет организовать прокладку на вертикальных (стенах), горизонтальных (пол, потолок) и наклонных поверхностях. 
Исполнение -Без соединительного элемента
Высота- 50 мм
Ширина- 100 мм
Длина- 3000 мм
Толщина материала- 0.7 мм
Перфорированная боковая стенка -Нет
Материал- Сталь
Монтажная перфорация в основании- Нет
Цвет -Серый
Защитное покрытие поверхности -Оцинкованная по методу Сендзимира
Вид/марка материала- Сталь
С верхней крышкой- Нет
Крышка на лоток осн.100х3000-0,6 мм EKF 
Ширина крышки -100 мм
Длина -3000 мм
Толщина материала -0.6 мм
Для кабельных лотков -Да
Подходит для проволочного лотка -Да
Подходит для кабельных лотков лестничного типа -Да
Материал -Сталь
Тип крепления -Фиксатор крышки
Защитное покрытие поверхности -Оцинкованная по методу Сендзимира
Цвет -Светло-серый
Вид/марка материала -Сталь
Номер цвета RAL -7035
	Шт.
	3




