Техническое задание

                                                                                                                               

Предмет закупки: Оказание услуг  по техническому обслуживанию, аварийно-техническому обслуживанию и обслуживанию систем диспетчерского (операторского) контроля подъемных платформ с вертикальным перемещением для инвалидов (Мультилифт-1) (далее по тексту Оборудование) по адресу: г.Ноябрьск, ул.Советская, 82 – в количестве 3 шт.
Срок оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1. устанавливается с 01.01.2027 по 31.12.2027 (включительно).
Основание: Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке товаров, работ, услуг от 25.06.2026г.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во 
	Срок обслуживания
	Адрес

	1
	платформа подъемная с вертикальным перемещением для инвалидов «Мультилифт 1»
	2
	С 01.01.2027 по 31.12.2027
	г. Ноябрьск, ул. Советская, д.82

	2
	платформа подъемная с вертикальным перемещением
	1
	С 01.01.2027 по 31.12.2027


	г. Ноябрьск, ул. Советская, д.82 (цокольный этаж)

	
	ВСЕГО
	3
	
	



1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1. Техническое обслуживание оборудования проводится ежемесячно с записью в журнал МАУК Музейный центр, согласно приложению № 1 «Общий перечень работ выполняемых при техническом обслуживании оборудования», являющегося неотъемлемой частью настоящей документации, и инструкции (руководства) по эксплуатации оборудования в части технического обслуживания.
1.2. Работы по техническому обслуживанию оборудования проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, ТР ТС-010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и поддерживающих его ГОСТов, Постановления правительства РФ от 20.10.2023г. № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» и инструкции (руководства) по эксплуатации оборудования в части технического обслуживания.
1.3. Исполнитель  обеспечивает без дополнительной оплаты оперативный пуск остановившегося оборудования, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При этом Исполнитель производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу.
Телефоны Центральной диспетчерской службы: 
Круглосуточно:
Тел. 
1.4. Средний, капитальный ремонт и модернизация оборудования не включена в стоимость услуг и проводится за отдельную плату.
1.5. При приостановлении работы оборудования на более чем 15 суток, по причинам не связанным с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера, пуск оборудования осуществляется только после проведения подготовки оборудования к эксплуатации (наладочные работы) и, при необходимости, проведения частичного технического освидетельствования с привлечением испытательной лаборатории, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии п.25 постановления правительства РФ от 20.10.2023г. № 1744 или экспертной организации. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Назначить, в соответствии с требованиями регламента ТР ТС-010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и поддерживающих его ГОСТов, постановления правительства РФ от 20.10.2023г. №1744 лиц, ответственных за организацию эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг по содержанию оборудования в исправном состоянии своим квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих норм и правил, Правил охраны труда и техники безопасности и Производственных инструкций для обслуживающего персонала.
2.1.3. Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения технического обслуживания оборудования.
2.1.4. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика паспортов оборудования и вносить в них необходимые изменения и дополнения.
2.1.5. Разместить в кабине оборудования и на основном посадочном этаже оборудования информацию о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой, правила пользования оборудованием.
2.1.6. Обеспечить подготовку оборудования к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении. 
2.1.7. Производить приостановление работы оборудования, в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу граждан и организаций в соответствии с требованиями регламента ТР ТС-010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и поддерживающих его ГОСТов, постановления правительства РФ от 20.10.2023г. №1744, до устранения такой угрозы.
2.1.8. Обеспечить регистрацию в специальном журнале сбоев в работе оборудования, а также всех видов работ, проводимых на них персоналом Исполнителя.
2.1.9. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования, проводимых уполномоченными органами Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования», специалистами аттестованной испытательной лаборатории (центра), экспертных организаций и других уполномоченных на это организаций.
2.1.10. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшего оборудования, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу оборудования.
Своевременно информировать Заказчика об изменении требований к эксплуатации оборудования, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
2.1.11. Проводить по дополнительному соглашению Сторон и за отдельную плату аварийно-восстановительный ремонт оборудования, частичного технического освидетельствования (при необходимости), необходимость в котором возникла вследствие нарушения Правил пользования оборудованием и актов вандализма.
2.1.12. После оказания услуг оформлять универсальный передаточный документ (далее – УПД) и счета на оплату.

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Назначить в соответствии с требованиями регламента ТР ТС-010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и поддерживающих его ГОСТов, постановления правительства РФ от 20.10.2023г. № 1744 лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.
2.2.2. Передать Исполнителю техническую документацию, в т.ч. паспорта, копию инструкций по эксплуатации оборудования перечисленных в п.1.1. Настоящей документации.
2.2.3. Производить регистрацию, снятие с регистрации, направлять уведомления о выводе и вводе оборудования в эксплуатацию в уполномоченные органы Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования», согласно Постановлению Правительства РФ № 1744 от 20.10.2023г.
2.2.4. Использовать оборудование по назначению в соответствии с указанными данными в паспорте оборудования.
2.2.5. Своевременно производить страхование оборудования в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
2.2.6. Производить необходимый ремонт машинных, блочных помещений и шахт оборудования не связанного с техническим обслуживанием оборудования в присутствии персонала Исполнителя.
2.2.7. Обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя (+1 - +40 град. С).
2.2.8. Исключить попадание влаги на оборудование, а в случае затопления приямков, машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их осушение.
2.2.9. Предоставлять Исполнителю доступ к оборудованию в любое время суток.
2.2.10. Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к  машинным и блочным помещениям, постоянное закрытие их дверей замками, а также обеспечить достаточное электрическое освещение машинных помещений, подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты.
2.2.11. Обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ квалифицированного обслуживающего персонала к оборудованию путём выдачи Исполнителю ключей от подъездов (домофонов), чердачного помещения (технических этажей), машинных помещений.  
2.2.12. Доставлять по заявке Исполнителя непосредственно к оборудованию тарированный груз при необходимости проведения динамического и статистического испытания оборудования (если испытания не проводятся по иной методике).
2.2.13. Проводить в установленный срок техническое освидетельствование оборудования с привлечением испытательной лаборатории, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии п.25 постановления правительства РФ от 20.10.2023г. № 1744 или экспертной организации.
2.2.14. Немедленно уведомить уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования» и Исполнителя об авариях, происшедших на оборудовании, обеспечить сохранность места аварии или несчастного случая до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.
2.2.15.  Подписать УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ и получения УПД от Исполнителя или уполномоченного представителя Исполнителя. 
В случае, если Заказчик УПД не подписал, возражений по нему не представил, уклоняется от его получения, данный УПД считается надлежащим образом оформленным в соответствии с условиями заключенного договора, а работы считаются принятыми. 
2.2.15. Оплатить выполненные работы согласно подписанного сторонами, а в случае неподписания со стороны Заказчика – подписанного Исполнителем УПД.

3. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
3.1. Исполнитель гарантирует качество работ, выполняемых по договору и их соответствие стандартам, нормам и правилам.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится в течении 7 рабочих дней с даты подписания сторонами УПД.  Оплата за декабрь 2027 года производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета, предоставленного Исполнителем  до 10.12.2027, с последующим подписанием сторонами УПД. 
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания.
4.2.  Стоимость услуг, при наличии в том необходимости и объективных реальностей, может в период срока действия договора изменяться по соглашению сторон в сроки, которые могут быть дополнительно определены сторонами договора, но не чаще одного раза в год. При этом новая стоимость услуг и общая сумма по договору принимается к исполнению по дополнительному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
4.3. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
[bookmark: undefined]4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за расчетным, Подрядчик обязан передать Заказчику УПД, подписанный со своей Стороны.
4.5. Заказчик производит приемку выполненных работ в течение 10 рабочих дней со дня получения УПД и направляет Подрядчику подписанный УПД или мотивированный отказ в приемке выполненных работ.
4.6. В случае отступления Подрядчиком от условий договора Заказчик при приемке выполненных работ составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. При устранении недостатков Сторонами подписывается акт устранения недостатков.
4.7. В случае, если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов или убытков.
4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными после подписания Заказчиком УПД.
4.9.  Одновременно с подписанием УПД, в течение 5 дней со дня его получения, Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по Форме 0510452 (ф.0510452), утвержденной Приказом Министерства финансов России от 15.04.2021г. № 61н (Методические указания №61н). 

4.10. Стороны определились, что подпись Исполнителя на Акте приемки товаров, работ, услуг по ф.05100452 необходима только при наличии качественных и количественных расхождений в оказанных услугах.    

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Исполнитель имеет право приостанавливать работу лифтов:
      - при нарушении правил их безопасной эксплуатации, при обнаружении нарушений требований, указанных в регламенте ТР ТС-010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и поддерживающих его ГОСТов, постановления правительства РФ от 20.10.2023г. № 1744;
      - в случае задержки Заказчиком платежей более двух месяцев, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по техническому обслуживанию, предоставив письменное уведомление Заказчику за 15 дней до приостановления работ.
5.2.  В случае, если простой оборудования произошёл не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает полную стоимость технического обслуживания  за каждое неработающее оборудование. 
Пуск оборудования в работу Исполнитель производит после устранения Заказчиком выявленных нарушений.
5.3. Заказчик не вправе изменять сумму платежей, если Исполнитель выполнил работы по техническому обслуживанию оборудования, но они простаивают по вине Заказчика, не обеспечивающего выполнение своих обязанностей. 








































	
	
	Приложение № 1

	
	
	

	
	
	

	Общий перечень работ 

	выполняемый при техническом обслуживании платформ

	
	
	

	№ п/п
	Содержание работ
	

	1
	Лебедка:

	
	 - состояние крепления, внешний вид;
	*

	
	 - уровень масла;
	*

	
	 - отход рычагов от тормозного шкива;
	*

	
	 - износ накладок тормоза;
	*

	
	 - износ червячной пары;
	*

	
	 - износ ручьев КВШ;
	*

	
	 - зазор между ограничителем сбрасывания канатов и тяговыми канатами;
	*

	
	 - точность остановки;
	*

	
	 - электродвигатель.
	

	2
	Кабина:

	
	 - состояние крепежа, внешний вид;
	*

	
	 - усиление подтягивания клиньев ловителя к направляющим;
	*

	
	 - зазор между клиньями ловителя и направляющей;
	*

	
	 - прогиб ремня привода дверей кабины в середине ветви от усилия;
	*

	
	 - прогиб ремня привода дверей кабины в середине ветви от усилия при разведенных каретках;
	*

	
	 - износ червячной пары привода дверей кабины;
	*

	
	 - зазор между створками и порталом;
	*

	
	 - размер между щеками отводок расположенных на каретках привода дверей кабины;
	*

	
	 - исправность действия замка двери кабины;
	*

	
	 - износ башмаков
	*

	3
	Направляющие:

	
	 - состояние крепежа, внешний вид;
	¤

	
	
	*

	
	 - штихмас
	*

	4
	Дверь шахты:

	
	 - состояние крепежа, внешний вид;
	*

	
	 - зазор между створками и порталом;
	*

	
	 - зазор между контрроликами кареток и линейкой;
	*

	
	 - глубина входа роликов дверей шахты в отводку кабины;
	*

	
	 - зазор между роликом дверей шахты и щекой отводки кабины;
	*

	
	 - зазор между роликом защелки и основанием блока контроля;
	*

	
	 - размер перекрытия  пластины блока контроля защелкой;
	*

	
	 - смыкание створок при снятии нагрузки на расстоянии 3-5 мм до полного закрытия дверей шахты;
	*

	
	 - усилие статистического сжатия створок.
	*

	5
	Ограничитель скорости:

	
	 - состояние крепежа, внешний вид;
	*

	
	 - износ ручья шкива.
	*

	6
	Канаты:

	
	 - состояние крепежа, внешний вид;
	*

	
	 - допускаемая разность длин пружин подвески противовеса.
	*

	7
	Оборудование приямка:

	
	 - состояние крепежа, внешний вид;
	*

	
	 - установка натяжного устройства, положение горизонтальное
	¤

	
	
	*

	
	 - наличие и неисправность внутренней связи.
	*

	8
	Электрооборудование:

	
	 - контроль надежности крепления проводов в контактных зажимах устройства управления и панели кабины;
	*

	
	 - контроль работоспособности лифта;
	*

	9
	Техническое обслуживание электрооборудования, состояния изоляции и заземления
	*

	10
	Смазка
	*

	11
	Проверка концевых выключателей, контактов дверей шахты, контактов ловителей, ограничителей скорости, натяжных устройств, контактоввзвешивающих устройств, а также механической и электрической блокировки магнитных станций
	*

	
	
	

	
	* - Проверить (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать или заменить)

	
	¤ - Требование для первого года эксплуатации.
	

	
	
	

	
	Директор МАУК Музейный центр
	

	
	
	

	
	
	

	
	________________ А.А. Умецкая
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