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	Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00)

Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) 
(ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его 
графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию,

без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в
соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна.



                                        
Приложение № 2 к извещению (техническое задание)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Предмет договора (закупки):

	Оказание услуг по техническому обслуживанию электросетей и электрооборудования (далее – услуги, работы)

	Место оказания услуги: 
	Указано в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию) (далее – спецификация).


	Срок (период) оказания услуги:


	с 01.01.2027 по 31.12.2027 (включительно)


	

	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,  услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика


	1.
	Нормативные требования к оказанию услуги:

	Нормативные требования к оказанию услуг:
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также перечень документов в области стандартизации, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

Государственный стандарт ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

Государственный стандарт ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

Государственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

Государственный стандарт ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

Государственный стандарт ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

Государственный стандарт ГОСТ 31195.2.5-2012 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств»;

ПУЭ (издание 6,7) «Правила устройства электроустановок»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора.
Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора.


	2.
	Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика:

	Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям.

	3.
	Описание предмета закупки (услуги):

	3.1. Услуги включают в себя:
1) техническое обслуживание внутренних электросетей зданий;

2) аварийное обслуживание внутренних электросетей зданий;

3) техническое диагностирование внутренних электросетей зданий;

4) текущий ремонт внутренних электросетей зданий.

3.2. Аварийное обслуживание внутренних электросетей зданий включает в себя:
1) аварийно-диспетчерское обслуживание;

2) аварийно-ремонтное обслуживание.

3.3. В целях исключения возможных споров относительно прав и обязанностей, принимаемых на себя сторонами в соответствии с договором и настоящим техническим заданием, используются следующие основные определения:

техническое обслуживание внутренних электросетей зданий – комплекс мероприятий, включающих работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом, коммуникаций и оборудования;
аварийное обслуживание внутренних электросетей зданий - комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности; 
аварийно-диспетчерское обслуживание - предоставление услуг по своевременной локализация аварий для предотвращения ущерба и определение объемов работ, необходимых для устранения аварии;
аварийно-ремонтное обслуживание - проведение работ по устранению аварии, в том числе, восстановление работоспособности систем, оборудования и проведение сопутствующих работ необходимых для устранения аварии;
авария - повреждение, выход из строя оборудования во время работы, повлекшее ограничение или прекращение поставки коммунальных услуг, и причиняющее ущерб имуществу и помещениям;
локализация аварии - проведение достаточных мероприятий по отключению минимально необходимого количества отдельных стояков, участков коммуникаций или всей системы, имеющих повреждение, от общих сетей;
устранение аварии - проведение комплекса мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования в целом, на котором произошла авария;
техническое диагностирование - установление причин отказов, определение фактического технического состояния систем в данный промежуток времени: выявление необходимости регулировок или замены элементов при техническом обслуживании, установление необходимости ремонтов, оценка качества выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте, прогнозирование остаточного ресурса на основе анализа отказов (т.е. предсказание с определенной достоверностью изменения фактического состояния для любого момента времени);
текущий ремонт - работы по систематическому и своевременному предохранению систем и оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт зданий, сооружений проводится в целях обеспечения их надлежащего технического состояния. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
3.4. Содержание (состав) услуги установлен в спецификации.


	4.
	Требования безопасности при оказании услуги:

	4.1. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья людей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, а также соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

4.2. При оказании услуг на объекте заказчика исполнитель должен обеспечивать и соблюдать необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

4.3. Исполнитель обязан провести инструктажи со всеми работниками, назначенными для оказания услуг/проведения работ, по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности.

4.4. Ответственность за соблюдение работниками исполнителя норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил при оказании услуг/выполнении работ на объектах заказчика возлагается на исполнителя. 
4.5. Оказание услуг не должно препятствовать хозяйственной деятельности на объекте.


	5.
	Требования к исполнителю, персоналу исполнителя:

	5.1. Требования к исполнителю:
1) наличие квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами;

2) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура для выполнения работ);
3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных аналогичных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора;
4) все применяемые при оказании услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

5.2. Требования к персоналу исполнителя.
5.2.1. Для оказания услуг допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора.

5.2.1. Для оказания услуг на объектах заказчика допускаются лица:
1) имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора;
2) не имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ (статья 351.1. Трудового кодекса РФ);
3) прошедшие предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с оформлением личных медицинских книжек с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые виды работ в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения;

4) имеющие профилактические прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825).

Исполнитель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) на объектах заказчика сотрудников при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный сотрудник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ. Исполнитель отстраняет от работы (не допускает к работе) сотрудника на объектах заказчика на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
5.2.2. Оказание услуг обеспечивается следующим персоналом Исполнителя:
1) оперативно-технический специалисты:
-электрик

2) инженерно-технические специалисты:
-инженер энергетик
5.2.3. Ответственным за электрохозяйство назначается инженер-энергетик, прошедший ежегодное освидетельствование в органах Ростехнадзора и получивший подтверждающий освидетельствование документ. Данный документ является обязательным и предъявляется энергоснабжающей организации при проведении работ, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования здания.      

5.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен по ПТЭЭП, иметь соответствующие допуски:

1) электрик – группу по электробезопасности не ниже 3гр. до 1000В;

2) инженер-энергетик - группу по электробезопасности не ниже 4 гр. до 1000В.

5.2.6. Сотрудники Исполнителя должны оказывать услуги в специальной одежде со знаками отличия, обеспечивающей безопасное проведение работ. Одежда должна быть опрятной и чистой.
5.2.7. Сотрудники исполнителя, оказывающие услуги по объекте заказчика, обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
5.2.8. Заказчик вправе потребовать от исполнителя документы, подтверждающие наличие в штате исполнителя указанных в настоящем техническом задании специалистов, а также соответствие персонала исполнителя, оказывающего услуги на объектах заказчика, требованиям, установленным настоящим техническим заданием. Исполнитель обязан представить оригиналы документов для обозрения и сверки не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса от заказчика. 
Не представление по запросу заказчика документов, подтверждающих наличие в штате исполнителя указанных в настоящем техническом задании специалистов по запросу заказчика, является основанием для отказа заказчика от договора, а также влечет ответственность исполнителя, установленную договором.
Не представление исполнителем документов, подтверждающих соответствие персонала исполнителя, оказывающего услуги на объектах заказчика, требованиям, установленным настоящим техническим заданием, является основанием для отстранения от оказания услуг сотрудников исполнителя на объектах заказчика, в отношении которых не представлены документы, а также влечет ответственность, установленную договором.
5.2.9. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны знать:
1) постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по эксплуатации обслуживаемого оборудования и коммуникаций;

2) технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;

3) единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования;

4) организацию и технологию ремонтных работ;

5) методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта оборудования;

6) технические характеристики, устройство и принципы работы специальных средств и средств технического контроля, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами и средствами технического контроля;
7) порядок ведения служебной (технической) документации по своему участку работы;
8) правила внутреннего распорядка заказчика;

9) правила охраны труда и пожарной безопасности;
10) правила по охране окружающей среды;

11) методические рекомендации по антитеррористической защищенности объектов заказчика;

12) правила деловой этики и служебного поведения.
5.2.10. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны соблюдать:
1) правила внутреннего распорядка заказчика;

2) правила охраны труда и пожарной безопасности;
3) правила по охране окружающей среды;

4) правила по антитеррористической защищенности объектов заказчика;

5) правила деловой этики и служебного поведения.
 

	6.
	Порядок доступа на объекты заказчика:

	6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием.
6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя.

6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект.
6.4. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 

6.5. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в заявке на доступ, при отсутствии документа, удостоверяющего личность, лица с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения, с явными признаками инфекционных заболеваний.


	7.
	Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги:

	7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя (инструмента, материалов и оборудования).

7.2. Для проведения профилактического осмотра, диагностики и ремонтных работ исполнитель должен иметь соответствующее оборудование, в том числе:

1) прибор для бесконтактного измерения температуры воздуха и температуры поверхности на электрических контактах и электрических шинах;

2) нагрузочные клещи для замера оперативного тока;

3) мегомметр для замера сопротивления изоляции.

7.3. Аварийно-техническая служба должна иметь автотранспорт и необходимое оборудование.
7.4. Все применяемые материалы, изделия, оборудование должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и окружающей среды, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам.

7.5. Приобретение материалов, запасных частей, необходимых для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии осуществляется за счет средств исполнителя.
7.6. В случаях, не требующих отлагательств, для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии по согласованию с заказчиком приобретение материалов может осуществляться за счет средств исполнителя с возмещением заказчиком их стоимости. 

7.7. Все оборудование запасные части и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать характеру оказываемых услуг, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). По требованию заказчика исполнитель представляет сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.

7.8. Приемка материалов от заказчика исполнителю, от исполнителя заказчику оформляется накладными документами, подтверждающими их передачу в соответствии с правилами бухгалтерского учета.


	8.
	Порядок оказания услуги:

	8.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией.
8.2. Не позднее дня начала оказания услуги исполнитель направляет заказчику сведения об ответственных лицах для взаимодействия с заказчиком в рамках исполнения договора (ФИО, телефон, электронная почта), контактные данные аварийно-диспетчерской службы (телефон).
8.3. Перед началом оказания услуг исполнитель совместно с заказчиком проводит комплексное обследование объектов заказчика, осмотр сетей и оборудования для определения порядка, периодичности оказания услуг. При обследовании объекта исполнителем оцениваются (уточняются) объемы оказываемых услуг.

8.4. Техническое обслуживание внутренних электросетей зданий, плановые осмотры объектов, оборудования, техническое диагностирование, текущий ремонт осуществляются исполнителем в рабочее время заказчика в соответствии с правилами внутреннего распорядка заказчика согласно графику, согласованному с заказчиком, с периодичностью, установленной в спецификации.
8.5. Аварийно-ремонтное обслуживание осуществляются исполнителем незамедлительно при выявлении аварии при самостоятельном выявлении аварии, дефектов коммуникаций или по заявке заказчика в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя. Исполнитель обеспечивает работу аварийно-диспетчерской службы, а также выезд специалистов к заказчику для аварийно-ремонтного обслуживания в круглосуточном режиме без выходных дней.
Заявки на оказание услуг (выполнение работ) по аварийно-ремонтному обслуживанию подаются заказчиком в аварийно-диспетчерскую службу в устной форме или письменной форме на телефонный номер, сведения о котором предоставляются исполнителем заказчику в соответствии с условиями настоящего технического задания.
8.6. В случае необходимости, отключение систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.
8.7. Исполнитель обеспечивает оказание услуг только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг, исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений, конструкций.
8.8. При проведении работ по монтажу, демонтажу оборудования, пробивке отверстий, штроб, применяются щадящие технологии, не используется тяжелое и мощное оборудование с большими ударными и вибрационными нагрузками.
8.9. При выполнении работ исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, сетей и оборудования от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций, сетей и оборудования в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется исполнителем за счет собственных средств.
8.10. При производстве работ исполнитель принимает меры к нераспространению мусора и пыли по территории объекта и выполняет необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории.
8.11. Исполнитель при выполнении работ обязан за свой счет предусмотреть своевременный вывоз мусора с территории объекта. Погрузка и вывоз мусора производится собственными силами исполнителя.
8.12.  К грубым нарушениям условий договора, порядка оказания услуг относятся:

1) потребление (распитие) алкогольной продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а равно появление в состоянии опьянения на объекте заказчика;

2) несоответствие внешнего вида сотрудников исполнителя требованиям настоящего технического задания;

3) отсутствие или неправильное ведение необходимой служебной (технической) документации при оказании услуг.

4) несоответствие сотрудников исполнителя требованиям, установленным настоящим техническим заданием;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудником исполнителя, установленных настоящим техническим заданием, договором, на объекте заказчика, повлекших за собой причинение ущерба заказчику в результате пожара, утечки воды, умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения имущества заказчика;

6) несоблюдение сотрудниками исполнителя правил пожарной безопасности и электробезопасности на объекте заказчика;

7) несоблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов физических и юридических лиц на объекте заказчика;

8) несоблюдение правил деловой этики и служебного поведения
8.13 Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре.


	9.


	Гарантии качества услуг:
	9.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг в течение всего срока действия договора, а также ежеквартально предоставляет технические отчеты о состоянии частей и оборудования и рекомендации по проведению планово-предупредительных работ сетей и оборудовании (в том числе на момент окончания договора).

9.2. Гарантийный срок на установленные элементы (части, детали) определяется в соответствии с регулирующими нормативными документами и технической документацией на соответствующие элементы (части, детали) и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

9.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов стороны проводят осмотр обнаруженных недостатков и/или дефектов с обязательным составлением акта выявленных недостатков. Исполнитель в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты за свой счет и в сроки, установленные заказчиком в акте выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно периоду устранения недостатков и/или дефектов.



	10. 


	Требования к документации:
	В ходе оказания услуг исполнитель ведет и предоставляет заказчику следующую документацию:

1) акты обследования;

2) акты о проведении входного контроля;

3) акты измерения сопротивления изоляции электропроводок;

4) ведомости работ, журналы регистрации выполненных работ и устранению аварийных ситуаций;
5) исполнительную документацию со схемами установки оборудования;

6) сертификаты на технические средства;

7) инструкции по эксплуатации установленного оборудования (инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык);

8) техническую документацию (паспорта, сертификаты соответствия) на материалы, изделия и оборудование.


	11.


	Приложение:
	Спецификация услуги.


СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

Перечень оказываемых услуг

	№
	Наименование и виды работ
	Периодичность выполнения
	Количество

	ВЛ-10 кВ

	1.
	Осмотр ВЛ в дневное время по всей длине
	2 раза в год
	0,21 км

	2.
	Замер ширины просеки ВЛ с выявлением угрожающих деревьев
	1 раз в год
	0,21 км

	3.
	Регулировка искровых промежутков РДИП(М)-10, ревизия РВО-10 с подъёмом на опору ВЛ
	1 раз в год
	4/6

	4.
	Замер габаритов пересечения, сближения ВЛ с другими ВЛ, инженерными сооружениями и дорогами
	1 раз в год
	0,21 км

	5.
	Ревизия линейных разъединителей 10 кВ, регулировка, смазка с подъемом на опору ВЛ
	1 раз в год
	2

	6.
	Обновление постоянных знаков на опорах ВЛ краской по трафарету
	1 раз в год
	5

	7.
	Проверка заземляющих устройств опор ВЛ со вскрытием грунта 
	1 раз в год
	5

	8.
	Сверка исполнительной схемы ВЛ и внесение изменений при наличии несоответствий 
	1 раз в год
	0,21 км

	ВЛ – 0,4 кВ (освещение роллерной трассы и парковка)

	1.
	Осмотр ВЛ в дневное время по всей длине 
	2 раза в год
	1, 875 км

	2.
	Осмотр светильников 
	1 раз в месяц
	75

	3.
	Замена лампа, светильников 
	По необходимости
	75 (20% от общего количества)

	4.
	Проверка контактов, проводов, автоматических выключателей в железных опорах с вскрытием технологических лючков опор
	2 раза в год
	75 (20% от общего количества)

	ТП – 10/0,4 кВ

	1.
	Осмотр оборудования ТП с замером основных параметров работы (токи, напряжения и т.д.)
	1 раз в месяц
	На двух ТП

	2.
	Осмотр оборудования ТП со вскрытием дверей, камер и отсеков, осмотр силового трансформатора 
	2 раза в год
	На двух ТП

	3.
	Измерение температуры контактных соединений пирометром
	2 раза в год
	На двух ТП 36 шт.

	4.
	Снятие показаний коммерческих учетов, установленных в ТП, для расчетов с энергоснабжающей организацией 
	1 раз в месяц
	На двух ТП

	5.
	Ревизия оборудования ТП, протяжка болтовых соединений, смазка трущихся частей, регулировка коммутационных аппаратов, чистка отсеков ТП от пыли и грязи 
	1 раз в год
	На двух ТП

	6.
	Мелкий ремонт низковольтных выводов с заменой кабельных наконечников, доливка масла в силовой трансформатор 
	По необходимости
	На двух ТП

	7.
	Ревизия силового трансформатора, протяжка болтовых соединений, чистка бака трансформатора от грязи, ревизия воздухоочистителя 
	1 раз в год
	2

	8.
	Обновление надписей, диспетчерских наименований, знаков безопасности на ТП 
	1 раз в год
	8

	9.
	Проверка заземляющего устройства ТП с ревизией контактных соединений 
	1 раз в год
	4

	10.
	Регулировка выходного напряжения силового трансформатора переключающим устройством ПБВ
	По необходимости
	2

	КЛ – 10 кВ 

	1.
	Осмотр трассы кабеля, кабельных сооружений
	1 раз в 3 месяца
	2

	2.
	Осмотр открыто установленных кабельных разделок на наличие внешних дефектов
	1 раз в 3 месяца
	1

	3.
	Ревизия контактных соединений кабельных наконечников КЛ (с подъёмом на ж/б опору)
	1 раз в год
	6

	4.
	Обновление надписей указателей трассы КЛ по всей длине
	1 раз в год
	0,171 км

	5.
	Измерение температуры контактных соединений кабельных наконечников пирометром 
	2 раза в год
	6

	ДЭС Aksa APD 145С 105 кВт и ДЭС АД-200-Т400-1Р 200 кВт.

	1.
	Запуск – остановка двигателя, внешний осмотр всех деталей и узлов 
	1 раз в неделю
	2

	2.
	ТО – 1 
	Каждые 250 моточасов или 1 раз в 6 месяцев
	2

	3.
	ТО – 2 
	Каждые 1 500 моточасов или 1 раз в год
	2

	4.
	Ревизия АКБ
	1 раз в неделю
	2

	5.
	Ревизия генератора, протяжка соединений
	1 раз в месяц
	2

	6.
	Ревизия ЩСН, отопление, освещение
	1 раз в 6 месяцев
	2

	7.
	Заправка агрегата топливом
	1 раз в месяц
	2

	Внутренние электроустановки

	1.
	Замена перегоревших стартеров, дросселей, ламп
	По необходимости 
	1 031 (5% от общего количества)

	2.
	Ревизия светильников
	По необходимости
	422 (5% от общего количества)

	3.
	Ревизия электроустановочных изделий
	1 раз в месяц
	347 (5% от общего количества)

	4.
	Осмотр и проверка состояния электрических сетей
	1 раз в месяц
	5 объектов

	5.
	Чистка от пыли, протяжка контактных соединений щитов и щитков
	1 раз в 3 месяца
	33 щита

	6.
	Ревизия распаечных коробок
	1 раз в месяц
	327 (5% от общего количества)

	7.
	Проведение тепловизионного контроля контактных соединений щитов
	1 раз в 6 месяцев
	33 щита

	8.
	Ревизия заземляющих устройств
	1 раз в год
	22

	9.
	Ревизия электроприборов 
	1 раз в месяц
	5


Правовое сопровождение закупок


С гарантией юридической безопасности








9

