Приложение № 2

к документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку, сборку, монтаж и установку спортивного оборудования и инвентаря**

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки, сборки, монтажа и установки товара:** |
| 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 98 (строящийся объект Заказчика) |
| **2. Срок поставки, сборки, монтажа и установки товара:** |
| 2.1. Поставка Товара - в течение 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора.  2.2. Выполнение работ по сборке, установке и монтажу Товара (далее – работы) осуществляется Поставщиком в период с 01.07.2023 года по 10.08.2023 года. Заказчик вправе направить Поставщику заявку на выполнение работ ранее 01.07.2023 года. В таком случае, работы должны быть выполнены Поставщиком в течение 30 (тридцать) дней с даты получения заявки. Заявка Заказчика на выполнение работ может быть направлена Поставщику посредством электронного сообщения.  2.3. Место поставки Товара и выполнения работ - строящийся объект Заказчика, по адресу: 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 98.  В случае отсутствия на дату поставки Товара строительной готовности объекта Заказчик вправе изменить место поставки Товара в одностороннем порядке в пределах территории муниципального образования г. Ишим (Ишимский район) Тюменская область, письменно уведомив об этом Поставщика без составления дополнительного соглашения к договору.  2.4. В случае изменения Заказчиком места поставки Товара в соответствии с пунктом 2.3 настоящего технического задания, Поставщик обязуется своими силами и средствами произвести погрузку, последующую разгрузку и доставку Товара к месту выполнения работ, указанному в пункте 2.3 настоящего технического задания, без изменения цены договора. |
| **3. Условия и требования поставки товара:** |
| 3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, стандартам завода-изготовителя и другим требованиям, принятым для поставляемого вида Товара.  3.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.  3.3. Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам (технический паспорт/сертификат качества и пр.). Подтверждающие документы предоставляются Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара (партии Товара).  3.4. Поставщик производит поставку Товара в полном объеме по указанному в разделах 1, 2 настоящего технического задания адресу, в срок, указанный в пункте 2 настоящего технического задания.  3.5. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов товара.  3.6. Разгрузка Товара осуществляется Поставщиком по месту поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.  3.7. Товар должен отгружаться в таре и/или упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Тара и/или упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при условии надлежащего и бережного обращения согласно имеющейся предупредительной маркировке и при соблюдении правил складирования, погрузки/разгрузки и транспортировки, предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара в процессе доставки и отправлением его не по адресу места поставки.  3.8. При передаче Товара Поставщик представляет Заказчику на каждую партию Товара приемо-передаточные документы: товарную накладную (форма ТОРГ-12) либо УПД в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), счет, счет-фактуру (если выставление счета-фактуры является обязательным), а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской для данных видов товаров.  3.9. Товар, не требующий последующего выполнения работ и поставляемый в сборе, в дату поставки проверяется Заказчиком на соответствие наименования, ассортимента и комплектности, указанного в товарной накладной (форма ТОРГ-12) либо УПД (далее - приемо-передаточные документы), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.  При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям договора результаты такой проверки могут распространяться на всю партию Товара.  В случае выявления несоответствия Товара (части Товара) условиям договора и сведениям, указанным в приемо-передаточных документах, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара полностью или частично.  3.10. Приемка Товара, требующего последующего выполнения работ, поставляемого в разобранном виде и в упаковке, не позволяющим произвести комплексную проверку, осуществляется Заказчиком в два этапа:  3.10.1. В день поставки Товара путем внешнего визуального осмотра на предмет проверки целостности и маркировки тары и/или упаковки и фактического соответствия и сопоставления количества мест (упаковок) и/или единиц Товара указанным в приемо-передаточных документах.  3.10.2. Приемка Товара по качеству, а также на предмет соответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора, представленной документации и/или заявленным требованиям, осмотр Товара на наличие внешних повреждений, проверка комплектности поставленного Товара в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями договора осуществляются Заказчиком после выполнения Поставщиком работ перед подписанием акта выполненных работ.  3.11. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям договора или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.  3.12. При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает приемо-передаточные документы и передает один экземпляр Поставщику. В случае обнаружения несоответствий Товара Заказчик ставит отметку в приемо-передаточных документах о несоответствиях Товара.  3.13. При обнаружении в процессе приемки и/или после приемки Товара, а также в процессе использования Товара ненадлежащего качества и/или несоответствия количества Товара указанному в договоре, а также в случае отсутствия приемо-передаточных документов на Товар (в том числе, подтверждающих качество Товара), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 1 (одного) рабочего дня допоставить недостающий Товар и/или заменить Товар несоответствующего качества, и/или предоставить приемо-передаточные документы. Все расходы в этом случае осуществляются за счёт Поставщика.  Если Поставщик в срок, определенный настоящим пунктом, не выполнил требование об устранении несоответствий Товара, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара. При этом, Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.  Устранение Поставщиком несоответствий Товара не лишает Заказчика права на применение штрафных санкций в соответствии с условиями договора.  3.14. Датой поставки Товара (партии Товара) является дата подписания Заказчиком приемо-передаточного документа. Документ о приемке подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех несоответствий поставленного Товара.  3.15. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям договора Заказчик вправе инициировать проведение экспертизы. При проведении экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (один) рабочий день с даты направления запроса.  3.16. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленного Товара при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.  3.17. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара по результатам экспертизы, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан заменить Товар в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты уведомления. Расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. Одновременно с уведомлением о выявленных несоответствиях, Заказчик направляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы. Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном договором.  3.18. При исполнении договора по согласованию Сторон допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к договору. |
| **4.** **Условия и требования выполнения работ:** |
| 4.1. Работы должны быть выполнены Поставщиком в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической, пожарной и экологической безопасности.  4.2. Выполняемые Поставщиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов, правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства.  4.3. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество, быть разрешены для применения в организациях воспитания, обучения и отдыха детей и молодежи.  4.4. Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми в упаковке завода изготовителя. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.  4.5. Работы выполняются собственными силами и средствами Поставщика с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.  4.6. Специалисты, привлеченные Поставщиком для выполнения работ, должны соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика с учетом специфики осуществляемой Заказчиком деятельности. Должны быть оснащены спецодеждой и материалами, необходимыми для выполнения работ. Не допускается привлечение специалистов в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также лиц, имеющих психические отклонения здоровья.  4.7. По окончании выполнения работ, Поставщик должен обеспечить вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в процессе производства работ.  4.8. Об окончании выполнения работ и готовности сдать их результат, Поставщик уведомляет Заказчика в письменном виде.  4.9. Одновременно с уведомлением о завершении работ, Поставщик направляет Заказчику акт выполненных работ в количестве 2 (два) экземпляров, а также следующие документы на Товар: техническую документацию, инструкции по эксплуатации, правила безопасной эксплуатации. |
| **5. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:** |
| 5.1. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке товара, установке и сборке соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории Заказчика, действующих санитарных правил, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения, личной гигиены.  5.2. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в Договоре, и спецификации поставки Товаров.  5.3. Не допускается предложение нескольких вариантов товара. Обязательно полное указание комплектности (всех составляющих) поставки.  **5.4. Год изготовления Товара должен быть не ранее 2022 года.**  5.5. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара, выполнение работ заявленным в Договоре требованиям в течение следующего гарантийного срока 24 месяцев со дня подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Товара.  Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание всего поставляемого товара, выполненных работ консультации собственных инженеров или специалистов, привлеченных им исполнителей по техническим неисправностям и сбоям в поставляемом товаре в период гарантийного обслуживания, а в необходимых случаях и замену поставленного товара. Заказчик вправе запросить техническую документацию, чертежи, фото на поставляемый товар. При отказе Поставщика предоставить требуемую документацию Заказчик вправе отказаться от приобретения предлагаемого товара.  Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на товар в течение гарантийного периода, произведены и сертифицированы Производителем товара.  5.6. **В случае если в извещении (в каком-либо документе, входящем в состав извещения о закупке, прикрепленном отдельным файлом к извещению) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».** |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные свойства,**  **технические и** к**ачественные характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Перекладина гимнастическая пристенная | Перекладина гимнастическая пристенная  Комплектация: одна напольная стойка, одна пристенная стойка, одна перекладина, две растяжки и два закладных элемента (с прячущимся крючком для крепления растяжек к полу). Длина растяжек: 3600 мм. Регулируемая высота:  от 1450 мм до 2550 мм. Регулировка с интервалом 100 мм. Длина перекладины: 2400 мм, Диаметр перекладины: 28 мм. Материал перекладины: высокопрочная легированная сталь. | Штук | 1 |
| 2 | Конь гимнастический | Конь гимнастический, прыжковый переменной высоты. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и 4-х опор. Корпус размерами 1600х350х280 мм, выполнен из дерева, покрыт чехлом из искусственной высокопрочной кожи. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. Опоры телескопические, выполнены из стальных труб диаметром -57 мм, окрашенных порошковой эмалью. Резиновые копыта. Регулировка по высоте осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки опоры. Фиксация нужного положения стойки осуществляется вытяжным-резьбовым винтом с удобной пластиковой головкой. Высота верхней поверхности корпуса от пола регулируется: от 900 мм до 1350 мм с интервалом 50 мм. | Штук | 1 |
| 3 | Козел гимнастический | Козел гимнастический, переменной высоты  Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и 4-х опор. Корпус размерами 650х350х250 мм, выполнен из дерева, покрыт чехлом из искусственной высокопрочной кожи. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. Опоры телескопические, выполнены из стальных труб диаметром 57 мм, окрашенных порошковой эмалью. Резиновые копыта. Регулировка по высоте осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки опоры. Фиксация нужного положения стойки осуществляется вытяжным-резьбовым винтом с удобной пластиковой головкой. Высота верхней поверхности корпуса от пола регулируется : от 900 мм до 1350 мм с интервалом 50 мм. | Штук | 2 |
| 4 | Мостик гимнастический подкидной | Мостик гимнастический подкидной. 2 пружины из высококачественной стали. Выполнен из фанеры толщиной 15 мм. Поверхность покрыта нескользящим покрытием. Прорезиненные антискользящие ножки. Размеры: 1200х600х260 мм. | Штук | 2 |
| 5 | Мат гимнастический | Мат гимнастический размерами  Длина 2 метра  Ширина 1 метр  Толщина 10 см  Покрышка выполнена из тентовой ткани  Цвет покрышки: синий. Замок-молния.  Благодаря молниям тентовая ткань легко снимается.  Наполнитель поролон плотностью 22кг/м3. Размер: длина 2000 мм, ширина 1000 мм, толщина 100 мм. | Штук | 15 |
| 6 | Мат гимнастический жесткий | Гимнастический мат представляет собой мягкое изделие, состоящее из прочного ПВВ и чехла, сшитого из тента - огнеупорного, имеет особую прочность для обеспечения безопасности детей при падении или во время тренировок. Удлинённой молнией со скрытыми замками для монтажа или демонтажа ПВВ.  Параметры:  Длина: 2000мм  Ширина: 1000мм  Толщина: 30 мм  Материал чехла: Чехол из тентового материала на основе полиэфирных нитей с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием.  Наполнитель: ПВВ (Поролон Вторичного Вспенивания)  Стандартные цвета: Красный  Предоставляется сертификат пожарной безопасности Г1 на тентовую ткань.  Плотность наполнителя не менее 180 кг/м3 | Штук | 10 |
| 7 | Зона для прыжков в высоту | Зона для прыжков в высоту размеры  Длина 3 метра  Ширина 2 метр  Толщина 0,5 метра  Покрышка выполнена из тентовой ткани с клапанами для отвода воздуха Цвет покрышки: синий. Замок-молния.  Благодаря молниям тентовая ткань легко снимается.  Наполнитель поролон плотностью 25кг/м3.  Размер: длина 3000 мм, ширина 2000 мм, толщина 500 мм.  Количество листов поролона – 3 штуки | Штук | 1 |
| 8 | Стойки для прыжков в высоту | Стойки для прыжков в высоту, телескопические алюминиевые. В комплект входят 2 стойки. Основа представляет собой стальную платформу. Ее габариты:  Длина 390 мм  Ширина 250 мм  Высота 80 мм. Колесики с боковой стороны, для удобства передвижения стоек. Вертикальная стойка телескопическая: неподвижный алюминиевый профиль 48х48 мм, высотой 1500 мм и выдвижной алюминиевый профиль 48х48 мм, высотой 1280 мм. Две пластиковые полочки для установки планки. Регулируемая высота: от 500 мм до 2500 мм. | Комплект | 2 |
| 9 | Планка для прыжков в высоту | Планка для прыжков в высоту стеклопластик длиной 4 м. Диаметр круглого сечения планки 30 мм. Пластиковые наконечники с плоской поверхностью на обоих концах. | Штук | 3 |
| 10 | Система деления зала с ручным приводом | Система деления зала (СДЗ) с ручным приводом предназначена для деления спортивного зала на отдельные изолированные тренировочные зоны.  Комплектация включает в себя:  - потолочный монорельс-направляющая для перемещения;  - роликовые "каретки" для крепления и перемещения сеточного полотна;  - защитная, комбинированная с ПВХ-тканью штора;  - водило для перемещения.  Низ и бока системы деления зала выполнены из ПВХ-ткани.  Ширина ткани 2 метра,  Сеточное полотно с ячейкой 40х40 мм и диаметром нити 2,5 мм (верхняя часть шторы) высотой 4 метра,  Общая высота шторы 6 метров  Длинна монорельсы – 17 метров  (Точные размеры по согласованию с заказчиком) | Штук | 1 |
| 11 | Шахматы напольные | Цвет: черно-белый  Диаметр всех фигур: 24 см  Король: высота 61 см.  Ферзь: высота 56 см  Конь: высота 46 см  Слон: высота 55 см  Ладья: высота 43 см  Пешка: высота 39 см  Напольные большие фигуры изготовлены из полиуретанового пластика высокого качества и окрашены специальным стойким покрытием, что позволяет им выдерживать любые погодные условия – фигуры не портятся от изменения температур, дождя и повышенной влажности, а также не выгорают на солнце.  Фигуры комплекта обладают небольшим весом (от 0,83 кг. до 1,39 кг – в зависимости от фигуры).  Шахматы и шашки «2 в 1» верхняя часть фигуры отворачивается.  Характеристики доски:  Размер доски 3x3 метра  Размер клетки: 40\*40 см | Комплект | 1 |
| 12 | Стеллаж для сушки коньков | Стеллаж предназначен для хранения любого типа коньков и роликов. Сборно-разборная конструкция,  Размещение коньков и роликов одностороннее. Изготавливается из листового металла и профильных труб. Установка на роликовые опоры для удобства размещения и передвижения стеллажа. Регулировка расстояния между полками с шагом в 5 см., позволяет настраивать стеллаж под любую высоту коньков и роликов. Количество полок 5, вмещает количество пар: 30. Размер 2300х1600х450 мм Высота х Ширина х Глубина | Штук | 1 |
| 13 | Командные лыжи | Две гигантские лыжи предназначены для катания целой команды. В них предусмотрены "крепления" сразу для пяти человек. Чтобы двигаться как можно быстрее, необходимо соблюдать единый ритм. Аттракцион "Лыжи" подходит для веселых состязаний, проводимых в любое время года. Они отлично катятся по траве и снегу. Чехол изготовлен из яркого износостойкого тента. Наполнитель поролон.  Габариты:  Длинна лыж 3000 мм  Ширина лыж 350 мм  Высота лыж 220 мм | Пара | 2 |
| 14 | Корзина для заброса мячей | Напольная металлическая конструкция используется для соревнований, эстафет и для различных детских игр. Каркас изготовлен из трубы, покрыт порошковой краской. Материал чехла Таффета. Диаметр корзины 750 мм, высота 600мм | Штук | 2 |
| 15 | Лента-гусеница | Спортивное полотно по типу гусеницы. Подходит для групповых игр, используется в школьном зале, детском саду, тренажерном зале и в реабилитационном центре. Может передвигать вперед и назад, устраивать эстафеты. Без острых краев (края прошиты двойным швом). Материал: тент  Длинна окружности 7 метров  ширина 50 см. | Штук | 2 |
| 16 | Тачка для эстафет | Используется в различных детских играх и эстафетах. Изготовлена из фанеры толщиной 22 мм, покрыта мебельным лаком.  Для передвижения 4 колеса, диаметр колес 100 мм.  В качестве ручки - шнур. Размер тачки:  Длинна 800 мм  Ширина 640мм | Штук | 2 |
| 17 | Тоннель с обручем | Тоннель с обручем предназначен для проведения подвижных игр, соревнований и эстафет.  Длина 3,5м метра  Диаметр 900 мм,  Материал тоннеля таффета, С обеих сторон вшиты обручи диаметром 900 мм | Штук | 2 |
| 18 | Мешок для прыжков | Мешок для прыгания используется при проведении различных конкурсов, эстафет, соревнований, "Весёлых стартов" и других спортивных мероприятий.  Характеристики:  размер, см: 120х80  Цвет по согласованию с заказчиком.  По бокам мешка пришиты ручки. | Штук | 8 |
| 19 | Стойка старт-финиш | Изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм и обтянута тентом, плотностью 650 гр/кв.м. С одной стороны стойки надпись СТАРТ с другой ФИНИШ. Каркас изготовлен из стального профиля 25\*25\*1,5 мм Шарнирное соединение.  Снизу стропа ограничитель предотвращает полное раскрытие стойки. Высота стойки – 1550 мм.  Ширина стойки - 500 мм. | Штук | 2 |
| 20 | Бревно гимнастическое постоянной высоты | Выполнено из деревянного клееного бруса и обшито ковролином  комплектуется двумя металлическими опорами. Размеры бревна (мм):  Длина 3000  Ширина 130 мм  ширина рабочей поверхности 100 мм.  Высота 160 мм;  Опоры выполнены из профиля сечением 25\*50 мм | Штук | 1 |
| 21 | Консоль для канатов и шестов | Консоль настенная для канатов и шестов крепится к стене, основание имеет форму треугольника с отверстиями для анкерных болтов. На другом конце и в средней части консоли имеются петли для крепления гимнастических снарядов. Материал: стальной профиль сечением 40х80 мм. Вынос: 2000 мм.  Высота: 1500 мм  Ширина: 300 мм | Штук | 2 |
| 22 | Канат для лазанья | Канат для лазания  Диаметр - 40 мм  Длина 5 метров. Изготовлен из 3-х прядной крученой хлопчатобумажной пряжи. Для подвески каната служит стальная петля с металлическими щеками закрепленная на одном из концов каната, окрашена эмалью. Второй конец каната для лазания оборудован специальным чехлом для того, чтобы предотвратить распушение. Диаметр - 40 мм. Длина - 5 метров. | Штук | 2 |
| 23 | Канат для перетягивания | Канат для перетягивания Диаметр каната - 40 мм  Изготовлен из 3-х прядной крученой хлопчатобумажной пряжи. На концах каната для перетягивания предусмотрены специальные чехлы для того, чтобы предотвратить распушение. Диаметр - 40 мм. Длина - 10 метров. | Штук | 2 |
| 24 | Вышка судейская | Вышка судейская. Разборная конструкция. Съемный столик. Изготовлена из квадратной трубы сечением 25х25 мм. Общая высота - 2400 мм. Нижняя опора –  Длина 1100 мм  Ширина 825 мм Изделие применяется для судейства волейбольных, теннисных и бадминтонных матчей.  Каркас судейской вышки изготавливается из стальной профильной трубы сечением 25х25 мм и покрыта полимерной краской. Укомплектовано сиденьем, подлокотниками, крепление осуществляется к каркасу вышки судейской при помощи болтов мебельных М8х40 мм. Во все торцы профильной трубы установлены пластиковые заглушки. | Штук | 1 |
| 25 | Щит для метания | Щит для метания навесной на шведскую стенку  Размер:  Длина 700 мм  Высота 700 мм  Щит изготовлен из фанеры толщиной 15 мм и при помощи двух металлических крючков навешивается на шведскую стенку. Крючки в комплекте. Предназначен для игры в мяч в дошкольных, школьных и оздоровительных учреждениях. | Штук | 6 |
| 26 | Доска наклонная навесная | Доска наклонная гладкая Размер:  Длина 2000 мм  Ширина 240 мм  Выполнена из мебельного щита толщиной 40 мм с 2 металлическими крючками для крепления к гимнастической стенке. | Штук | 3 |
| 27 | Доска наклонная навесная ребристая | Доска ребристая  Размер:  Длина 2000 мм  Ширина 240 мм  Выполнена из мебельного щита толщиной 40 мм с 2 металлическими крючками для крепления к гимнастической стенке.  Поперечные элементы – выполнены из березовых черенков. | Штук | 2 |
| 28 | Турник навесной | турник навесной на шведскую стенку. Универсальный турник, который имеет 3 вида хватов (классический средний на ширине плеч, узкий параллельный и широкий хват. Вылет от стены 47 см  Профиль: 30 х 30 мм Места хвата: Неопреновые грипсы  Количество хватов: 3 пары Высоты турника: 60 см  Длина турника: 110 см  Максимальный вес пользователя: 150 кг Диаметр перекладин: 25 мм | Штук | 6 |
| 29 | Брусья навесные | Длина брусьев –75 см  Расстояние между брусьями –56 см  Высота –32 см  Порошковая покраска  Сварная конструкция  Материал – сталь  Горизонтальные брусья выполнены из металлического профиля 30х30 мм.  Крюки предназначены для навешивания брусьев на перекладины диаметром до 40 мм  Максимальная нагрузка на изделие - 180 кг | Штук | 2 |
| 30 | Тренажер навесной | Установка брусьев-пресс на шведскую стенку — это отличный способ в разы увеличить ее функциональность и эффективность ваших тренировок. Навесные брусья для шведской стенки предназначены для выполнения различных гимнастических упражнений и позволяют выполнять целый комплекс упражнений на развитие различных групп мышц. Занятия на навесных брусьях укрепляют мышцы спины, рук, пресса, ног. Описание: -мягкие подушки под спину и локти -неопреновые ручки -вертикальная подушка  Габариты:  Высота 350 мм  Глубина 700 мм  Расстояние между ручками 550 мм  Каркас выполнен из профильной трубы сечением 30\*30 мм  Ручки из круглой трубы диаметром 25 мм | Штук | 1 |
| 31 | Корзина для мячей и инвентаря металлическая | Корзина для мячей и инвентаря металлическая представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, стенки изготовлены из профильной трубы сечением 25\*25 мм и металлической сетки толщиной 4 мм  Размер ячейки 50\*50 мм. Тележка предназначена для хранения мячей и различного спортивного инвентаря. Для удобства перемещения снабжена колесами.  Габариты 1150х520х430 мм | Штук | 2 |
| 32 | Шведская стенка | Стенка шведская, гимнастическая.  Ширина боковин 140 мм  Толщина боковин 40 мм  Боковины выполнены из массива сосны.  Перекладины диаметром 40 мм выполнены из массива бука. Количество перекладин 11 штук  Расстояние между перекладинами по центрам 240 мм  Общие размеры шведской стенки  Высота 2850 мм  Ширина 800 мм | Штук | 7 |
| 33 | Скамья гимнастическая | Скамья гимнастическая на трех металлических ножках. Сидение – деревянный клееный щит толщиной 40 мм  Ширина скамейки 250 мм  Длина скамейки 3000 мм  Снизу царга шириной 100 мм.  Ножки выполнены из профильной трубы 25\*25 мм  Общий размер скамейки: 3000х250х300(h) мм. | Штук | 15 |
| 34 | Стеллаж для инвентаря | Универсальный стеллаж с 6 полками открытого типа для хранения спортивного инвентаря. Сборно-разборная конструкция. Изготавливается из листового металла с усилением по середине, и профильных труб. Максимальная распределенная нагрузка на одну полку 70 кг.  Размер 1900х1250х350 мм Высота х Ширина х Глубина Покраска высокотехнологичным порошковым покрытием цвет по согласованию с заказчиком | Штук | 10 |
| 35 | Щит баскетбольный игровой | Щит баскетбольный игровой Размеры: 1050х1800 мм Небьющийся монолитный поликарбонат толщиной 10 мм с защитой от ультрафиолета, стальная основа выполнена из прямоугольного профиля сечением 50х25 мм.  Кольцо баскетбольное № 7 амортизационное  Выполнено из металлического прутка диаметром 18 мм и основы – из металлических пластин толщиной 4 мм, имеет запорную систему, выполненную из 1-ой высокопрочной пружины и срабатывающую при статической нагрузке в 100 кг. Окрашено методом порошкового напыления. Трубчатая система крепления сетки в 12 местах. Диаметр кольца 450 мм.  Сетка баскетбольная толщиной нити 5 мм,  Цвет сетки триколор. Ячейка: 50х50 мм. Внутренний диаметр: 450 мм. 12 петель для крепления. Цвет: бело-синий-красный. Защита ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ для щита баскетбольного игрового, материал EVA. П-образный профиль шириной 104 мм и высотой 78 мм. Защита покрывает боковую часть на высоту 450 мм от нижнего края щита | Комплект | 2 |
| 36 | Щит баскетбольный тренировочный | Щит баскетбольный тренировочный  Размеры: 800мм х1200 мм Небьющийся монолитный поликарбонат толщиной 10 мм с защитой от ультрафиолета, стальная основа выполнена из прямоугольного профиля сечением 50х25 мм.  Кольцо баскетбольное № 7  Выполнено из металлического прутка диаметром 18 мм и основы – из металлических пластин толщиной 4 мм  Окрашено методом порошкового напыления. Трубчатая система крепления сетки в 12 местах. Диаметр кольца 450 мм.  Сетка баскетбольная толщиной нити 5 мм,  Цвет сетки триколор. Ячейка: 50х50 мм. Внутренний диаметр: 450 мм. 12 петель для крепления. Цвет: бело-синий-красный. | Комплект | 4 |
| 37 | Ферма для баскетбольного щита игрового | Ферма для баскетбольного щита, вынос 1800 мм. Ферма обеспечивает крепление игрового щита, размером 1050х1800 мм к несущим конструкциям спортзала с выносом от стены. Основная балка профиль размерами 120х80 мм обеспечивает надежный упор и несет основную нагрузку, передаваемую от кольца. Порошковая окраска. Пластина крепления к стене размерами 310х310 мм, толщина 5 мм. Растяжки выполнены из толстостенных труб диаметром 32 мм. | Штук | 2 |
| 38 | Ферма для баскетбольного щита тренировочного | Ферма обеспечивает крепление тренировочного щита, размером 800х1200 мм, к несущим конструкциям спортзала с выносом от стены 500 мм. Основная балка сечением 120х80 мм обеспечивает надежный упор и несет основную нагрузку, передаваемую от кольца. Порошковая окраска. Пластина крепления к стене размерами 300х300х5 мм, толщина 5 мм. Растяжки выполнены из толстостенных труб диаметром 32 мм. | Штук | 4 |
| 39 | Стойки волейбольные | Стойки изготовлены из алюминиевого профиля овального сечения размерами 100х120 мм;  усиленная конструкция основного профиля стоек;  механизм натяжения сетки позволяет регулировать высоту от 0 до 2,5 м;  Механизм натяжения сетки скрыт в профиле стойки.  Конструкция стоек предусматривает максимальную безопасность для игроков;  закладные стаканы высотой 350 мм. с крышками в комплекте | Комплект | 1 |
| 40 | Стойки волейбольные передвижные | Стойки волейбольные передвижные  Внешний механизм натяжения сетки.  Материал стоек: металлическая труба диаметром 76 мм  Стойка снабжена колесами для перемещения  Для большей устойчивости оснащены противовесами  Регулируемая высота натяжения сетки с максимальной высотой от уровня пола 2550 мм  Масса одной стойки с противовесом - 57 кг  В комплект входят 2 стойки  4 закладные пластины для фиксации стоек выполнены из металла толщиной 4 мм  Габариты закладных пластин:  Длина 120 мм  Ширина 120 мм  Толщина 5 мм  В середине закладной пластины имеется резьба для фиксации стоек в спортивном зале. | Комплект | 2 |
| 41 | Протектор для волейбольных стоек | Протектор предназначен для покрытия и защиты волейбольных стоек сечением 120\*80 мм, с целью безопасного проведения занятий и соревнований  Размеры:  Высота: 2000мм  Ширина (в развертке): 550мм  Толщина: 20мм  В комплекте два протектора  Внешний материал протектора тент синего цвета  Наполнитель поролон плотностью 22кг/м3 | Пара | 1 |
| 42 | Протектор для волейбольных стоек | Протектор предназначен для покрытия и защиты волейбольных стоек диаметром 76 мм, с целью безопасного проведения занятий и соревнований  Размеры:  Высота: 2000мм  Ширина (в развертке): 400 мм  Толщина: 20мм  В комплекте два протектора  Внешний материал протектора тент синего цвета  Наполнитель поролон плотностью 22кг/м3 | Пара | 2 |
| 43 | Ворота мини-футбольные | Ворота алюминиевые свободностоящие в порошковой окраске  Глубина ворот 1000 мм, Конструкция ворот сборно-разборная, складывающиеся боковые дуги.  В комплект входят:  стойки и перекладина рамы ворот из алюминиевого профиля квадратного сечения размерами 80х80 мм;  комплект держателей сетки 50 штук из ПВХ;  усиленные угловые соединения - 2 шт.;  стальные боковые дуги диаметром 42 мм.;  заглушки для алюминиевых стоек;  инструменты для сборки;  шнур для крепления сетки к основанию ворот.  Тип защитного покрытия: порошковая окраска основного профиля ворот в белый цвет (RAL 9016). Стальные элементы покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской в белый цвет (RAL 9016).  Комплект универсальных кронштейнов для установки свободностоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием (анкерная система крепления)  Габариты ворот:  Длина 3160 мм  Высота 2080 мм  Глубина 1000 мм | Комплект | 1 |
| 44 | Стойки бадминтонные мобильные | Стойки бадминтонные мобильные, на колесах, на каждой стойке имеется встроенный противовес 30 кг. Подходит для массового использования как в помещении, так и на улице.  Высота стойки: 155 см.  Вес одной стойки 35 кг.  Стандартный цвет: серый  Основание: 51 х 60 см. (ШхГ) | Пара | 1 |
| 45 | Пьедестал для награждения | Пьедестал для индивидуального награждения призеров и победителей соревнований. Наградной подиум состоит из трех разных по высоте отдельно стоящих тумб. Вместимость каждой ступени фанерного пьедестала рассчитана на 1 взрослого человека или до 2 детей. Каждая ступень данного наградного подиума имеет грузоподъемность до 100 кг.  Каркас наградного подиума выполнен из металлического профиля сечением 20\*20 мм и ламинированной фанеры, толщиной 12 мм.  Настил пьедестала - ковролин, толщиной 3 мм.  На лицевой стороне пьедестала нанесены цифры и герб РФ  Габариты:  1 место - 530х560х500 мм, 2 место - 530х560х420 мм,  3 место - 530х560х300 мм. | Комплект | 1 |
| 46 | Защитная сетка на окна | Заградительная сетка применима в спортзалах, на стадионах, игровых площадках, тренировочных и соревновательных трассах. Она оберегает спортсменов и зрителей от травм.  Полотно из высокопрочных нитей толщиной не менее 4 мм не подвержено разрушению от погодных воздействий.  Размер ячейки сетки: 40\*40 мм  Цвет сетки: белый  Сетка заградительная в количестве одна штука с габаритами:  Длинна сетки – 28 метров  Ширина сетки – 7 метров  Сетка заградительная в количестве одна штука с габаритами:  Длинна сетки – 28 метров  Ширина сетки – 2 метров  В комплекте поставки идет металлический трос толщиной 3 мм - 140 метров  Талреп м8 – 8 штук  Карабин пожарный м4 – 650 штук  Сетка заградительная – 252 м2 | Комплект | 1 |
| 47 | Защитная потолочная сетка | Заградительная сетка применима в спортзалах, на стадионах, игровых площадках, тренировочных и соревновательных трассах. Она оберегает спортсменов и зрителей от травм.  Полотно из высокопрочных нитей толщиной не менее 4 мм не подвержено разрушению от погодных воздействий.  Размер ячейки сетки: 100\*100 мм  Цвет сетки: белый  Длинна и ширина сетки по согласованию с заказчиком  В комплекте поставки идет металлический трос толщиной 3 мм - 240 метров  Талреп м8 – 12 штук  Карабин пожарный м4 – 1250 штук  Сетка заградительная общая площадь – 600 м2 | Комплект | 1 |
| 48 | Ковер для самбо | Ковер представляет собой комплект, состоящий из мягкого настила (химически сшитый из пенополиэтиленовых матов) и покрытия с разметкой по правилам проведения соревнований по самбо.  Борцовский ковер состоит из покрытия и матов, расположенных под ним.  Характеристики покрытия борцовского ковра:  Размер покрытия 11 х 11 м.  Цвета покрытия в соответствии с стандартом федерации самбо. Желто-Синий.  По согласованию с заказчиком на покрышке наносится надписи и логотип.  Покрытие борцовского ковра сделано из ткани ПВХ, имеет Сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.  Плотность ткани борцовского ковра составляет 650 гр/м2.  Покрытие борцовского ковра изготовлено с помощью термосварки. Ширина шва 3 см.  Для разметки покрытия борцовского ковра не используется краска.  По всему периметру борцовского покрытия прошита липучка с зацепом «петля» ширина 5 см.  Маты борцовского ковра имеют толщину 40 мм  Мат состоит из комбинации пенополиэтилена химически сшитого плотностью 180 кг/м3  Периметральные маты ковра проклеены липучкой с зацепом «крючок». | Штук | 1 |
| 49 | Канат для кроссфита | Канат тренировочный для кроссфит.  Материал каната: полипропилен  ручки винил Длина: 15м Диаметр: 38мм Цвет: черный | Штук | 2 |
| 50 | Резина борцовская | Комплект жгутов спортивных включает в себя:  Шнур резиновый нагрузкой 15 кг – 5 штук  Длинна 5 м  Диаметр 10 мм  Шнур резиновый нагрузкой 25 кг – 5 штук  Длинна 5 м  Диаметр 12 мм  Шнур резиновый нагрузкой 35 кг – 5 штук  Длинна 5 м  Диаметр 14 мм  Шнур резиновый нагрузкой 45 кг – 5 штук  Длинна 5 м  Диаметр 16 мм | Комплект | 2 |
| 51 | Манекен борцовский | Манекен борцовский – одноногий  Материал; Многослойный, антивандальный ПВХ 950 гр/м.кв  Наполнение: Синтетическая вата, смесь из измельченного текстильного лоскута и ватина.  Габариты:  Высота 120 см  Вес 20 кг  Цвет по согласованию с заказчиком | Штук | 2 |
| 52 | Манекен борцовский | Манекен борцовский – одноногий  Материал; Многослойный, антивандальный ПВХ 950 гр/м.кв  Наполнение: Синтетическая вата, смесь из измельченного текстильного лоскута и ватина.  Габариты:  Высота 140 см  Вес 29 кг  Цвет по согласованию с заказчиком | Штук | 2 |
| 53 | Манекен борцовский | Манекен борцовский – одноногий  Материал; Многослойный, антивандальный ПВХ 950 гр/м.кв  Наполнение: Синтетическая вата, смесь из измельченного текстильного лоскута и ватина.  Габариты:  Высота 150 см  Вес 32 кг  Цвет по согласованию с заказчиком | Штук | 2 |
| 54 | Сетка для мини-футбольных ворот | Прочная полипропиленовая мини-футбольная сетка с шестигранной ячейкой.  Сетка произведена из полипропилена, толщина нити составляет 5 мм. Подходит для тренировок и соревнований в спортивных клубах и образовательных учреждениях.  Длина 3000 мм  Высота 2000 мм  Глубина 1000 мм | Пара | 2 |
| 55 | Мяч футбольный | Профессиональный мяч для тренировок и игр профессиональных команд и клубов. Одобрен FIFA для проведения соревнований высшего уровня - сертификат FIFA Quality PRO. Покрышка из глянцевой синтетической кожи (полиуретан) и 4-х подкладочных слоев из синтетической ткани.   Размер 5  Кол-во панелей - 32 штуки  ручная сшивка  латексная камера  бутиловый ниппель.  Цвет основной: Белый  Цвет дополнительный: Сине-золотистый | Штук | 5 |
| 56 | Мяч футбольный облегчений №4 | Специальный облегченный мяч ручной сшивки в линейке Pro Training. Предназначен для детей от 8 до 10 лет. Вес данного мяча составляет 330 гр. Поверхность мяча выполнена из синтетической кожи (полиуретан) с текстурой Golf surface толщиной 1,0 мм. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен латексной камерой с бутиловым ниппелем. Традиционная конструкция мяча из 32 панелей.  Материал поверхности: Синтетическая кожа (полиуретан) толщиной 1,0 мм Материал камеры: Латекс Тип соединения панелей: Ручная сшивка Количество подкладочных слоев: 4 Количество панелей: 32 Размер: 4 Вес, г:  330 Длина окружности, см:  66 Рекомендованное давление: 0.8 бар Основной цвет: Белый Дополнительный цвет: Красный и Зеленый | Штук | 10 |
| 57 | Мяч футзальный | Профессиональный футзальный мяч для игры на жестких и  искусственных покрытиях, в зале и на улице. Сертифицирован FIFA для проведения соревнований высшего уровня - сертификат FIFA Quality Pro. Стандартный мяч размера 4 (длина окружности 64 см, вес 440 грамм). Покрышка мяча изготовлена из глянцевой синтетической кожи (полиуретан) с внутренним объемным рисунком и  с 4-мя подкладочными слоями из синтетической ткани. Ручная сшивка, камера из бутила с наполнителем для создания низкого отскока, 32 панел | Штук | 10 |
| 58 | Перчатки вратарские | Классический крой Flat Palm. Ладонь выкроена из синтетического латекса Amateur толщиной 3 мм, который обладает базовыми характеристиками цепкости и износостойкости. Внутренняя подкладка изготовлена из специальной пены толщиной 3 мм и добавляет мягкости. Материал внешней стороны перчатки - синтетический латекс толщиной 2 мм, дополненный рельефным рисунком. Все пальцы руки обернуты в дышащую ткань с применением технологии вентилирования Venta Mesh. Технология Promove.  Размерный ряд: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (точный размер по согласованию с заказчиком) | Пара | 3 |
| 59 | Форма футбольная | Игровая футболка из мягкой ткани с отличными влагоотводящими свойствами. Модель с прямым кроем и округлой горловиной. Изделие не линяет и не выгорает на солнце, легко стирается, быстро высыхает и сохраняет в процессе носки свой насыщенный цвет. На груди с правой стороны расположен обновленный логотип бренда. Футболка упакована в удобный пакет многоразового использования с клапаном-застежкой. Состав: 100 % полиэстер  Шорты имеют прямой, удобный крой. Широкий пояс в сочетании с регулировочным шнурком обеспечивают комфортную посадку. Ткань отличается высокой прочностью, долговечностью, легкостью и хорошей воздухопроницаемостью. Обновленный логотип бренда находится с левой стороны. Шорты упакованы в удобный пакет многоразового использования с клапаном-застежкой.  Состав: 100 % полиэстер  Дизайн формы по согласованию с заказчиком  Размер формы по согласованию с заказчиком | Комплект | 20 |
| 60 | Гетры футбольные | Гетры выполнены из трикотажного полотна. Эластичная вставка в области свода стопы для поддерживающей плотной посадки. Усиленные пятка и мысок для повышенной прочности в зонах, наиболее подверженных износу. Дополнительная резинка в районе щиколотки препятствует сползанию гетр. Анатомический крой. Состав: полиэстер 95%, эластан 5% Цвет: По согласованию с заказчиком Размер: 28-31, 32-34, 35-37, 38-41, 42-44 (По согласованию с заказчиком) | Пара | 20 |
| 61 | Манишка тренировочная | Манишка сетчатая выполнена из современных материалов. Ткань - 100% полиэстер. Материал устойчив к износу – не садится, не выгорает, быстро сохнет. Свободный крой придаёт свободу движениям. Точный цвет по согласованию с заказчиком Характеристики:  Цвета: желтый, синий, красный, зеленый, салатовый.  Материал: 100% полиэстер  Размер: XS,S,M,L,XL,2XL (Точные размеры по согласованию с заказчиком)  Упаковка: пакет | Штук | 60 |
| 62 | Конус с втулкой палкой и флажком | Стойка обводная используется в различных упражнениях для тренировок спортсменов  также стойки можно использовать в различных конкурсах, эстафетах, соревнованиях. Стойка состоит из конуса без отверстий высотой 35 см, втулки, пластиковой палки высотой 1,06 м, флажка. | Комплект | 10 |
| 63 | Комплект барьеров скоростных | Регулируемый пластиковый барьер. Выбор высоты происходит с помощью надежного поворотного механизма.  Высота регулировки: 15 см и 30 см. Материал: ПВХ Цвет: ярко-зеленый Количество в комплекте: 6 барьеров | Комплект | 2 |
| 64 | Лестница скоростная | Применение: для тренировки координации, ловкости и взрывной силы  Длина 4800 мм  Ширина перекладины 35 мм  Длина перекладины в режиме "барьер" – 50 см  Длина перекладины в режиме "лестница" –67 см  Высота в режиме "барьер" – 10 см  Количество перекладин – 12 штук  Материал: каркас - металл, перекладины – пластик  Дополнительные свойства: возможность использования в двух режимах (координационная лестница и барьер)  Тип упаковки: сумка-чехол с регулируемой ручкой | Штук | 3 |
| 65 | Доска тактическая футбольная | Маркерная тактическая доска для футбола, двухсторонняя , с изображением футбольного поля, с зажимом для листов и маркера. Длина 40 см, ширина 24 см, материал - пластик. Маркер в комплекте. Индивидуальная упаковка - пластиковый пакет с хэдером | Штук | 1 |
| 66 | Баул для мячей | Сумка-баул на 15 футбольных мячей  Сетка-mesh со вставками из плотного полиэстера, регулируемый ремень для переноски. Шнурок с фиксатором. Фирменный логотип. Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с зип-застежкой | Штук | 3 |
| 67 | Комплект фишек | Фишки для разметки поля  Форма усеченных конусов.  Материал пластик  Комплект из 50 шт.  Цвет: (оранжевый, красный, желтый, фиолетовый, синий) - каждого цвета по 10шт  Высота фишки 55 мм  Диаметр фишки 195 мм  В комплекте сумка для переноса и хранения | Комплект | 3 |
| 68 | Щитки футбольные | Ультра лёгкие футбольные щитки  низкопрофильной конструкции. Корпус из высокопрочного полипропилена. Внутренняя сторона щитков состоит из специально формованной пены EVA, которая уверенно смягчает удары и защищает ноги от повреждений. Материал верха: полипропилен Материал подкладки: ЭВА Размерный ряд: S, M, L Основной цвет: черный Дополнительные цвета: красный Тип упаковки: фирменный пакет с европодвесом и с замком Zip-Lock  Точный размер щитков по согласованию с заказчиком | Пара | 10 |
| 69 | Сетка волейбольная | Сетка волейбольная профессиональная. Произведена по безузловой технологии, ячейка - четырехугольная,  Размер ячейки 10х10 см.  Нить толщиной 4,0 мм выполнена из полипропилена. Стандартные размеры: длина 9.50 м, ширина 1.00 м. Верх сетки окантован белой лентой шириной 70 мм из прочного, износостойкого ПВХ, таким же образом обработан и низ и боковые стороны сетки шириной 50 мм. Сетка поставляется со стальным тросом в оболочке из ПВХ длиной 11,70 м. У сетки 6 шнуров для натяжения, по три с каждой стороны, на каждом шнуре пластиковый блок-натяжитель, есть боковые вставки из фибергласовых стержней для идеально ровного натяжения сетки.  Цвет сетки черный. | Штук | 2 |
| 70 | Сетка волейбольная тренировочная | Волейбольная сетка с четырьмя подвязками и полипропиленовом тросом. Толщина нити сетки 3,5 мм.  Стандартные размеры:  длина 9.50 м, ширина 1.00 м  ячейка - четырехугольная,  Размер ячейки 10х10 см  Стропа верх: 100 мм (сложена пополам)  Стропа низ и бока: 50 мм (сложена пополам) | Штук | 3 |
| 71 | Антенны с карманами для волейбола | Антенны волейбольные под карманы  Высота 1800 мм  Диаметр 10 мм,  Материал фиберглас  Цвет антенн: бело-красный  Карманы для антенн длиной 1000 мм,  Ширина 50 мм,  Материал -ПВХ  Цвет: бело-черный. | Комплект | 3 |
| 72 | Тренажер для отработки нападающего удара в волейболе | Основной принцип действия тренажера - рычажная подвеска мяча, что обеспечит удачное биомеханическое согласованное взаимодействие мяча и руки в момент удара. Тренажер представляет собой полуовальную раму, закрепленную на стене с возможностью вертикального перемещения для установки на нужной высоте. К раме прикреплен рычаг, на длинном конце которого закреплен волейбольный мяч, а на другом - тяги (с регулировкой жесткости) возвращающие мяч в исходное положение для удара. Конструкция крепления мяча исключает попадание рукой по рычагу и тем самым обеспечивает безопасность при выполнении удара. Для предотвращения долгих колебаний стержня с мячом после удара в продольном направлении рама снабжена амортизирующими ограничителями. Дугообразные элементы ограничивают колебания стержня в поперечном направлении. Возврат стержня с мячом в исходное положение обеспечивает упругая растяжка.  Масса тренажера 13 кг | Штук | 1 |
| 73 | Тележка для мячей | Тележка для мячей Hurricane, на 30 мячей (волейбольных), длина и ширина 67 см, глубина 45 см, высота 100 см.  Алюминиевая, складная конструкция, нейлоновая корзина с усиленными швами. Индивидуальная упаковка – сумка для переноса. | Штук | 3 |
| 74 | Мяч волейбольный | Профессиональный мяч MIKASA V300W. Мяч сертифицирован FIVB для проведения соревнований высшего уровня  - сертификат FIVB Approved. Выполнен из синтетической кожи на основе микрофибры, изготовлен с применением технологии "Dimple" (углубление, ямка). Поверхность с небольшими углублениями (диаметр 2мм, глубина 0,2) обеспечивает большую площадь соприкосновения и максимальный контроль мяча, более высокий отскок при меньшей силе удара. Конструкция мяча состоит из 18-ти панелей, склеенных между собой.   Камера изготовлена из бутила.  Цвет основной: Желтый  Цвет дополнительный: Синий  Сертификат: FIVB Approved  Размер: 5  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 18 штук  Материал покрышки: Синт. кожа (микрофибра)  Материал камеры: Бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 5 |
| 75 | Мяч волейбольный | Игровой мяч V320W. Поверхность в данной модели гладкая. Мяч имеет официальные параметры FIVB. Конструкция мяча состоит из 18-ти панелей из синтетической кожи на основе микрофибры, склеенных между собой. Камера изготовлена из бутила, нейлоновый корд. Цвет основной: Желтый  Цвет дополнительный: Синий  Размер: 5  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 18 штук  Материал покрышки: Синт. кожа (микрофибра)  Материал камеры: Бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 15 |
| 76 | Мяч волейбольный тренировочный | Покрышка мяча изготовлена из мягкой и упругой синтетической кожи Microfiber Composite (микрофибра) производства Teijin (Япония). Соединение панелей осуществлено по технологии склеивания швов TSBE NoSeams™. Суть технологии заключается в спайке под действием высокой температуры панелей, имеющих специальным образом обработанную кромку, что обеспечивает гладкость и ровность швов, равномерную плотность и однородность покрышки мяча, исключает возможность расхождения швов. Мяч полностью соответствует официальным стандартам FIVB. Размер 5, длина окружности 65 см, вес 280 г. Покрышка мяча состоит из 18 панелей. Цвет основной: Белый  Цвет дополнительный: Сине – Желтый  Размер: 5  Тип соединения панелей: Клееный | Штук | 15 |
| 77 | Тренажер для отработки удара у сетки | Тренажер фиксирует мяч на необходимой высоте и позволяет многократно повторять одно и то же движение, совершенствуя при этом технику нападающего удара. Количество мячей для загрузки —11 шт.;  высота центра мяча регулируется: от 1,5 метра до 3,2 метра  Тип тренажера - мобильный;  удобная корзина для загрузки мячей;  Общий вес тренажера — 43 кг  Цвет тренажера: Черный | Штук | 1 |
| 78 | Форма волейбольная мужская | Комплект волейбольной формы. (футболка + шорты) Материал: трикотажное полотно "ложная сетка" плотностью 140 г/м2. Полная сублимация на футболке и шортах. Технология сублимации предусматривает нанесение изображений на ткань под воздействием высоких температур. футболка прямого силуэта, свободный крой,  Шорты цельнокроеные, свободного силуэта. По талии- широкая резинка, внутри - шнурок для регулировки. Размеры: (точные размеры по согласованию с заказчиком);  Дизайн формы по согласованию с заказчиком | Комплект | 20 |
| 79 | Форма волейбольная женская | Комплект волейбольной формы. (футболка + шорты) Материал: трикотажное полотно "ложная сетка" плотностью 140 г/м2. Полная сублимация на футболке и шортах. Технология сублимации предусматривает нанесение изображений на ткань под воздействием высоких температур. футболка прямого силуэта, свободный крой,  Шорты цельнокроеные, свободного силуэта. По талии- широкая резинка, внутри - шнурок для регулировки. Размеры: (точные размеры по согласованию с заказчиком);  Дизайн формы по согласованию с заказчиком | Комплект | 20 |
| 80 | Доска тактическая волейбол | Маркерная тактическая доска для волейбола, двухсторонняя, с изображением волейбольного поля, с зажимом для листов и маркера. Длина 40 см, ширина 24 см, материал - пластик. Маркер в комплекте. Индивидуальная упаковка - пластиковый пакет с хэдером | Штук | 1 |
| 81 | Спортивный амортизатор | Жгут с поясом - спортивный инвентарь, отлично подходящий для любителей высокоинтенсивных тренировок, таких как кроссфит.  Жгут с одной стороны крепится к кольцу на поясе спортсмена. С другой - к ремешку, за который держит тренер. Во время упражнений, кольцо с тросом свободно скользит по поясу спортсмена на 360 градусов, не ограничивая движение.  Спортивный амортизатор изготовлен из прочного синтетического материала и полипропиленовой сетки;  Прогрессивное сопротивление при беге 8-14 кг; (регулируется)  Длина жгута - 2,4 м, растягивается максимум в 2 раза (до 4.8м);  Свободное скольжение кольца с ремнем вокруг пояса не сковывает движение спортсмена по изменяющейся траектории;  Удобный ремешок (ручка) для удерживания и крепления к опоре. | Комплект | 5 |
| 82 | Настенная рама для отскока мяча | Рамка для отскока мячей размером:  Длинна 3500 мм  Высота 2500 мм  Глубина 200 мм  сетка с ячейкой размером 40х40 мм,  Толщина нити 5 мм.  Каркас выполнен из круглой труба диаметром 42 мм;  Цвет каркаса синий;  В комплекте поставки идет веревка диаметром 5 мм для натягивания сетки; | Штук | 1 |
| 83 | Тренажер блок | Высота тренажера регулируется от 2910 мм до 3600 мм,  Ширина щита - 750 мм  Длина щита - 940 мм  Составляющие части тренажера: Основание тренажера с 4-мя колесами, два из которых со стопором. Диаметр колес 100 мм.  Основание тренажера выполнена из профильной трубы сечением 60\*60 мм и толщиной стенки 2 мм. И имеет утяжелитель в виде бетонной плиты весом 35 кг.  Вертикальный столб выполнен из профильной трубы сечением 60\*60 мм и толщиной стенки 2 мм и профильной трубы сечением 50\*50 мм и толщиной стенки 1,5 мм.  Щит выполнен из ламинированной фанеры толщиной 15 мм.  Щит имеет регулировку:  по углу наклона и высоте. | Штук | 1 |
| 84 | Тренажер точный пас | Тренажер для пасующего предназначен для отработки точности передачи в волейболе  В зависимости от уровня игроков угол наклона кольца можно менять, тем самым тренировать различные виды передач  Регулируемая высота тренажера позволяет настроить тренажер под необходимую высоту передачи.  Основание выполнена из металлического профиля. Тренажер имеет четыре колеса диаметром 75 мм, два колеса со стопором.  Тренажер регулируется по высоте. Максимальная высотой 3 метра.  Диаметр внешнего кольца 600 мм.  Диаметр внутреннего кольца 400 мм. | Штук | 1 |
| 85 | Пилометрические боксы | Плиометрические боксы (тумбы для запрыгивания). Каждая тумба изготавливается из квадратной трубы 25х25х1,5 мм. Верхняя платформа выполнена из фанеры и имеет противоскользящее резиновое покрытие. Коническая форма придает гораздо большую устойчивость и позволяет более удобно укладывать их для хранения. Характеристики: Материал - сталь Цвет - черный Верхняя платформа имеет износостойкое противоскользящее покрытие Комплект из 4-х боксов (№1, №2, №3, №4)  Размеры: Бокс №1:  41x41 см (основание);  36x36 см (верхняя платформа),  31 см (высота) Бокс №2: 48x48 см (основание);  41x41 см (верхняя платформа),  45 см (высота) Бокс №3: 56x56 см (основание);  45x45 см (верхняя платформа),  61 см (высота) Бокс №4: 64x64 см (основание);  50x50 см (верхняя платформа),  76 см (высота) | Комплект | 1 |
| 86 | Мяч баскетбольный | Матчевый мяч. Мяч выполненную из композитной кожи премиум класса на основе синтетической кожи (полиуретан). Каркас мяча состоит из 12 панелей, клееный, бутиловая камера, армированная нейлоновой нитью. Сочетание коричневого и бежевого цветов облегчает визуальное восприятие мяча, как зрителями, так и игроками, особенно с дальних расстояний. Мяч одобрен FIBA для проведения соревнований высшего уровня - сертификат FIBA Approved.  Цвет основной:  Коричневый  Цвет дополнительный: Бежево-черный  Сертификат: FIBA Approved  Размер: 7  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 12 штук  Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)  Материал камеры: бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 5 |
| 87 | Мяч баскетбольный | Матчевый мяч. Мяч выполненную из композитной кожи премиум класса на основе синтетической кожи (полиуретан). Каркас мяча состоит из 12 панелей, клееный, бутиловая камера, армированная нейлоновой нитью. Сочетание коричневого и бежевого цветов облегчает визуальное восприятие мяча, как зрителями, так и игроками, особенно с дальних расстояний. Мяч одобрен FIBA для проведения соревнований высшего уровня - сертификат FIBA Approved. Размер 6, для женщин и юниоров от 13 до 15 лет.  Цвет основной:  Коричневый  Цвет дополнительный: Бежево-черный  Сертификат: FIBA Approved  Размер: 6  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 12 штук  Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)  Материал камеры: бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 5 |
| 88 | Мяч баскетбольный | Каркас мяча состоит из 12 панелей, клееный, бутиловая камера, армированная нейлоновой нитью. Сочетание коричневого и бежевого цветов облегчает визуальное восприятие мяча, как зрителями, так и игроками, особенно с дальних расстояний. Сертификат FIBA Approved. Размер 5, для детей до 12 лет.  Цвет основной: Коричневый  Цвет дополнительный: Бежево-черный  Сертификат: FIBA Approved  Размер: 5  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 12 штук  Материал покрышки: Синт. Кожа (полиуретан)  Материал камеры: бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 5 |
| 89 | Мяч баскетбольный тренировочный | Покрышка мяча выполнена из высокотехнологичного композитного влагопоглощающего материала (полиуретана). Шершавые канавки, для лучшего захвата мяча. Технология Cushion Core - запатентованный губчатый каркас для максимального смягчения при ударе. Размер 7.  Цвет основной: коричневый  Цвет дополнительный: Черно-серый  Уровень: Тренировочный  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 8 штук  Материал покрышки: Синтетическая кожа (композит)  Материал камеры: бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 10 |
| 90 | Мяч баскетбольный тренировочный | Материал покрышки Pure Feel, полиуретан нового поколения, разработанный для мячей профессионального уровня, при этом износоустойчив и долговечен. Конструкция Ever Bounce обеспечивает мягкость и предсказуемый отскок. Бутиловая камера с технологией  Air retention, армированная нейлоновой нитью, отлично держит воздух, и не требует регулярного подкачивания.   Размер 6.  Цвет основной: Коричневый  Цвет дополнительный: Черный  Уровень: Тренировочный  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 8 штук  Материал покрышки: Синтетическая кожа (полиуретан)  Материал камеры: Бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 10 |
| 91 | Мяч баскетбольный тренировочный | Тренировочный мяч. Изготовлен из высококлассной, впитывающей влагу, композитной кожи с шершавыми канавками для наилучшего сцепления. Технология Cushion Core - запатентованный губчатый каркас для максимального смягчения при ударе. Размер 5.  Цвет основной: Коричневый  Цвет дополнительный: Черно-золотистый  Уровень: Тренировочный  Тип соединения панелей: Клееный  Количество панелей: 8 штук  Материал покрышки: Синтетическая кожа (полиуретан)  Материал камеры: Бутил  Материал обмотки камеры: Нейлон | Штук | 10 |
| 92 | Манекен | Переносной тренажер, имитирующий человека с поднятыми вверх руками. Базовая платформа заполняется песком или водой (на усмотрение заказчика) для устойчивости;  Возможность крепления стойки в землю;  Телескопическая стойка регулируется по высоте от 1.98 метров до 2.44 метров | Штук | 5 |
| 93 | Тренажер для бросков | Баскетбольный тренажер оставляет зазор между мячом и ладонью и распределяет пальцы по поверхности мяча. Расширитель изготовлен из мягкого полиуретана, подбирается по размеру ладони.  Материал – мягкий полиуретан с анти-грибковым покрытием;  Размер - под любую ширину ладони (XS, S, M, L, XL) – точный размер по согласованию с заказчиком | Штук | 10 |
| 94 | Тренажер для отработки бросков | Предназначен для совершенствования техники броска мяча.  К кольцу сетки прикрепляется специальный рукав для возврата мячей. Каждый раз, когда мяч попадает в сетку, по желобу он делает отскок в сторону игрока.  Kick-Out легко поворачивать в разные стороны до 360 градусов и это позволяет бросать в корзину из разных положений. Рукав для баскетбола поворачивается на 360 градусов без снятия с корзины;  Рукав разборный;  Кольцо с ремнями и крючками для крепления рукава на баскетбольное кольцо | Штук | 2 |
| 95 | Форма баскетбольная мужская | Форма баскетбольная мужская  Комплект формы. (майка + шорты) Материал: трикотажное полотно "ложная сетка" плотностью 140 г/м2. Полная сублимация на майке и шортах. Технология сублимации предусматривает нанесение изображений на ткань под воздействием высоких температур. Майка прямого силуэта, свободный крой. Шорты цельнокроеные, свободного силуэта. По талии- широкая резинка, внутри - шнурок для регулировки. Размерный ряд по согласованию с заказчиком.  Дизайн формы по согласованию с заказчиком | Комплект | 20 |
| 96 | Форма баскетбольная женская | Форма баскетбольная женская  Комплект формы. (майка + шорты) Материал: трикотажное полотно "ложная сетка" плотностью 140 г/м2. Полная сублимация на майке и шортах. Технология сублимации предусматривает нанесение изображений на ткань под воздействием высоких температур. Майка прямого силуэта, свободный крой. Шорты цельнокроеные, свободного силуэта. По талии- широкая резинка, внутри - шнурок для регулировки. Размерный ряд по согласованию с заказчиком.  Дизайн формы по согласованию с заказчиком | Комплект | 20 |
| 97 | Доска тактическая баскетбола | Маркерная тактическая доска для баскетбола, двухсторонняя, с изображением баскетбольной площадки, с зажимом для листов и маркера. Длина 40 см, ширина 24 см, материал - пластик. Маркер в комплекте. Индивидуальная упаковка - пластиковый пакет с хэдером | Штук | 1 |
| 98 | Сетка для бадминтона | Сетка для бадминтона Произведена по безузловой технологии, ячейка – четырехугольная.  Размер 15х15 мм.  Толщина нити 1,2 мм Стандартные размеры:  длина 6.02 м,  ширина 0.76 м.  Верх сетки окантован белой лентой шириной 40 мм из ПВХ. Низ и боковые стороны сетки окантованы лентой из черного полиамида шириной 25 мм. Боковые вставки из фибергласа.  Цвет черный. | Штук | 1 |
| 99 | Ракетки для бадминтона | Ракетка для любителей. Литая, средней жесткости конструкция графитового  стержня с супер прочным алюминиевым ободом. Универсальный баланс. Изометрическая форма квадратной головки выравнивает длину продольных и поперечных струн на струнной поверхности, увеличивая ударную площадь для стабилизации точности ударов, произведенных даже не из центра корта. Натяжка струн через скругленные пластиквые детали, помогает избежать напряжения, усталости и трения струн. Конструкция создает единое целое из струн и обода за счет их более близкого контакта. В комплекте удлиненный чехол.  Материал стержня: графит  Вес ракетки: 93 гр  Жесткость: Средняя | Штук | 4 |
| 100 | Ракетки для бадминтона | Ракетки для бадминтона  Длина 64,5 см  Цвет основной: Серебристый  Цвет дополнительный: Желтый  Материал: стержень – сталь, обод – сталь  Комплектация: ракетка – 1 штука.  Вес ракетки: 100 гр | Штук | 10 |
| 101 | Волан для бадминтона профессиональные | Материал волана гусиное перо и 3-хслойная пробка. Средняя скорость, для игры при температуре от 12 до 23  градусов по С. Упакованы в тубу по 12 шт.  Цвет волана - белый  Цвет дополнительный – черный | Упаковка | 1 |
| 102 | Волан для бадминтона тренировочные | Набор воланов для бадминтона состоит из 12-ти перьевых воланов в тубе.  Юбка волана из гусиного пера. Голова волана - ЭВА  Скорость полета: средняя  Количество в тубе: 12 штук  Длина упаковки: 39.1 см.  Ширина упаковки: 6.8 см | Упаковка | 5 |
| 103 | Барьер легкоатлетический | Барьер для легкой атлетики, переменной высоты  Основа выполнена из квадратного профиля сечением не менее 40х40 мм  Вертикальные стойки из профиля сечением не менее 25х25 мм. Барьер имеет 5 уровней регулировки высоты: 762, 840, 914, 1000, 1067 мм. Планка барьера выполнена из ПВХ  Длинна планки 1200 мм. Цвет барьера – белый | Штук | 10 |
| 104 | Палочки эстафетные | Материал: алюминий. Окрашены методом порошкового напыления Цвет по согласованию с заказчиком  Размеры:  Диаметр -25 мм длина 300 мм. | Штук | 8 |
| 105 | Колодки стартовые | Колодки стартовые (алюминиевая основа). Основа выполнена из П-образного профиля 100х61х5 мм. Стартовый блок снабжен шипами для надежной фиксации блока на поверхности. Возможность регулировки угла наклона от 45 градусов до 80 градусов  Поверхность опор колодок покрыта специальным анти-скользящим резиновым слоем. Вес колодки в сборе - 4,8 кг. Длина колодки - 640 мм | Штук | 4 |
| 106 | Майки стартовые | Материал: трикотажное полотно плотностью 130 г/м2. Технология сублимации предусматривает нанесение изображений на ткань под воздействием высоких температур. Дизайн согласовываются с Заказчиком. | Штук | 100 |
| 107 | Метательный снаряд | Снаряд для метания вортекс (vortex). Длина снаряда 30 см. Вес 140 гр. Снаряд используется для тренировки в метании, а так же как игровой и при сдаче нормативов. | Штук | 4 |
| 108 | Мяч для метания | Мяч предназначен для развития меткости, силы броска .  материал: литая резина  цвет: черный  вес, кг: 0,15  диаметр, мм: 60 | Штук | 15 |
| 109 | Гранаты для метания | Граната массой 500 гр  Цвет -зеленый Граната учебная (для метания) Торцы закругленные  Корпус: Цельносварной  Материал гранаты – металл | штук | 10 |
| 110 | Гранаты для метания | Граната массой 700 гр  Цвет -оранжевый Граната учебная (для метания) Торцы закругленные  Корпус: Цельносварной  Материал гранаты – металл | Штук | 10 |
| 111 | Парашюты скоростные | Применение: для тренировки выносливости и скорости бега  Диаметр купола: 46 дюйма  Количество строп: 8 по окружности и 1 по центру  Регулируемый пояс: от 45 см до 110 см | Штук | 10 |
| 112 | Теннисный стол профессиональный | Стол для настольного тенниса одобренный Международной Федерацией настольного тенниса (ITTF). Игровое поле: высококачественная МДФ 25 мм, с многослойной системой покраски и антибликовым покрытием. Материал игрового поля более плотный, чем ДСП, что способствует максимально равномерному отскоку мяча на всей поверхности столешницы. Покрытие стола обеспечивает отличное сцепление мяча во время игры.  Кант: металлический 50х25 мм по периметру игрового поля  Рама: стальная из металлического профиля сечением 50х50 мм. Покрытие рамы полимерное. Механизм складывания самоблокирующийся. Боковые опоры регулируются по высоте  Транспортировочная система: обрезиненные ролики диаметром 125 мм по четыре штуки на каждой половине стола, два из них с тормозом.  Размер (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см.  Сетка: в комплект не входит  Цвет: комбинированный синий и серый. | Штук | 2 |
| 113 | Теннисный стол тренировочный | Стол для настольного тенниса с усиленной рамой. Цвет: комбинированный синий и серый. Игровое поле: специальное ЛМДФ 25 мм с меламиновым покрытием.  Стол без сетки. Кант: металлический 40х25 мм по периметру игрового поля. Рама: стальной профиль 40х40 мм и 40х25 мм. Раскосы металлические с фиксаторами надежно удерживают теннисный стол. Металлические детали имеют полимерное покрытие. Транспортировочная система: четыре обрезиненных ролика диаметром 100 мм, одна пара со стопором. Размер (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Размер в сложенном виде: длина 152,5 см, ширина 60 см, высота 187 см. | Штук | 4 |
| 114 | Сетка для настольного тенниса | Сетка для настольного тенниса в комплекте с металлическими стойками  Одобрена ITTF. В комплекте измеритель высоты и толщины накладок, инструкция по сборке.  Материал сетки хб  Цвет стоек темно синий.  Крепление к столу винтовое | Штук | 4 |
| 115 | Сетка для настольного тенниса | Портативная раздвижная сетка для настольного тенниса очень легка в установке. Благодаря специальному механизму сетка подходит под любой размер стола. Максимальная толщина столешницы 5 см.  Размер сетки: 190 х 14 см Материал: нейлон Натяжение: нерегулируемое Тип крепления: выдвижная клипса Упаковка: сумка на молнии | Штук | 5 |
| 116 | Бортики для настольного тенниса | Бортики для настольного тенниса  Длина 2000 мм  Высота 700 мм  Ширина 510 мм  Каркас металлический  Ограждение выполнено из пвх ткани синего цвета | Штук | 20 |
| 117 | Робот для настольного тенниса | Тренажер для настольного тенниса. Предназначен для тренировок начинающих игроков и отработки ударов профессиональных спортсменов. Автомат легок в управлении, имеет несколько режимов работы. Типы подачи варьируются по скорости и закручиванию, робот может подавать мячи различными техниками.  Емкость бункера: 120 мячей  Вес тренажера: 3,5 кг  Тип вращения: Верхнее, нижнее, правое, левое  Робот: Регулируется по углу наклона и сторону для подачи.  Частота подачи: 40-70/мин. (регулируется)  Скорость подачи 4-40 м/с (регулируется) | Штук | 1 |
| 118 | Колесо для настольного тенниса | Механический тренажер для настольного тенниса состоит из имитатора мяча (пластикового колеса диаметром 55 мм) на гибкой стойке, двух опорных стоек, площадки для крепления к столу и струбцины. | Штук | 2 |
| 119 | Счетчик судейский универсальный | Применение: для отображения счета по партиям - до 7  счета в партии - до 31  Длина счетчика 38 см  Высота счетчика 20 см  Размер цифр счета в партии - 9х4 см  Размер цифр партии -  5х3 см  Цвет счетчика – черный | Штук | 5 |
| 120 | Мячи для настольного тенниса профессиональные | Профессиональный мяч для настольного тенниса DHS 3\*\*\* Одобрен ITTF (Международной федерацией настольного тенниса) - сертификат ITTF Approved. Диаметр 40+ мм,  Упаковка 10 штук  цвет белый. | Упаковка | 10 |
| 121 | Мячи для настольного тенниса тренировочные | мяч для настольного тенниса  Диаметр 40+ мм,  Упаковка 144 штуки  цвет белый.  Материал ABS пластик  Бренд HSP | Упаковка | 2 |
| 122 | Ракетки для настольного тенниса | Ракетка для настольного тенниса  Ручка коническая  Показатели ракетки:  Скорость 7  Вращение 9  Контроль 8  Основание пятислойное  Толщина губки 2,1 мм | Штук | 10 |
| 123 | Ракетки для настольного тенниса тренировочные | Ракетка для настольного тенниса  Ручка коническая  Показатели ракетки:  Скорость 97  Вращение 83  Контроль 57  Основание пятислойное  Толщина губки 1,9 мм | Штук | 20 |
| 124 | Мяч для большого тенниса | Профессиональный мяч. Одобрен ITF. Вакуумная упаковка - 3 мяча.  Цвет основной: желтый  Тип соединения панелей: Клееный  Материал покрышки: Сукно | Упаковка | 10 |
| 125 | Дорожка для прыжков в длину с места | Дорожка разметочная для прыжков в длину с места представляет собой коврик из плотной монолитной резины размером:  Длина: 4100 мм  Ширина: 1250 мм  Цвет покрытия – черный.  На дорожку нанесена разметка от 1 до 3 метров с шагом 10 см, а также дополнительно отмечен мировой рекорд по прыжкам в длину.  Толщина дорожки 8 мм | Штук | 1 |
| 126 | Тумба для измерения гибкости | Тумба предназначена для сдачи наклонов вперед с прямыми ногами. Конструкция тумбы изготовлена из фанеры 15 мм и металлической трубы сечением 20\*20 мм  Для удобства хранения и транспортировки тумба оборудована прорезями для рук.  Особенность изделия наличие отрицательной шкалы измерения. Основные размеры: высота 485мм ширина 406 мм длина 600 мм | Штук | 2 |
| 127 | Станок для отжиманий | Станок (счетчик) для отжиманий состоит из станка для отжиманий имеющего верхнюю (контактную) и нижнюю (опорную) платформы и устройства световой индикации. Высота верхней(контактной) платформы 50 мм, ширина 200 мм длина 220 мм. Станок связан с устройством световой индикации для сигнализации о касании грудью платформы подключенным к датчику контактной платформы многожильным проводом длиной 500 мм. Устройство световой индикации выполнено на трех светодиодах и трех элементах питания ААА, в пластмассовом корпусе имеющем форму шайбы. Места постановки кистей рук не имеют боковых ограничителей.  Габариты станка: 700х220х55 мм. Вес 1,5 кг. | Штук | 6 |
| 128 | Комплект гирь | В состав комплекта входит:  Гиря 16 кг – 1 штука  Гиря 24 кг – 1 штука  Гиря 32 кг – 1 штука  Гиря 16 кг: Гиря выполнена в соответствии со стандартами ВФГС 2021 года.  Гиря имеет цельное дно без пробки.  На таких гирях проходят российские чемпионаты, первенства и другие соревнования по гиревому спорту. Толщина ручки 28 мм.  Цвет гири - желтый  Гиря 24 кг: Гиря выполнена в соответствии со стандартами ВФГС 2021 года.  Гиря имеет цельное дно без пробки.  На таких гирях проходят российские чемпионаты, первенства и другие соревнования по гиревому спорту. Толщина ручки 32 мм.  Цвет гири – зеленый  Гиря 32 кг: Гиря выполнена в соответствии со стандартами ВФГС 2021 года.  Гиря имеет цельное дно без пробки.  На таких гирях проходят российские чемпионаты, первенства и другие соревнования по гиревому спорту. Толщина ручки 35 мм  Цвет гири красный | Комплект | 2 |
| 129 | Перекладина для подтягивания из виса лежа | Низкая перекладина представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух устойчивых боковин соединенных внизу поперечной планкой а вверху грифом перекладины. Благодаря сборной конструкции снаряд легко транспортировать и хранить. Тренажер выполнен на соединениях из болтов.  Каркас выполнен из профильной трубы сечением 40\*40 мм  Диаметр перекладины 32 мм  Перекладина имеет 2 уровня высоты:  Первый уровень – 90 см  Второй уровень –110 см  Общие размеры: Длина 1400 мм  Высота 1200 мм  Ширина 1300 мм | Штук | 1 |
| 130 | Стойка для магнезии | Металлическая съемная чаша диаметром 300 мм, высота чаши 100 мм.  Для удобства передвижения стойка снабжена колесами.  Стойка окрашена методом порошкового напыления в черный цвет.  Габариты:  Высота 1000 мм  Ширина 350 мм  Длина 350 мм | Штук | 1 |
| 131 | Магнезия в брикетах | Белый порошок, состоящий в основном из карбоната магния.  Вес упаковки –56 гр | Упаковка | 10 |
| 132 | Рулетка | Длина – 30 метров  Ширина ленты- 13 мм  Материал ленты- фиберглас  Магнитный зацеп - нет  Материал корпуса - ABS-пластик | Штук | 3 |
| 133 | Линейка для прыжков в длину | Линейка для прыжков в длину предназначена для измерения длины прыжка в длину с места при сдаче спортивного норматива "Прыжок в длину с места". Подходит для использования как в зале, так и на улице. Характеристики: материал: влагостойкая березовая фанера толщиной 12 мм.  Длина в разложенном виде 3000 мм.  Конструкция- складная,  Ширина линейки 150 мм, шкала: от 0 до 3000 мм, цена деления: 1 см | шт | 1 |
| 134 | Мишень дартс | Материал мишени - Кенийский сизаль Проволока разделяющая сектора - трехгранная Диаметр мишени - 45 см Толщина мишени - 3,8 см Настенное крепление - в комплекте | Штук | 2 |
| 135 | Переносная стойка | Материал стойки - сталь окрашенная в черный цвет. Складная стойка на 4-х ножках. Размеры в сложенном состоянии - 170см x 15см x 15см. Комплектуется стабилизатором для стены (в случае установки в помещении). Изменяемая высота: есть Полочка для дротиков и аксессуаров в наличии. | Штук | 2 |
| 136 | Дротики дартс | Дротики Steeltip со стальными иглами Вес 23гр Материал баррели - латунь Дротики со специальным черным покрытием В комплекте 3 дротика | Комплект | 5 |
| 137 | Хвостовики | Комплект из 3-х хвостовиков Winmau Nylon с фиксирующими колечками.  Материал - нейлон черного цвета. Размер - medium (стандартный) | Комплект | 10 |
| 138 | Оперения | Форма оперений - классическая. В комплекте 3шт.  Цвет желто-черный | комплект | 10 |
| 139 | Лыжи | Спортивные коньковые лыжи. Облегченный сердечник [Air Core Basalite Pro](javascript:void(0);), гоночный профиль и универсальная скользящая поверхность WC Pro. Установлена платформа IFP.  Структура DTG WC Plus обеспечивает наилучшее скольжение.  Спортивная геометрия World Cup Skate 41-44-44 мм обеспечивает скорость и управляемость.  Размеры лыж по согласованию с заказчиком | Пара | 10 |
| 140 | Лыжные крепления | Крепления системы TURNAMIC® для лыж с платформой IFP (Integrated Fixation Plate) подойдут гонщикам-юниорам и лыжникам-экспертам, бегающим коньковым стилем, для использования на соревнованиях разного уровня и тренировках. Крепления имеют заниженный профиль LOW PROFILE для обеспечения максимальной стабильности и лучшего ощущения рельефа трассы, жёсткую конструкцию TORSION PROOF BODY, обладающую высокой устойчивостью ко скручиванию, а технология FLOWFLEX позволяет не оказывать воздействие на центральную часть лыж.  флексор SKATE; вес 228 г - пара. | Пара | 10 |
| 141 | Ботинки лыжные профессиональные | Серия – RACING  Подошва - Reinforce, собственной разработки, совместимой со стандартом NNN и PROLINK.  Манжета - Манжета из жесткого современного конструкционного пластика (ПОМ), надежно фиксирует голеностопный сустав лыжника.  Термоклапан - Эластичный, высококачественный, морозостойкий искусственный материал с полиуретановым покрытием.  Внутренний ботинок - Ботинок в ботинке, обеспечивает плотное облегание и равномерную затяжку ноги. Амортизирующие внутренние прокладки из высокоэластичного поролона.  Дополнительные регулировки - Быстрая шнуровка, облегчает надевание ботинка и позволяет более надежно фиксировать ногу. Запяточный ремень для регулирования и надежной фиксации пятки.  Дополнительные элементы жесткости - Пластиковый задник – ассиметричный усилитель в зоне пятки.  Жесткая промежуточная стелька (торсионная пластина) исключает скручивание подошвы и улучшает фиксацию ботинка в креплении лыжи, одновременно создает дополнительную реактивную силу при толчке.  Колодка - Улучшенная анатомическая колодка средней полноты.  Температура эксплуатации - до - 30°С.  Размерный ряд согласовывается с заказчиком | Пара | 10 |
| 142 | Палки лыжные профессиональные | Высокотехнологичные, легкие, прочные и жесткие лыжные палки из карбона с титановыми наконечниками. Современный дизайн, эргономичные ручки и темляки -"капканы", прочные опоры с твердосплавными наконечниками.  Состав: 100% углеволокно  Геометрия: верхний диаметр стержня 16 мм, нижний диаметр   10 мм  Ручка: со вставкой из натуральной пробки  Гоночный темляк конструкция "капкан"  Размерный ряд согласовывается с заказчиком | Пара | 10 |
| 143 | Лыжи | Пластиковые [лыжи](http://novasport.ru/goods/zimnie/lyzhi/stc/) . С насечкой. В лыжах применяется отлично зарекомендовавшая себя технология ABS Cap. Скользящая поверхность лыж выполнена из экструдированного пластика. Состав клин деревянный  Скользящая поверхность экструдированный ПЭ  Размерный ряд согласовывается с заказчиком  Геометрия лыж 45/45/45 | Пара | 100 |
| 144 | Крепления NNN | Лыжные крепления: Автоматический механизм и износостойкая пружина. Набор креплений оснащен установочными болтами. Система креплений: NNN Материал: пластик, металл, резина | Пара | 120 |
| 145 | Ботинки лыжные | "Язык" - клапан для защиты от снега и влаги.  Верх из высококачественного, синтетического морозостойкого материала с полиуретановым покрытием.  На внешней боковой части ботинка, нанесен фирменный принт.  Улучшенная анатомическая колодка ботинка - комфортная, средней полноты.  Утеплитель - капровелюр.  Двухкомпонентная стелька, низ выполнен из ППУ.  Состав подошвы - высокотехнологичный термопласт с увеличенным протектором для прогулок без лыж.  Условия эксплуатации - до -30°С.  Производимые размеры - с 35 по 47.  Точные размеры по согласованию с заказчиком | Пара | 100 |
| 146 | Палки лыжные массовые | Лыжные палки - высокотехнологичные, легкие, прочные и жесткие лыжные палки из алюминия. Современный дизайн, эргономичные ручки и темляки -"капканы"(RK-02).  Геометрия: верхний диаметр стержня 16 мм, нижний диаметр 10 мм  Точные размеры по согласованию с заказчиком | Пара | 120 |
| 147 | Комплект подготовки лыж | В комплект входит:  Парафин – 1 штука  Брусок Желтый, 60 гр. Диапазон температуры: t°С от 0 до +10°C  Парафин – 1 штука  Брусок Синий, 60 гр. Диапазон температуры: t°С от -6 до -12°C  Парафин – 1 штука  Брусок Зеленый, 60 гр. (Диапазон температуры: t°С от -10 до -30°C  Комбинированная щетка с набивкой из бронзы и нейлона для универсального использования – 1 штука  Скребок для лыж – 3 штуки  Сумка для переноса | Комплект | 1 |
| 148 | Смазочный утюг | Предназначен для обработки как беговых и горных лыж, так и сноубордов. Эргономичный корпус и широкая нагревательная поверхность размером 100x160 мм. Обеспечивает температурный диапазон нагрева от 80 до 170 °С. Толстая металлическая подошва поддерживает стабильную температуру нагрева. Угловой скос с одной стороны для более легкого и точного ведения утюга с постоянной скоростью при обработке мазей скольжения. Мощность 1000 Вт. | Штук | 1 |
| 149 | Станок для подготовки лыж | Рабочий лыжный стол из алюминиевого профиля с полимерным покрытием предназначен для одновременной подготовки пары лыж.  В рабочем состоянии: высота регулируется от 80 см до 95 см, длина с упорами для лыж – от 155 см до 210 см (регулируемая) Вес полной комплектации 7 кг. | Штук | 1 |
| 150 | Чехлы для лыж | Изготовлен из прочного полиэстера 900D. Для 3 пар классических лыж. Длина 190 см. | Штук | 3 |
| 151 | Липы для лыж | Липучки-связки для беговых лыж, изготовленные из прочного полиэстера с защитной мягкой подкладкой. Липучки надежно и просто фиксируют лыжи для хранения и переноски и защищают скользящие поверхности лыж от соприкосновения друг с другом. | Пара | 120 |
| 152 | Сушильный стеллаж | Вместимость - 48 пар.  Высота - 2100 мм.  Ширина - 1200 мм.  Глубина - 580 мм.  Воздуховоды 20х20х300  Окраска сушилки полимерная.  Встроенная УФ-лампа 15вт.  Регулируемая температуры подачи воздуха 0-40°С.  Таймер обратного отсчета времени от 10 минут до -9ч.50 минут с шагом в 10минут  Дифференциальный автомат 16 ампер.  Потребляемая мощность сушилки - 2500вт.  Напряжение 220 V.  Уровень шума 50 Дб.  Степень защиты IP-34  Вес сушилки - 70 кг. | Штук | 1 |
| 153 | Стеллаж для хранения лыжных ботинок | Регулировка полок с шагом в 5 см., позволяет настраивать расстояние между полками под любую высоту ботинка.  Стеллаж установлен на винтовые опоры.  Оборудование окрашивается полимерным порошковым покрытием с высокими защитными и декоративными свойствами.  Количество полок 6 Размер 2280х2510х450 мм Высота х Ширина х Глубина  Материал боковин профиль 60\*30 мм  Полки усилены профильной трубой сечением 40\*20 мм. | Штук | 1 |
| 154 | Кронштейн для хранения лыжных палок | Пристенная вешалка для лыжных палок. Конструкция данной вешалки не разборная. Вешалка состоит из листового металла, а держателей палок выполнены из круглых труб. Оборудование окрашивается коррозийно-устойчивым порошковым покрытием с высокими защитными и декоративными свойствами. Количество вмещаемых пар лыжных палок – 57  Габариты: 1000х380х140 мм | Штук | 2 |
| 155 | Стойки для хранения лыж | Двухсторонний стеллаж предназначен для хранения беговых лыж разной длины. Выполнен из усиленных стальных профилей, листового металла. Стеллаж изготовлен в двухстороннем варианте, сборно-разборная конструкция. Хранение лыж осуществляется: пара лыж, скользящей поверхностью складывается друг к другу и устанавливается в держатели-вилки. Держатели лыж (вилки) можно свободно передвигать по горизонтальной поперечине.  Соединение металлических элементов стеллажа осуществляется при помощи оцинкованных винтов с внутренним углублением. Установка на роликовые опоры для удобства размещения и передвижения стеллажа. Оборудование окрашивается полимерным порошковым покрытием с высокими защитными и декоративными свойствами. Вместимость одной вешалки-вилки - 7 пар лыж. Вмещает количество пар: 210 Размер: 2100х2150х900 мм. Высота х Ширина х Глубина | Штук | 1 |
| 156 | Секундомер | Функции: - секундомер (точность 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин 59 сек), 100 ячеек памяти для хранения значений времени, показ лучшего, худшего, среднего времени круга, возможность обращения к ячейкам памяти после сброса показаний и во время работы секундомера; Комплектность: секундомер, литиевая батарейка CR2032, шнурок, упаковка - картонная коробка с хедером.   Корпус секундомера изготовлен из пластика, размеры: длина 11 см, ширина 6 см. | Штук | 5 |
| 157 | Свисток | Свисток пластиковый без шарика цвет черный  Длина 5 см. | Штук | 10 |
| 158 | Комплект судейский в сумке | В комплект входит:  Секундомер электронный – 4 штуки  Бумажник судейский футбольный - 4 штуки Сумка для судейского набора – 1 штука Рулетка 30 м - 1 штука Свисток пластиковый со шнурком – 4 штуки Флажки судейские –3 пары | Комплект | 2 |
| 159 | Компрессор электрический | Оборудован мощным, прямоприводным двигателем. Потребляемая мощность 95 Вт, производительность 46,5 л/мин. Максимальное время беспрерывной работы 2 часа, имеется встроенный предохранитель для защиты компрессора от перегрева. Пластиковый корпус, встроенный механический манометр с 2-мя шкалами (одна шкала - показания в кПа, барах (кгс/см2), другая - psi (фунт/дюйм2).  В комплекте 3 иглы: 1 металлическая и 2 пластиковых разного диаметра и переходник для использования металлической иглы с маленьким диаметром. Габариты: длина 18 см, ширина 13 см, высота 16 см. Вес 2 кг. | Штук | 1 |
| 160 | Скакалка | Скакалка с пластиковой ручкой длиной 2,85 метра предназначена для детских игр на улице, в зале и занятий фитнесом.  Резиновый шнур хорошо держит форму, не мнется при хранении, быстро распрямляется даже после многократного завязывания узлом.  Диаметр шнура 4 мм | Штук | 100 |
| 161 | Комплект для проведения спорт мероприятий в бауле | В состав комплекта входит:  Флаг расцвечивания цвета:  белый 7 штук  синий – 7 штук  красный – 7 штук  древко пластиковое длиной 1,5 метра – 20 штук  Кронштейн для флага настенный металлический – 20 штук  Лента для разметки (клейкая) 33м\*50мм – 3 штуки  Мегафон 5W – 1 штука  Волчатник (флажная лента) – 100 метров  [Баннер приветствия на металлическом каркасе](https://www.atlant-sport.ru/oborudovanie_i_inventar_dlya_legkoy_atletiki/product-39058.html) – 4 штуки  Информационный стенд  - 1 штука  Манишка судейская – 3 штуки  Сумка-баул для комплекта – 1 штука | Комплект | 1 |
| 162 | Иглы для мячей | Иглы для насоса диаметр резьбы 7 мм, внутренний диаметр 5 мм, материал сталь. Упаковка по 10 игл в блистере с перфорацией по линии отрыва. | Упаковка | 2 |
| 163 | Жидкость для накачивания мяча | Силиконовая жидкость для накачивания мячей Torres 15 мл предназначена для защиты ниппеля от повреждения при накачивании мячей. | Штук | 2 |
| 164 | Конус тренировочный | Качественный конус для занятий и тренировок яркой расцветки. Всепогодный, изготовлен из износостойкого пластика.  Модель имеет по 3 отверстия с каждой стороны, в которые можно устанавливать шесты. Диаметр отверстия 30 мм.  Цвет: ярко-оранжевый  Высота конуса: 50 см  Основание круглое | Штук | 20 |
| 165 | Перекладина | Перекладина из качественного пластика для развития координации движений и ловкости. Цвет: желтый Длина 1000 мм  Диаметр 25 мм | Штук | 20 |
| 166 | Перекладина | Перекладина из качественного пластика для развития координации движений и ловкости. Цвет: желтый Длина 1600 мм  Диаметр 25 мм | Штук | 10 |
| 167 | Зажим для барьера | Качественный зажим для крепления перекладин диаметром 25 мм. Зажим выполнен из высококачественного пластика черного цвета, обеспечивает надежную фиксацию перекладины на спортивном оборудовании. | Штук | 30 |
| 168 | Стол для армрестлинга | Разборный стол для армспорта: длина -  900 мм, ширина - 660 мм, высота - 1040 мм (с ручкой 1180 мм).  Цвет рамы - черный  Состоит из столешницы, обитой искусственной кожей (2 цвета) и металлической разборной рамы.  Рама стола для армрестлинга изготовлена из металлического профиля 40х40 мм и 40х20 мм.  Ручки стола для армрестлинга привариваются к раме | Штук | 1 |
| 169 | Насос | Универсальный ручной насос двойного действия с увеличенной мощностью, изготовлен из высокопрочного пластика.  Цвет корпуса: черный  Длина насоса, см: 30  Диаметр насоса, см: 2,5  Тип шланга: гибкий  Длина шланга, см: 12 | Штук | 1 |
| 170 | Набор для подвижных игр (в сумке) | В комплект входит: Хоккей с мячом – 3 набора Мини теннис (компл:2 ракетки+3 шарика) – 2 набора Фрисби (летающая тарелка) – 4 штуки Игра "Кольцеброс" (комплект)- 2 штуки  Городки пластик. (комплект) – 2 комплекта Кегли (комплект) – 1 комплект Конус сигнальный малый 20 см – 10 штук  Конус с отверстиями 35 см – 4 штуки Втулка для конуса – 4 штуки Мяч детский пластизоловый d 12 см – 4 штуки Мяч детский пластизоловый d 20 см - 2 штуки Мяч мягкий "Животные" d 7,5 см -10 штук Мяч поролоновый d 25 см–3 штуки  Мишень дартс детская (на липучке) (комплект: мишень+2 мячика) – 2 комплекта  Палка гимнастическая 106 см – 10 штук Скакалка 240 см резиновая – 6 штук Жилетки двухсторонняя - 20 штук Лента для разметки площадок (рулон), длина 33 метра -1 штука Сумка для инвентаря – 1 штука | Комплект | 3 |
| 171 | Обруч гимнастический пластиковый | Обруч пластиковый.  Диаметр обруча: 700 мм. Материал: пластик.  Цвет синий | Штук | 30 |
| 172 | Обруч гимнастический алюминиевый | Обруч алюминиевый.  Диаметр 750 мм  вес 0,3 кг.  Диаметр трубы 16 мм.  Толщина стенки 0,7 мм. | Штук | 30 |
| 173 | Комплект поливалентных матов | Набор состоит из 13 матов – 2 мата составляют основу размером 2500х1000х60 мм. и 11 матов-модулей разнообразных геометрических форм.  Наполнитель матов-основы – пенополиуретан плотностью 25 кг/м3. Наполнение остальных одиннадцати матов-модулей составляет поролон, плотность которого составляет 22 кг/м3.  В комплект входит 13 матов:  Основной (подложка) - 2500x1000x60 мм. - 2 шт.  Прямоугольный - 1000x800x400 мм. - 1 шт.  Треугольный  -  1000x800x400 мм. - 2 шт.  Прямоугольный - 750x800x300 мм. - 1 шт.  Треугольный - 750x800x300 мм. - 2 шт.  Прямоугольный - 500x800x200 мм. - 1 шт.  Треугольный -  500x800x200 мм. - 2 шт.  Полувалик - 500x800x250 мм. - 2 шт. | Комплект | 1 |
| 174 | Комплект для групповых занятий с подвижным стеллажом | Комплект для групповых занятий с подвижным стеллажом  Состав:  Коврик предназначен для занятий йогой и фитнесом. Выполнен из термопластичного эластомера - прочного и износостойкого материала, имеет яркий и привлекательный внешний вид. Коврик двухцветный: обе поверхности могут использоваться для упражнений. Помогают разнообразить занятия. На коврике можно заниматься даже в обуви, прочная поверхность выдерживает большие нагрузки. Помимо йоги может использоваться для фитнес-тренировок, выполнения упражнений по растяжке (стретчингу), в функциональном тренинге.  Тип: коврик для йоги и фитнеса  Материал: ТРЕ (Термопластичные эластомеры)  Длина, см: 173  Ширина, см: 61  Толщина, см: 0,4  Палка гимнастическая деревянная диаметром не менее 22 мм  Длинна палки не менее 1,0 метр  Палка покрыта лаком на водной основе  Эспандер  Материал трубки: TPR Материал ремешков: текстиль Материал грипс: полипропилен Размер, мм: 8х12х2200 Внутренний диаметр трубки, мм: 8 Внешний диаметр трубки, мм: 12 Максимальная нагрузка кг: 3 Длина ручки, см: не менее 12 Толщина ручки, см:  не менее 2,5 Длина тканевого ремешка для крепления, см:  не менее 20 Цвет: оранжевый и черный  Скакалка 3м резиновая д=5мм  пластмассовые ручки  Стеллаж-тележка для хранения ковриков, скакалок, эспандеров и гимнастических палок на колесиках размером Высота не менее 1650 мм  Длинна не менее 1000 мм  Ширина не менее 600мм.  Стеллаж выполнен из хромированной трубы  Комплект включает в себя:  Коврик – 30 штук  Палка гимнастическая – 30 штук  Эспандер- 30 штук  Скакалка – 30 штук  Стеллаж-тележка – 1 штука | Комплект | 1 |
| 175 | Шкаф-локер | Шкаф для инвентаря (Локер). Размеры: 500x500x1900 мм. Толщина металла: 0.6мм. Количество секций: 1. Количество полок: 3. Цвет: серый полуматовый. | Штук | 1 |
| 176 | Костровой набор | В состав набора входит: Стальная тренога для подвешивания котла над огнем. Высота в разложенном виде составляет 75 см. Цепочка с крючком в комплекте.  Спички охотничьи – 1 пачка (в пачке 6 спичек) | Набор | 2 |
| 177 | Рюкзак туристический | Рюкзак  Легкий удобный рюкзак с эргономичной спиной, плавающим клапаном, серповидными лямками,  широким облегающим поясам и боковыми стяжками, изготовлен из прочных и легких материалов, устойчивых к износу. На верхней части клапана расположен объемный карман с петлями для крепления вспомогательного снаряжения, на внутренней стороне расположен плоский карман на молнии для хранения документов. Серповидные лямки имеют две регулировки, что позволяют распределить нагрузку рюкзака на плечи и грудь. Нижние боковые карманы для длинномерных грузов дополнительно фиксируются боковыми стяжками. На фасаде рюкзака вдоль стропы расположены две регулируемые стяжки а внизу на фасаде две петли для переноски ледового снаряжения.  Вес: 1300гр. | Штук | 3 |
| 178 | Тент | Тент со стойками. Тент: 100% Полиэстер  Каркас: сталь диаметром 16 мм, высота стоек 230 см Размер: 440 см х 440 см Вес: 1800 г. | Штук | 3 |
| 179 | Палатка туристическая | Трехместная палатка - двухслойная, с двумя входами и двумя тамбурами.  Размеры палатки:  Длинна 380 см  Ширина 220 см Высота палатки 130 см Материал каркаса Fiberglass Диаметр каркаса: 7,9 мм  Ткань тента 100% полиестер  Водостойкость тента, мм/в. ст. 4000 Водостойкость дна, мм/в. ст. 10000 Швы проклеены  Ткань внутренней палатки: Polyester  Противомоскитная сетка в комплекте | Штук | 3 |
| 180 | Спальник | Облегченный летний спальный мешок–одеяло с утеплителем из синтепона. Разъемная молния позволяет состегнуть два спальника. Компрессионный мешок для транспортировки в комплекте.  Особенности:  - Ткань верха Nylon Taffeta - Внутренняя ткань Polytafetta 100% - Утеплитель Tehrmofiber 100 г/м\*3 - Вес 1,45 кг. - Размер 185 см \*72 см - Размер в упаковке 20 см \*40 см | Штук | 3 |
| 181 | Компас | Особенности: быстрая установка стрелки,  2 град деление шкалы.  Компас с картографической платой-планшетом на веревке. На компасе предусмотрена линейка. | Штук | 5 |
| 182 | Велосипед | Тип велосипеда - Дорожный  Подтип велосипеда -Хардтейл  Материал рамы - Сталь  Класс велосипеда -Складной  Тип рамы - Универсальный  Тип тормозов -Ножной тормоз  Диаметр колес – 24 дюйма  Рама - Сталь  Вилка -Жесткая, стальная  Количество скоростей - 1 | Штук | 3 |
| 183 | Набор для спортивного ориентирования | В набор входит: Призмы и компостеры  Призма – 20 штук  Призма из нейлона. Каркас сделан из нержавеющей проволоки. размер 30х30 см.  Компостер – 30 штук  Компостер " крокодил " предназначен для зимних соревнований в заданном направлении, можно использовать в летних соревнованиях. Материал корпуса: пластмасса Материал зубцов: металл | Набор | 1 |
| 184 | Веревка | Диаметр: 10 мм  Тип веревки: статика  Количество прядей: 48  Назначение: промальп-скалолазание  Количество метров в 1 кг: 15,15  Разрывная нагрузка:  1900 кг  Соответствие ТУ 9616-003-00461221-2001 | Метр | 100 |
| 185 | Веревка | Веревка диаметром 6 мм  тип веревки: статика  количество прядей: 16  назначение: вспомогательная веревка | Метр | 50 |
| 186 | Шахматная доска демонстрационная | Размер доски - 80 х 80 см вместе с деревянным окаймлением. Размер игрового поля 68 x 68 см. Размер клетки - 8 х 8 см. фигуры магнитные деревянные. Во время работы фигуры удобно складывать в углубление внизу доски. Магнитные фигуры поставляются и хранятся в отдельной картонной коробке. Фигуры (шахматы) и доска изготовлены из древесины сосны. Размер фигур: Высота короля - 56 мм, Ферзя - 58 мм, Слона - 56 мм, Коня - 59 мм, Ладьи - 53 мм, Пешки - 50 мм. Ширина короля - 50 мм, Ферзя - 63 мм, Слона - 51 мм, Коня - 50 мм, Ладьи - 50 мм, Пешки - 47 мм. Толщина - 11 мм. Материал фигур: из сосны, покрытие нитролаком, на магнитной ленте | Штук | 2 |
| 187 | Шахматные часы | Многофункциональные профессиональные электронные шахматные часы. Поддерживают все контроли времени, подходят для турниров.  Возможности:  Поддерживают все возможные контроли времени (Фишера, Бронштейна, с задержкой, Армагеддон, Песочные часы и другие)  29 предустановленных контролей времени  Возможность пользовательской настройки контроля времени  3 слота памяти для ручных настроек  Светодиодные датчики очереди хода  Звуковой сигнал (с возможностью отключения) предупреждает об истечении времени  Есть возможность добавлять время по ходу игры одному из игроков.  Размер: 20 х 12 х 5 см.  Вес с батарейками: 290 грамм.  Цвет: бордовый.  Работают от 2-х батареек "АА" | Штук | 12 |
| 188 | Шашки | Шашки пластмассовые в пластмассовой коробке. В комплекте 12 черных и 12 белых шашек. Размеры шашек: 30 мм в диаметре и 7 мм в высоту. В комплекте виниловая доска размерами 510\*510 мм | Комплект | 20 |
| 189 | Фигуры к шахматному столу | Фигуры изготовлены из пиломатериалов лиственных пород  Покрытие фигур – лак. Подклейка фигур – винилискожа.  Высота фигур:  Король: высота – 107 мм  Ферзь: высота – 100 мм  Слон: высота – 85 мм  Конь: высота – 70 мм  Ладья: высота – 65 мм  пешка: высота – 55 мм | Комплект | 12 |
| 190 | Стеллаж для медболов | Стойка (стеллаж) для хранения набивных мячей представляет из себя цельносварную металлическую конструкцию.  Конструкция окрашена методом порошкового напыления.  Габариты:  высота 1400 мм  длина 1500 мм  Количество полок - 5 штук  расстояние между полками 290 мм  ширина полок 190 мм | Штук | 1 |
| 191 | Комплект медболов от 1 до 5 кг | Комплект медболов состоит из пяти медболов весом от одного до пяти килограмм.  Медбол 1 кг :  Цвет: красный/черный (комбинированный)  Внешний материал: ПВХ  Наполнитель: цемент  Диаметр, см: 18,8  Медбол 2 кг  Цвет: оранжевый/черный (комбинированный)  Внешний материал: ПВХ  Наполнитель: цемент  Диаметр, см: 18,8  Медбол 3 кг  Цвет: желтый/черный (комбинированный)  Внешний материал: ПВХ  Наполнитель: цемент  Диаметр, см: 22,8  Медбол 4 кг  Цвет: зеленый/черный (комбинированный)  Внешний материал: ПВХ  Наполнитель: цемент  Диаметр, см: 22,8  Медбол 5 кг  Цвет: синий/черный (комбинированный)  Вес, кг: 5  Внешний материал: ПВХ  Наполнитель: цемент  Диаметр, см: 22,8 | Комплект | 5 |
| 192 | Медбол | Набивной медицинский мяч представляет собой спортивный снаряд, применяемый в системе функциональных тренировок на начальном этапе тренировки, предшествующему основным нагрузкам.  Диаметр 355 мм  Вес 5 кг  Цвет черный  Материал чехла: ПВХ тент  Наполнитель: Синтепух, резиновая крошка | Штук | 2 |
| 193 | Гантельный ряд | Гантельный ряд от 2,5 кг до 25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг. Прямая ручка, утяжеление выполнено из черных монолитных обрезиненных дисков, покрытие ручек - зеркальный хром. Неразборные.  Диаметр ручек: – 28 мм; Комплект 10 пар. Общий вес: 275 кг. 10 пар гантелей различных весов позволяют укомплектовать зал оборудованием одного модельного ряда. Стильный внешний вид сочетается с удобством: черные монолитные прорезиненные диски эффектно смотрятся с зеркальным хромовым покрытием ручек.  2,5 кг – 1 пара  5 кг – 1 пара  7,5 кг – 1 пара  10 кг – 1 пара  12,5 кг – 1 пара  15 кг – 1 пара  17,5 кг - 1 пара  20 кг – 1 пара  22,5 кг - 1 пара  25 кг - 1 пара  Стойка для гантелей на 10 пар. Размеры Ширина не менее 2400 мм и не более 2450 мм  Глубина не менее 655 мм и не более 680 мм  Высота не менее 825 мм и не более 850 мм  Основание стойки выполнено из профиля толщиной 3 мм. М-образная полка под гантели толщина стали 3 мм. Чашеобразные гнезда под гантели изготовлены из сверхпрочного резинопластика. Расстояние между гнездами 240 мм. Используется для гантелей, длина рукояти которых в диапазоне 120-160 мм. Высота от пола: 1-й ряд-350 мм; 2-й ряд-800 мм. Цвет: черный муар. Вес: не менее 95 кг. | Комплект | 1 |
| 194 | Степ платформа | Степ-платформа, 3-уровневая позволяет оптимизировать нагрузку на мышцы ног и ягодиц. Количество уровней: 3 Материал: PVC (поливинилхлорид) Длина, см: 90 Ширина, см: 32 Высота платформы с уровнями, см: 25 Высота первого уровня, см: 15 Высота каждой ступени, см: 5 Максимальный вес пользователя, кг: 150 Цвет: серый/синий/черный (комбинированный) | Штук | 12 |
| 195 | Бодибар | Количество бодибаров в комплекте: 4 штуки  Бодибар 2 кг – 1 штука  Стальной гриф с покрытием в цвет черный муар  длина бодибара 1200 мм, Диаметр бодибара -32 мм. На концах бодибара яркие цветные заглушки с маркировкой веса.  Бодибар 3 кг – 1 штука  Стальной гриф с покрытием в цвет черный муар  длина бодибара 1200 мм, Диаметр бодибара - 32 мм. На концах бодибара яркие цветные заглушки с маркировкой веса.  Бодибар 4 кг – 1 штука  Стальной гриф с покрытием в цвет черный муар  длина бодибара 1200 мм, Диаметр бодибара -32 мм. На концах бодибара яркие цветные заглушки с маркировкой веса.  Бодибар 5 кг – 1 штука  Стальной гриф с покрытием в цвет черный муар  длина бодибара 1200 мм, Диаметр бодибара -32 мм. На концах бодибара яркие цветные заглушки с маркировкой веса. | Комплект | 5 |
| 196 | Стойки для бодибаров | Удобная и компактная подставка для 36 боди-баров. Отсутствие острых углов, и отличная сбалансированность, которая гарантирует устойчивость стойки и невозможность выпадения боди-баров. Выполнена из хромированной стали.  Размер: 80х54 см, высота 103 см. | Штук | 1 |
| 197 | Мяч для фитнеса | Мяч для фитнеса с игольчатой поверхность мяча благотворно воздействует на нервные окончания и способствует улучшению кровообращения.  Диаметр 65 см. Система антивзрыв. Максимальная нагрузка до 300 кг. Индивидуальная, красочная упаковка (коробка). | Штук | 15 |
| 198 | Стеллаж для фитбола | Стеллаж из хромированной стали, снабжен транспортировочными колесами для удобства перемещения. Размер 270x50 см, высота 160 см поставляется в разобранном виде с подробной схемой сборки. | Штук | 1 |
| 199 | Комплект дисков | Комплект дисков для штанги от 1,25 кг до 25 кг  В комплект входят диски:  1.25 кг – 10 штук  2,5 кг – 10 штук  5 кг – 10 штук  10 кг – 8 штук  15 кг – 8 штук  20 кг – 8 штук  25 кг – 8 штук  Диски модели «Евро-Классик» («Олимпийский»). Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам. Диски стальные обрезиненные черного цвета евро-классик. Посадочный диаметр 50 мм. | Комплект | 1 |
| 200 | Стойка для хранения дисков | Стойка предназначена для хранения дисков с посадочным диаметром 51 мм. Вес: 16 кг. Максимальная нагрузка: 500 кг. Несущая конструкция изготовлена из профиля 60х60 мм, толщина стенки 2 мм. Расстояние между осями верхней и средней втулками 360 мм. Между осями средней и нижней втулки 380 мм.  Шесть посадочных втулок для дисков.  Размеры стойки:  Ширина 620 мм  Высота 1050 мм  Длина 620 мм | Штук | 2 |
| 201 | Гиперестезия | Тренажер предназначен для развития и тренировки мышц спины и ягодичных мышц. Регулировка по высоте позволяет акцентировать нагрузку на мышцах спины или ягодичных мышцах. Упражнение: подъем и опускание туловища на тренажере. Угол наклона: 45 град. Максимальная нагрузка: 150 кг. Несущая конструкция изготовлена из профиля 60х60 мм, толщина стенки 2 мм. Конструкция имеет радиальные загибы, что значительно увеличивает ее прочность. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Тренажер оснащен органайзером диаметром 50 мм для хранения дисков. Регулировка подушки – упора по росту спортсмена имеет 7 фиксированных позиций. Подушки – упоры и ступени изготовлены из пятислойной фанеры толщиной 18 мм и покрыты пенополиуретаном.  Для предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного профиля имеются заглушки из ПВХ. В конструкции предусмотрены ПВХ ручка и ролики для удобной транспортировки. Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ.  Общий вес: 48 кг  Ширина: 89 см  Высота: 90 см  Длина: 160 см | Штук | 1 |
| 202 | Скамья для пресса | Тренажер предназначен для развития мышц брюшного пресса. Вторичная нагрузка: зубчатые и межреберные мышцы. Регулировка угла позволяет изменять сложность выполняемого Упражнение: подъем и скручивание корпуса. Угол наклона спинки: от – 30 до - 40 град (регулируется) Максимальная нагрузка: 180 кг. Несущая конструкция изготовлена из профиля 60х60 мм и 40х80 мм толщина стенки 2 мм. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Спинка с болтовым креплением изготовлена из пятислойной фанеры толщиной 18 мм. В качестве наполнителя и обивки используется пенополиуретан и искусственная кожа. Регулировка угла наклона спинки имеет 5 фиксированных позиций. Валики для ног изготовлены из пенополиуретана. В конструкции предусмотрены ПВХ ручка и ролики для удобной транспортировки. Для предотвращения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ.  Общий вес: 35 кг  Ширина: 94 см  Высота: 85 см  Длина: 124 см | Штук | 1 |
| 203 | Скамья универсальная | Тренажер используется как вспомогательный снаряд для выполнения различных упражнений: жим штанги, гантелей; сведение-разведение гантелей. Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Конструкция имеет радиальные загибы (округление), выполненные для увеличения прочности конструкции. Для устранения скольжения тренажер оснащен резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки используется полиуретан и искусственная кожа. Максимальная нагрузка – 300кг.  Общий вес: 35 кг  Ширина: 67 см  Высота: 43 см  Длина: 130 см | Штук | 2 |
| 204 | Скамья регулируемая со стойками | Скамья регулируемая со стойками  Длина – 1410 мм;  Ширина –  1407 мм;  Высота  – 1605 мм;  Допустимая нагрузка – до 400кг.  Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм и 60х40х2мм;  Тренажер окрашен порошковой термоотверждаемой краской;  Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 15мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы.  Направляющие – полированные валы;  Регулируемые углы спинки: от 0- до 80 градусов;  Регулировка угла сиденья: от 0- до 30 градусов;  Линейное движение узла сиденья и спинки на полиамидных втулках скольжения;   8 положений фиксации линейного перемещения каретки;  Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. | Штук | 1 |
| 205 | Помост | Помост:  Габаритные размеры:  - длина не менее 2 820 мм; - ширина не менее 2 120 мм; - высота не менее 40 мм. Общее описание (внешний вид): - в центре деревянная вставка; - по краям резиновые вставки; - по периметру железный каркас. Описание и требования к деревянной вставке: - материал: фанера из березы 1-го сорта; - размер: длина – не менее 2 000 мм, ширина не менее 1 000 мм; - толщина: не менее 40 мм; - качество фанеры: гладкая с полным отсутствием сучков, посторонних вкраплений, трещин, ямок и прочих дефектов; - фанера покрыта с обеих сторон лаком яхтенным не содержащим опасные испарения ксилола и толуола; количество слоев лака – четыре; - цвет деревянной вставки – естественный цвет дерева. Описание и требования к резиновым вставкам: - количество – 4 (Четыре) штуки; - размер каждой вставки: не менее 890 мм \* 1 000 мм, толщиной 40 мм; - плотность – 1900 кг/м³, - твердость по Шору – 50 по шкале D, - звукоизоляция 20 дБ, - амортизация 45%; - отсутствие токсических испарений; - цвет резины – черный. Описание и требования к железному каркасу: - состоит из следующих железных деталей: - профиль рамки: труба профильная сечением 40\*20\*3 мм в количестве 4 штуки, соответствующих периметру помоста;  - уголки к профилю крепятся мебельными болтами– 8 штук с использованием шайб и самоконтрящихся гаек; - профиль рамки и уголки окрашен порошковой краской промышленным способом в черный цвет. | Штук | 1 |
| 206 | Гантельный ряд от 1 до 10 кг | Гантельный ряд 1 кг - 10 кг  Шаг 1 кг. Покрытие - зеркальный хром, анатомическая ручка. Неразборные.  Длина ручки – 120 мм. Комплект 10 пар. Общий вес: 110 кг.Конец формы | Комплект | 1 |
| 207 | Стойка для хранения хромированных гантелей | Стойка предназначена для хранения 10 пар хромированных гантелей, а также других гантелей с длиной ручки от 110 мм. Вес: 23 кг. Максимальная нагрузка: 200 кг. Несущая конструкция изготовлена из профиля 60х60 мм, толщина стенки 2 мм. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ. Упоры для гантелей изготовлены из листовой стали 2 мм.  Ширина: 69 см  Высота: 131 см  Длина: 76 см | Штук | 1 |
| 208 | Жим ногами под углом | Жим ногами под углом предназначен для тренировки четырехглавой мышцы бедра. Вторичная нагрузка: ягодичные мышцы. Упражнение: жим ногами под углом. Диаметр втулки для дисков: 50 мм. Максимальная нагрузка: 300 кг (150 кг на втулку). Несущая конструкция изготовлена из профиля 120х80 мм, толщина стенки 4 мм. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Угол наклона тренажера 40 градусов. Сиденье и спинка с болтовым креплением, изготовлены из пятислойной фанеры толщиной 18 мм. В качестве наполнителя и обивки используется пенополиуретан и искусственная кожа. Платформа для ног изготовлена из пятислойной фанеры толщиной 18 мм и для безопасности покрыта пенополиуретаном. Для удобства пользования угол наклона спинки регулируется и имеет 2 фиксированные позиции, Угол наклона платформы имеет 6 положений. Втулки для дисков, рифленая ручка стопора платформы и направляющие каретки выполнены с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. Установленные на все узлы вращения шариковые подшипники, обеспечивают надежное и комфортное использование тренажера. Для предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного профиля имеются заглушки из ПВХ. Тренажер оснащен органайзером для хранения дисков. Диаметр втулки 50 мм. Для устранения скольжения изделие оснащено резиновыми подпятниками. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9619-008-81904657-10. Габариты (ДхШхВ), мм: 2370х1240х1320. Вес общий: 176 кг. | Штук | 1 |
| 209 | Тренажер для тренировки мышц спины и рук | Универсальный, многофункциональный тренажер, состоящий из 3-х независимых станций: вертикальная тяга, горизонтальная тяга, перекрёстная тяга, на поперечной балке перекрестной тяги установлены ручки для подтягивания узким и широким хватом. Оптимальное решение в условиях ограниченного пространства спортивного зала. Упражнение: вертикальная тяга для тренировки мышц спины (широчайшей, трапециевидной, выпрямляющей), горизонтальная тяга для тренировки мышц, спины (широчайшей, трапециевидной, выпрямляющей), сведение рук перед собой для тренировки мышц груди, подтягивания широким или узким хватом. -перекрестная тяга - 162 кг - 2 комплекта по 81 кг (12 плит по 6 кг, флейта с плитой - 9 кг). -вертикальная тяга - 129 кг (9 плит по 12 кг, 2 плиты по 6 кг, флейта с плитой - 9 кг). -горизонтальная тяга - 129 кг (9 плит по 12 кг, 2 плиты по 6 кг, флейта с плитой - 9 кг). Несущая конструкция изготовлена из профиля 60х60 мм, толщина стенки 2 мм. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. В качестве утяжелителя используется грузоблок, состоящий из стальных плит покрытых ПВХ, что делает работу на тренажере бесшумной. Приводом грузоблока является полиамидная лента шириной 20 мм, толщиной 2,6 мм, с пределом прочности на разрыве 390 Н/мм2, с максимальной нагрузкой 1500 кг Передача усилия, осуществляется посредством роликовых блоков, что упрощает конструкцию и повышает надежность механизма. Тренажер укомплектован ручками для тяги. Регулировка нагрузки происходит переставлением регулировочного штыря (фиксатора) закреплённого на эластичном шнуре. На флейту, направляющие и ручки турника нанесено комплексное гальваническое покрытие из никеля и хрома. Защита грузоблока выполнена из ударопрочного полистирола. Установленные на все узлы вращения шариковые подшипники, обеспечивают длительное и комфортное использование тренажера.  Все сиденья имеют болтовое крепление, изготовлены из пятислойной фанеры толщиной 18 мм. В качестве наполнителя и обивки используется пенополиуретан и искусственная кожа. На секции «вертикальная тяга» пенополиуретановые валики для фиксации ног регулируются по росту спортсмена и имеют 5 фиксированных позиций. Валики изготавливаются из пенополиуретана. При выполнении упражнения «Горизонтальная тяга», используются ступени, которые изготовлены из пятислойной фанеры и пенополиуретана. На секции «горизонтальная тяга» установлена площадка с резиновыми накладками, для хранения ручки. Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ.  Ширина: 160 см  Высота: 225 см  Длина: 511 см  Вес грузоблоков: 420 кг  Общий вес: 686 кг | Штук | 1 |
| 210 | Тренажер лыжника | Лыжный тренажёр AIR SKI - один из лучших и самых комплексных тренажеров. Он предназначен для выполнения упражнений, имитирующих работу палками при классическом стиле лыжных гонок, и дает несколько вариантов кардио и силовых тренировок. Совместим нагрудными HR-ремнями. В качестве нагрузки используется сопротивление воздуха, создаваемой маховиком барабана. Для регулировки сопротивления воздуха используется уникальный спиральный демпфер, рассчитанный на 10 уровней. Имеет независимую платформу  Яркий монитор с подсветкой отображает все данные вашей тренировки и легко настраивается на разные углы для идеального обзора Новые эргономичные ручки для надежного , влагостойкого хвата соответствуют любому размеру ладони. Лыжный тренажёр AIR SKI предназначен как для начинающих, так и для опытных спортсменов, которые могут извлечь пользу из вариативности упражнений, интенсивности и частоты тренировок.  Размеры: с подставкой 1280х600х2170мм.  Вес 45 кг  Максимальная нагрузка 170 кг | Штук | 3 |
| 211 | Степпер лестница | Уровень использования: Профессиональный  Степпер лестница полностью имитирует подъем по лестнице и нацелен на тренировки по укреплению мышц ног и ягодиц. На тренажере возможно выполнять широкий комплекс упражнений – прямой шаг, боковой шаг, шаг через ступеньку, перекрестный шаг, спринт и многое другое. Спортивный снаряд подходит для высокоинтенсивных тренировок с минимальной нагрузкой на суставы. В движение оборудование приводится двигателем. Для разнообразия тренировочного процесса эскалатор оснащен 10-ю уровнями регулировки интенсивности. На тренажере установлены широкие ступени профессионального класса с противоскользящим покрытием. Угол наклона поверхности рабочей зоны составляет -38%. Диапазон шага варьируется от 14 до 140 шагов в минуту. Высота шага для– 186 мм, а глубина 240 мм (стартовая ступень – 503 мм).  Скорость: 14-140 шагов/мин (регулируется)  Регулировка скорости: автоматическая  Макс. вес пользователя 180 кг  Вес нетто: 196 кг | Штук | 1 |
| 212 | Скамья Скотта с сиденьем | Тренажер позволяет тренировать двуглавую мышцу плеча. Упражнение: тяга штанги на бицепс. Максимальная нагрузка: 160 кг. Несущая конструкция изготовлена из профиля 60х60 и 40х80 мм, толщина стенки 2 мм. Конструкция имеет радиальные загибы, что значительно увеличивает ее прочность. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Упор для рук и сиденье с болтовым креплением изготовлены из пятислойной фанеры толщиной 18 мм. В качестве наполнителя и обивки используется пенополиуретан и искусственная кожа. Для удобства пользования сиденье регулируется по росту и имеет 8 фиксированных позиций. Упоры для штанги выполнены с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. Расстояние между упорами для хранения грифа - 730 мм. Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ.  Ширина: 104 см  Высота: 98 см  Длина: 106 см | Штук | 1 |
| 213 | Дорожка беговая | Механическая беговая дорожка Hurricane - высококлассная беговая дорожка, обеспечивающая интенсивные тренировки, задействующие только силу атлета без вспомогательных средств. Сверхлегкая и без электропривода  Дорожка работает с помощью энергии вашего тела, нулевое электропотребление и низкий уровень воздействия на экологию. Эта беговая дорожка является одним из представителей уникальной серии, она создана специально для интенсивных тренировок, и сжигает на 1/3 больше калорий, чем обычные классические версии.  Измеряемые параметры: Время, калории, расстояние, скорость, ватты, темп, частота сердцебиения.  Программы: Интервальные программы - P1–20/10, P2–10 / 20, P3–3,2 км (2 мили), P4 - сжигание калорий (15 минут), P5 - кардио на силу (15 минут), P6 - кардио на выносливость (15 минут), CU - Кастомные настройки. Целевые программы - время, калории, расстояние, частота сердечных сокращений. Программы сердечного ритма - 65%, 75% и 85% от макс.  Приемник сердечного  Особенности:  Быстрые кнопки для настройки программ, подключения Bluetooth, изменения единиц измерения, разделения на временные интервалы, включения / выключения динамика.   Улучшенная биомеханика. Увеличение сжигания калорий, сжигает до 30% больше калорий по сравнению с обычной дорожкой.  Укрепление мышц и улучшение спортивных результатов. Удобная конструкция, которая позволяет также поглощать вредные удары в суставах во время тренировок.  Вес дорожки: 150 кг | Штук | 1 |
| 214 | Гриф w-образны | Гриф для штанги W-образный  Длинна грифа длинна 1196 мм  Максимальная нагрузка на гриф 150 кг  Замки-пружины  Диаметр посадочный 50 мм | Штук | 2 |
| 215 | Гриф 2200 | Гриф с замками  Характеристика грифа олимпийского тяжелоатлетического:  Тщательно выверенный состав стали придает штанге надежность и упругость.  Особенности насечки (параметры глубины и остроты) способствуют максимально возможной жесткости сцепления. Имеет центральную насечку и метки для тяжелой атлетики.  Несравнимая легкость вращения рукавов под диски обеспечивается использованием игольчатых подшипников, имеющих низкое сопротивление. Прочность на разрыв - Прочность изделия на разрыв – 270 000 PSI  Насечка Агрессивная – да  Метки IWF – да  Центральная насечка –да  Использование Тяжелая атлетика – да  Подшипник 10 игольчатых – да  Покрытие рукояти Хром – да  Покрытие рукавов Хром - да  Материал Сталь – да  Диаметр – 28мм  Макс нагрузка – 650 кг  Длина – 2200мм  Вес – 20кг  Цвет Хром - да  Характеристика замков Олимпийских:  Подвижное компрессионное кольцо плотно прижмет и зафиксирует диски. Хромированное покрытие защищает замки от коррозии.  Вес – 2,5 кг.  Цвет хром – да  В комплекте:  Гриф – 1 штука  Замок олимпийский – 2 штуки. | Штук | 1 |
| 216 | Коньки хоккейные вратаря | Коньки хоккейные вратаря.  Корпус выполнен из высокопрочного нейлона.  Встроенный анатомический суппорт голеностопа и лодыжки.  Дополнительная защита от прямых ударов шайбой.  Набивка в щиколотке из пенопласта с закрытыми порами.  Анатомический язычок.  Стелька, принимающая форму стопы. Износостойкая подошва.  Лезвие из твердой стали.  Точный размер по согласованию с заказчиком | пар | 1 |
| 217 | Коньки хоккейные игрока | Коньки, ориентированные на широкий круг любителей хоккея. Язык из искусственного войлока с внешним защитным элементом обеспечивает дополнительную безопасность. Предварительно спрофилированная стелька с напылением из латекса в области пальцев служит для стабильного положения стопы. Ботинок плотно облегает ногу и поддерживает пятку и лодыжку для максимальной передачи энергии.  Ударопрочный материал с ребрами жесткости. Область лодыжки и пятки надежно защищена вставками из пены. Подкладка из быстросохнущего материала.  Цвет черный. Точный размер по согласованию с заказчиком. | пар | 20 |
| 218 | Хоккейная клюшка | Хоккейная клюшка для начинающих игроков. Цельная литая конструкция клюшки выполнена из композита.  Жесткость 80 Flex  Загиб крюка по согласованию с заказчиком  Цвет клюшки комбинированный: черно- красно-белый.  Длинна клюшки 150 см  Материал крюка композит  Материал рукоятки композит | штук | 20 |
| 219 | Клюшка вратаря | Клюшка вратаря имеет прочную и жесткую конструкцию. Рукоятка клюшки выполнена из прочного и легкого материала Air Tech Carbon. Лопасть клюшки имеет легкий полиуретановый сердечник. Внешняя отделка выполнена из стекловолокна и углеродного волокна. Крюк ламинирован углеродным волокном для обеспечения максимальной прочности. Вес 810 грамм. | Штук | 1 |
| 220 | Станок для заточки коньков | Станок для заточки коньков. Имеет универсальный держатель, который подходит для заточки всех самых используемых типов коньков. Благодаря своей конструкции и малому весу, станок удобный и легкий в использовании. Обеспечивает прямолинейность, высокую точность заточки, отличное качество заточки лезвия.  Технические характеристики: Технические характеристики: Напряжение: 220 В  Мощность — не менее 250 Вт Скорость вращения: не менее 2800 об/мин Руководство по эксплуатации на русском языке — 1 шт. | штук | 1 |
| 221 | Шлем вратаря с маской | Шлем вратаря обеспечивает хороший периферийный обзор и предлагает надежную защиту головы и лица.  Литой, поликарбонатный корпус шлема за счет своей гладкой формы равномерно распределяет энергию удара при попадании шайбы и при ударах клюшкой, снижая ударное воздействие на голову вратаря. Элемент, закрывающий и защищающий заднюю часть головы, крепится эластичными ремешками и может регулироваться по размеру. Внутренняя, амортизирующая набивка в данной модели выполнена из винил-нитриловой пены, которая обеспечивают эффективное поглощение энергии в момент удара и способствуют удобной и плотной посадке шлема на голове вратаря. Шлем имеет регулируемый ремень на подбородке, который создает удобную и плотную посадку. Маска обеспечивает отличный обзор и эффективно защищающая лицо вратаря, выполнена из высококачественной, окрашенной, углеродистой стали и не подвергается коррозии. Вентиляционные отверстия по всему шлему обеспечивают приток воздуха к голове.  Точный цвет по согласованию с заказчиком. | штук | 1 |
| 222 | Шлем для игрока | Шлем хоккейный, модель обеспечивает эффективную защиту головы и лица. Корпус имеет цельную конструкцию. Сам корпус выполнен из пластика высокой плотности и отличается легкостью и прочностью. Удобно расположенные вентиляционные отверстия служат для создания эффективного воздушного потока, проходящего через шлем. Базовая подкладка выполнена из легкой, влагоотталкивающей пены EPP, которая эффективно поглощает энергию удара, защищая голову. Маска, закрывающая и защищающая лицо, имеет традиционную конструкцию с перпендикулярно расположенными прутьями, что обеспечивает отличный обзор и великолепную защиту лица. Маска производится из углеродистой стали и обладает великолепной прочностью и надежностью. Встроенные каналы на чаше помогают отводить пот и влагу от подбородка.  Цвет шлема по согласованию с заказчиком. | штук | 6 |
| 223 | Форма хоккейная игрока | Форма хоккейная игрока в комплекте: Нагрудник: Подвижная система нагрудника позволяет обеспечивать максимальный комфорт, включает защиту бицепсов и плеч. Обшитые материалом чашечки, изготовленные методом литья под давлением, отводят силу удара от плеча и обеспечивают отличную защиту в своем классе. Быстросохнущий материал подкладки. Защита позвоночника с использованием пены высокой плотности и пластика для обеспечения сохранности одной из самых важных частей тела игрока.  Шорты: Хоккейные шорты защищают хоккеиста от травм при столкновениях, в случае попадания шайбы, а также при падениях. Материал верха представляет собой прочную нейлоновую ткань (Оксфорд 600D), которая не впитывает влагу. Эргономическая и динамическая защита поясницы надежно предохраняет нижнюю часть спины. Эффективная защита бедер обеспечивается вставками из пластика. Перчатки: Перчатки игрока (краги) представляют собой удобную конструкцию, которая поглощает энергию удара, и обеспечивают отличную защиту пальцев и кисти. Перчатки отличаются легким весом. Удобная манжета позволяет свободно двигать кистью и не стесняет движения. Раздельная конструкция пальцев обеспечивает гибкость и удобство управления клюшкой.  Материал верха - 100% полиэстер с полиуретановой пропиткой. Материал ладони - искусственная замша из микроволокна.  Налокотники: Хоккейные налокотники игрока обеспечивают эффективную защиту локтя. Анатомическая посадка чашечки защищает сустав от прямого удара. Увеличение протектора бицепса и предплечия обеспечивает полный охват и защиту. Система крепления в трех точках обеспечивает комфорт и не стесняет движения.  Щитки: Хоккейные щитки защищают коленный сустав и голень игрока. Щитки состоят из нескольких частей: коленной чашечки (из высокопрочного пластика), защитного щитка, облегающего голень, бокового охватывающего протектора, защищающего икроножную мышцу. Подкладка из специальной ткани обеспечивает амортизацию, а регулировочные ремни позволяют надежно закрепить щитки на голени. Защита паха: Защита паха выполнена из сверхпрочного пластика. Удобная конструкция из эластичных лент позволяет комфортно зафиксировать раковину на теле игрока. Специальная форма чашечки обеспечивает надежную защиту и анатомическую посадку. Защита шеи: Протектор шеи имеет мягкую подкладку, что обеспечивает дополнительный комфорт.  Размер и форма протектора придают максимальную подвижность шеи.  Свитер: Хоккейный свитер выполнен из прочной износостойкой ткани. Специальный крой позволяет надевать ее поверх комплекта защитной экипировки так, чтобы прикрытыми оказались нагрудник, налокотники и верхняя часть шорт.  Точный размер и цвет формы хоккейной игрока по согласованию с заказчиком | комплект | 6 |
| 224 | Форма хоккейная вратаря | Форма хоккейная вратаря в комплекте: Нагрудник: Подвижная система нагрудника вратаря позволяет обеспечивать максимальный комфорт, включает защиту бицепсов и плеч. Обшитые материалом чашечки, изготовленные методом литья под давлением, отводят силу удара от плеча и обеспечивают отличную защиту в своем классе. Быстросохнущий материал подкладки. Встроенная защита локтей. Защита позвоночника с использованием пены высокой плотности и пластика для обеспечения сохранности одной из самых важных частей тела игрока. Шорты: Набивка из специального материала. Передняя часть бедра из прочного материла нейлон. Защита пояса, усиленная специальным пенопластом. Щиток спинной части, усиленный пластиком.  Внутренняя часть из антибактериального материала. Щитки: сделанная набивка из специального пенопласта и полиэфирного волокна.  Щиток для защиты верхней части бедра. Двойная защита колена, защита икры. Внешняя защита ноги. Тыльная часть из прочного материла нейлон. Ремни для удобной регулировки и посадки щитка по ноге. Защита шеи. Протектор шеи имеет мягкую подкладку, что обеспечивает дополнительный комфорт. Размер и форма протектора придают максимальную подвижность шеи вратаря. Система крепления отличается простотой и удобством. Свитер. Хоккейный свитер выполнен из прочной износостойкой ткани.  Защита паха.  Защита паха вратаря выполнена из сверхпрочного пластика. Удобная конструкция из эластичных лент позволяет комфортно зафиксировать раковину на теле игрока. Специальная форма чашечки обеспечивает надежную защиту и анатомическую посадку. Блин. Крепление руки Velcro.  Усилен специально формованным пластиком толщиной 4 мм.  Набивки из пены двойной плотности. Перчатка из быстросохнущего и крепкого материала.  Ловушка. Специальная, увеличенная сетка для ловли шайбы. Двойное крепление запястья и двойное крепление руки. Ладонь, большой палец и манжета усилены специально формованным пластиком толщиной 4мм. Ударные части ловушки сделаны из крепкого и влагоотталкивающего материала. Набивки из специальной пены. Независимая манжета запястья, которая придает превосходную эластичность движений.  Точный размер и цвет формы хоккейной вратаря по согласованию с заказчиком | комплект | 1 |
| 225 | Стойка для клюшек | Стойка для клюшек, односторонняя, выполнена из стального профиля, в основании влагостойкая фанера, толщиной 9 мм. Размещение клюшек в стойке: в одной ячейке от 4 до 8 штук (в зависимости от размера клюшки), общая вместимость стойки от 40 до 80 клюшек (в зависимости от размеров клюшек) Размер 1100х1245х400 мм. Обработана антикоррозионным покрытием и окрашены полимерно-порошковой краской | штук | 1 |
| 226 | Лента для клюшек | Удобная самоклеящаяся лента для обмотки хоккейных клюшек, обеспечивает надежное сцепление клюшки с перчатками, что исключает выскальзывание во время игры, так же предохраняет клюшку от повреждений и сколов.  Длинна 20 метров  Диаметр 25 мм | штук | 5 |