|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\1\YandexDisk\ЮРИС\Юрис\На прозрачном слое.png |  | +7 (3452) 215-100 (доб. 201)info@uris72.ru |

**Правовое сопровождение закупок**

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 2 к документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Предмет договора (закупки):** | **Поставка, сборка, установка (монтаж) товара (малые архитектурные формы) (далее – Товар).** |
| **2** | **Место поставки, сборки, установки, монтажа Товара:**  | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 103а |
| **3** | **Срок (период) поставки, сборки, установки, монтажа Товара:** | Срок поставки Товара: в течение 55 (пятидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Срок выполнения работ по сборке, установке, монтажу Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. |
| **4.** | **Условия и порядок поставки Товара:** | 4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, стандартам завода-изготовителя и другим требованиям, принятым для поставляемого вида Товара.4.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.4.3. Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам (технический паспорт/сертификат качества и пр.). Подтверждающие документы предоставляются поставщиком заказчику одновременно с передачей Товара (партии Товара).4.4. Поставщик производит поставку Товара в полном объеме по указанному в **пункте 2 настоящего технического задания** адресу, в срок, указанный в **пункте 3 настоящего технического задания**.4.5. Доставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов Товара. 4.6. Разгрузка Товара осуществляется поставщиком по месту поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.4.7. Товар должен отгружаться в таре и/или упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Тара и/или упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при условии надлежащего и бережного обращения согласно имеющейся предупредительной маркировке и при соблюдении правил складирования, погрузки/разгрузки и транспортировки, предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара в процессе доставки и отправлением его не по адресу места поставки.4.8. При передаче Товара поставщик представляет заказчику на каждую партию Товара приемо-передаточные документы: товарную накладную (форма ТОРГ-12) либо УПД в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика), счет, счет-фактуру (если выставление счета-фактуры является обязательным), а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской для данных видов Товаров.4.9. Приемка Товара по количеству и качеству, а также на предмет соответствия поставленного Товара условиям договора, представленной документации и/или заявленным требованиям осуществляется заказчиком в день поставки путем визуального осмотра на предмет проверки целостности и маркировки тары и/или упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на наличие внешних повреждений, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями договора. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в товарной накладной (форма ТОРГ-12) либо УПД.Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в товарной накладной (форма ТОРГ-12) либо УПД, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.При приемке Товара по качеству заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям договора, результаты такой проверки могут распространяться на всю партию Товара.В случае выявления несоответствия Товара (части Товара) условиям договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар, заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара полностью или частично.4.10. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям договора или несвоевременно поставленного Товара, несет поставщик.4.11. При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару заказчик подписывает приемо-передаточные документы и передает один экземпляр поставщику. В случае обнаружения несоответствий Товара заказчик ставит отметку в приемо-передаточных документах о несоответствиях Товара.4.12. При обнаружении в процессе приемки и/или после приемки Товара, а также в процессе использования Товара ненадлежащего качества и/или несоответствия количества Товара указанному в договоре, а также в случае отсутствия приемо-передаточных документов на Товар (в том числе, подтверждающих качество Товара), заказчик незамедлительно уведомляет об этом поставщика, который обязан в срок не более 1 (одного) рабочего дня допоставить недостающий Товар и/или заменить Товар несоответствующего качества, и/или предоставить приемо-передаточные документы. Все расходы в этом случае осуществляются за счёт поставщика.Если поставщик в срок, определенный настоящим пунктом, не выполнил требование об устранении несоответствий Товара, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) заказчик вправе отказаться от поставленного Товара. При этом, заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом поставщика.Устранение поставщиком несоответствий Товара не лишает заказчика права на применение штрафных санкций в соответствии с условиями договора. 4.13. Датой поставки Товара (партии Товара) является дата подписания заказчиком приемо-передаточного документа. Документ о приемке подписывается заказчиком после устранения поставщиком всех несоответствий поставленного Товара.4.14. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям договора заказчик вправе инициировать проведение экспертизы. При проведении экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям договора. Срок представления поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (один) рабочий день с даты направления запроса. 4.15. В случае привлечения заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленного Товара при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.4.16. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара по результатам экспертизы, заказчик незамедлительно уведомляет об этом поставщика, который обязан заменить Товар в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты уведомления. Расходы, связанные с заменой Товара, несет поставщик. Одновременно с уведомлением о выявленных несоответствиях, заказчик направляет поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы. Возмещение поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном договором. |
| **5** | **Условия и требования выполнения работ:** | 5.1. Работы должны быть выполнены поставщиком в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической, пожарной и экологической безопасности.5.2. Выполняемые поставщиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов, правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства.5.3. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество, быть разрешены для применения в организациях воспитания, обучения и отдыха детей и молодежи.5.4. Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми в упаковке завода изготовителя. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.5.5. Работы выполняются собственными силами и средствами поставщика с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.5.6. Специалисты, привлеченные поставщиком для выполнения работ, должны соблюдать правила внутреннего распорядка заказчика с учетом специфики осуществляемой заказчиком деятельности. Должны быть оснащены спецодеждой и материалами, необходимыми для выполнения работ. Не допускается привлечение специалистов в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также лиц, имеющих психические отклонения здоровья.5.7. По окончании выполнения работ, поставщик должен обеспечить вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в процессе производства работ.5.8. Об окончании выполнения работ и готовности сдать их результат, поставщик уведомляет заказчика в письменном виде. 5.9. Одновременно с уведомлением о завершении работ, поставщик направляет заказчику акт выполненных работ в количестве 2 (два) экземпляров, а также следующие документы на Товар: техническую документацию, инструкции по эксплуатации, правила безопасной эксплуатации. |
| **6** | **Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:** | 6.1. Товар, поставляемый должен соответствовать ~~ГОСТам~~, ТУ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям настоящего технического задания. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду Товара. 6.2. Товар должен быть новым не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 6.3. Год изготовления Товара не должен превышать одного года до даты поставки.6.4. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации либо декларации о соответствии требованиям в рамках требований, установленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в данном случае поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в рамках требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184). Копии таких сертификатов или деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого Товара и переданы заказчику.6.5. Поставляемый Товар (изделие), его конструктивные элементы (узлы, детали) (далее - Товар) должны соответствовать требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (ФЗ № 184) (при их наличии), в частности Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», в том числе документам (регламентам, стандартам, информационно техническим справочникам), разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации (Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее -№ 162-ФЗ) (при их наличии), в отношении представленных в настоящем техническом задании (показателей и их значений), касающихся функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Товара, а также соответствовать иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям заказчика и отраженным в настоящем техническом задании и (или) отраженным при описании требований к конкретному Товару (конструктивному элементу, узлу, детали), представленных в настоящем техническом задании, **в частности:**- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда.Пожарная безопасность. Общие требование» (с изменениями);- ГОСТ Р 55679-2013 "Оборудование детских спортивныхплощадок. Безопасность при эксплуатации";- Приказ Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр"Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил поблагоустройству территорий муниципальных образований".6.6. **Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика.**Использование иных требований (показатели и их значения), в том числе к габаритным размерам Товара, требуемых к поставке, а так же их конструктивным элементам (узлам, деталям), материалам изготовления, цветовой гамме, конструкций Товара и их дизайну обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке Товара данным потребностям, а именно:1) конструктивными особенностями помещений, в которых будут располагаться Товары;2) необходимостью обеспечения оптимальных (комфортных) условий при непосредственной эксплуатации; 3) необходимостью обеспечения технической (технологической) совместимости, взаимозаменяемости и сопоставимости эксплуатируемого Товара с учетом характеристики уже имеющихся у заказчика аналогичных Товаров (изделий).6.7. Товар поставляется в соответствии с комплектацией, приведенной в настоящем техническом задании, и должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 6.8. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке, установке, сборке, монтаже Товара (если установка, сборка, монтаж предусмотрены настоящим техническим заданием) соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории заказчика, действующих санитарных правил, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения, личной гигиены.6.9. Конструктивное расположение крепежных элементов товаров, как-то: гвозди, болты гайки, шайбы, саморезы, клипсы, винты - не должно приводить к дискомфорту и травмированию лиц, эксплуатирующих товар, острые и застроенные части крепёжных элементов товара не должны контактировать с человеком при эксплуатации товара, в том числе под нагрузкой человека на тотили иной элемент товара.6.10. В случае если в извещении или техническом задании (в каком-либо документе, входящем в состав извещения о закупке, прикрепленном отдельным файлом к извещению) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».6.11. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора Поставщик обязуется представить Заказчику и согласовать с ним визуализацию всего товара, подлежащего поставке и указанного в спецификации (в виде эскиза и (или) рисунка и (или) чертежа и (или) фотографии и (или) иного изображения) отражающую их конструктивные элементы (узлы, детали и т.п.), материал изготовления, цвет (цветовую гамму) и их дизайн. При этом параметры такой визуализации должнысоответствовать всем параметрам и характеристикам, указанным в спецификации.Поставщик не имеет права приступать к поставке товаров без согласования с Заказчиком всех вышеуказанных параметров. |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование производителя товара (при наличии), функциональные свойства, технические и качественные** **характеристики** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IKG.01.3275.1 Детский игровой комплекс | Габаритный размер (ДхШхВ) 4220х1270х2100мм. Опорные стойки выполнены из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением 100х100мм, края бруса по длине имеют плавные радиусы скругления. К нижним частям опорных стоек прикреплены металлические закладные детали длиной 700 мм для бетонирования. Все конструктивные элементы игрового комплекса выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18мм. Все края и углы фанерных элементов имеют отшлифованные края и плавные радиусы скругления. Пол площадок и ступени лестницы выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 15мм имеющее нескользящее покрытие. Скат горки выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5мм, конечный участок ската горки имеет травмозащитное скругление. Высота горки 600 мм. Борта ската горки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18мм. Все фанерные элементы окрашены водно-дисперсионной акриловой краской. Горка имеют металлические закладные длиной 500мм для бетонирования. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.Игровой комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки с заглушками. Бетонируется на глубину 400мм (Бетон М200) | шт. | 1 |
| 2 | IKG.01.3404.1 Детский игровой комплекс | Габаритный размер (ДхШхВ) 2900х2200х2000мм. Опорные стойки выполнены из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением 100х100мм, края бруса по длине имеют плавные радиусы скругления. К нижним частям опорных стоек прикреплены металлические закладные детали длиной 700 мм для бетонирования. Все конструктивные элементы игрового комплекса выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18мм. Все края и углы фанерных элементов имеют отшлифованные края и плавные радиусы скругления. Пол площадок и трап выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 15мм имеющее нескользящее покрытие. Скат горки выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5мм, конечный участок ската горки имеет травмозащитное скругление. Высота горки 600 мм. Борта ската горки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18мм. Все фанерные элементы окрашены водно-дисперсионной акриловой краской. Горка имеют металлические закладные длиной 500мм для бетонирования. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.Игровой комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки с заглушками. Бетонируется на глубину 400мм (Бетон М200) | шт. | 1 |
| 3 | 3255.1 Детский МАФ | Габаритный размер (ДхШхВ) 1450х950х1150мм. Опорная рама выполнена из металлической профильной трубы 50х50мм. Все конструктивные элементы выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18мм. Все края и углы фанерных элементов имеют отшлифованные края и плавные радиусы скругления.Все фанерные элементы окрашены водно-дисперсионной акриловой краской. Пол площадки выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 15мм имеющее нескользящее покрытие. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.Собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки с заглушками. Бетонируется на глубину 400мм (Бетон М200) | шт. | 1 |
| 4 | 3239.1 Детский МАФ | Габаритный размер (ДхШхВ) 1200х950х1020мм. Опорная рама выполнена из металлической профильной трубы 50х50мм. Все конструктивные элементы выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18мм. Все края и углы фанерных элементов имеют отшлифованные края и плавные радиусы скругления.Все фанерные элементы окрашены водно-дисперсионной акриловой краской. Пол площадки выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 15мм имеющее нескользящее покрытие. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.Собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки с заглушками. Бетонируется на глубину 400мм (Бетон М200) | шт. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выполнение работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доставка, сборка, установка  | усл. | 1 |