ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку оборудования и расходных материалов для печати на пластиковых картах
1. Общие сведения
1.1. Предмет закупки: Поставка термопринтера для печати на пластиковых картах, пластиковых карт с чипом и красящих лент (рибонов). 
1.2. Количество лотов: 1. 
1.3. Цель закупки: Обеспечение подразделения оборудованием для односторонней полноцветной и монохромной печати пропусков, бейджей и карт доступа. 
1.4. Код ОКПД2: 26.20.16.120 (Принтеры), 22.29.25.110 (Карты пластмассовые). 
1.5. Место поставки: 625007, г.Тюмень, ул.Валерии Гнаровской, д.1, ГАУ ТО ЦПСР «Тюмень-дзюдо». 
1.6. Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты заключения договора.
2. Требования к термопринтеру пластиковых карт 
2.1. Тип печати: сублимационный или термотрансфер 
2.2. Параметры печати: монохромный и/или полноцветный.
2.3. Стороны печати: Односторонняя (обязательно). 
2.4. Режимы печати: 
· Полноцветная печать (стандарт YMCKO — желтый, пурпурный, голубой, черный, прозрачный защитный слой).
· Монохромная печать (черная или другие монохромные цвета). 
2.5. Скорость печати (не хуже):
· Монохромная: от 400 карт/час.
· Полноцветная (YMCKO): от 150 карт/час. 
2.6. Разрешение печати: не менее 300 dpi (11,8 точек/мм). 
2.7. Подача карт: Ручная и автоматическая (из съемного лотка емкостью не менее 50 карт). 
2.8. Интерфейсы подключения: USB 2.0 (обязательно), Ethernet (LAN) (обязательно).
2.9. Программное обеспечение: Наличие в комплекте поставки лицензионного драйвера и редактора карт для ОС Windows 10/11. 
2.10. Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки. 
3. Требования к пластиковым картам 
3.1. Тип: Бесконтактная смарт-карта доступа. 
3.2. Технология чипа: EM-Marine. 
3.3. Толщина: 0,76–0,84 мм (стандарт CR-80). 
3.4. Размеры: 86 х 54 мм (стандарт ISO 7810). 
3.5. Наличие серийного номера: Чип должен иметь уникальный заводской ID, доступный для считывания. 
3.6. Внешний вид: Глянцевая или матовая белая поверхность, чистая (без заводской печати), пригодная для прямой печати на термопринтере. 
3.7. Упаковка: по 50 штук или 100 штук в герметичной антистатической коробке.
4. Требования к красящей ленте (рибону) 
4.1. Назначение: Для полноцветной печати с защитным слоем. 
4.2. Тип ленты: Black. 
4.3. Ширина ленты: от 60 мм до 65 мм (в соответствии с рабочим полем принтера). 
4.4. Длина ленты на рулоне: не менее 1000 отпечатков (карт). 
4.5. Совместимость: Лента должна быть оригинальной или полностью совместимой с выбранной моделью принтера (отсутствие ошибок распознавания чипа ленты). 
4.6. Упаковка: Каждый рулон в вакуумной или герметичной светонепроницаемой упаковке.
5. Объем поставки 
5.1. Термопринтер пластиковых карт, односторонний — 1 шт. 
5.2. Пластиковая карта с чипом EM-Marine — 1000 шт. 
5.3. Красящая лента (рибон)— 3 рулонов.
6. Требования к упаковке и транспортировке 
6.1. Принтер должен быть упакован в оригинальную заводскую коробку с пенопластовыми вставками. 
6.2. Расходные материалы (карты и рибоны) должны быть защищены от статического электричества, прямых солнечных лучей и влаги. 
6.3. Каждая единица товара должна иметь маркировку на русском языке.
7. Требования к документации 
7.1. Оригинал счета, товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД. 
7.2. Сертификат или декларация соответствия (ЕАС). 
7.3. Паспорт изделия и руководство пользователя на русском языке. 
7.4. Гарантийный талон, заполненный поставщиком.
8. Требования к поставщику 
8.1. Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ или подтвержденной от производителя возможности гарантийного обслуживания. 
8.2. Наличие на складе поставщика заявленной модели принтера и расходных материалов на момент подачи заявки.
9. Критерии приемки товара 
9.1. Проверка целостности упаковки и отсутствия механических повреждений. 
9.2. Сверка серийных номеров принтера и расходных материалов с сопроводительными документами. 
9.3. Подключение принтера к ПК, установка драйверов, тестовая печать цветной и монохромной карты. 
9.4. Проверка считывания UID чипа EM-Marine с помощью внешнего считывателя. 
9.5. Проверка совместимости поставленных рибонов с принтером (отсутствие замятий, обрывов и ошибок датчика).
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