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	Предмет договора (закупки):

	Поставка Циркуляционного насоса с префильтром (далее – Товар).


	2.
	Место поставки Товара: 
	г.Тюмень, ул.В.Гнаровской, д.1


	3.
	Срок (период) поставки Товара:

	4 месяца


	4.

	Условия и порядок поставки Товара:
	Установлены в договоре 


	5.
	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

 

	5.1. Товар, поставляемый должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям настоящего технического задания, спецификации (приложение к описанию предмета (объекта) закупки). Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду Товара. 
5.2. Товар должен быть новым не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 
5.3. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации либо декларации о соответствии в рамках требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в данном случае поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в рамках требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184). Копии таких сертификатов или деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого Товара и переданы заказчику.
5.4. Поставляемый Товар (изделие), его конструктивные элементы (узлы, детали) должны соответствовать требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (ФЗ № 184) (при их наличии), в том числе документам (регламентам, стандартам, информационно техническим справочникам), разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации (Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее -№ 162-ФЗ) (при их наличии), в отношении представленных в настоящем описании предмета (объекта) закупки, спецификации (приложение к описанию предмета (объекта) закупки) (показателей и их значений), касающихся функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Товара, а также соответствовать иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям заказчика и отраженным в настоящем описании предмета (объекта) закупки и (или) отраженным при описании требований к конкретному Товару (конструктивному элементу, узлу, детали), представленных в спецификации (приложение к описанию предмета (объекта) закупки).
5.5. Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика.
Использование иных требований (показатели и их значения), в том числе к габаритным размерам Товара, требуемых к поставке, а так же их конструктивным элементам (узлам, деталям), материалам изготовления, цветовой гамме, конструкций Товара и их дизайну обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке Товара данным потребностям, а именно:

1) конструктивными особенностями помещений, в которых будут располагаться Товары;
2) необходимостью обеспечения оптимальных (комфортных) условий при монтаже и непосредственной эксплуатации; 
3) необходимостью обеспечения технической (технологической) совместимости, взаимозаменяемости и сопоставимости эксплуатируемого Товара с учетом характеристики уже имеющихся у заказчика аналогичных Товаров (изделий).
5.6. Товар поставляется в соответствии с комплектацией, приведенной в спецификации (приложение к описанию предмета (объекта) закупки), и должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 
5.7. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке, установке, сборке, монтаже Товара (если установка, сборка, монтаж предусмотрены настоящим описанием предмета (объекта) закупки) соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории заказчика, действующих санитарных норм, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения.


	6.

	Приложение:
	Спецификация Товара.



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	№ п\п
	Наименование товара (услуги)
	Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)
	ОКПД2
	Предоставление национального режима
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Насос с префильтром Speck BADU FA 21-50/36  - циркуляционный насос, предназначенный исключительно для перекачивания воды в системах фильтрации плавательных бассейнов. Оснащен фильтром грубой отчистки (объем 8 литров). Размер сита корзины префильтра - 3,4x3,2 мм.
Пластмассовые части корпуса изготовлены из полипропилена PP GF 30, армированного стекловолокном обладающим коррозиционной стойкостью к агресивной среде воды плавательного бассейна. В корпусе насоса отсутствуют вставки.
	Насос моноблочного типа с раздельным корпусом префильтра. Вал электродвигателя полностью защищен от контакта с водой. Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды. Насос устанавливается на уровне воды или ниже. Насосы могут быть использованы в воде с концентрацией соли до 0,5%.

Материалы частей насоса
Корпус насоса  PP GF 30
Корпус префильтра - PP TV 40
Крышка префильтра, прозрачная - PC
Крышка корпуса PPE GF 30
Крестовые ручки - PA 6 GV
Корзина префильтра - PP
Сальник-торцевой уплотнитель - углерод / керамика / NBR
Винты: нержавеющая сталь 1.4301
Крыльчатка: PP GF 30 
Гайка крыльчатки PP GF 30
Износостойкое кольцо: нержавеющая сталь 1.4301
Вал двигателя: нержавеющая сталь 1.4057

Технические характеристики насоса: Технические данные/ Единицы измерения/Параметр
Производительность при 10 метрах	м3/ч 36
Напряжение питания	В	3~ Y/Δ 400/230 V
Потребляемая мощность	кВт	2,7
Выходная мощность	л/с	2,2
Ток потребления	A	4,60/8,00
Степень защиты двигателя	IP	55
Изоляция класса		F
Скорость вращения двигателя	об/мин	2850
Максимальный уровень шума, не более (1 метр)	дБ (А)	73,6
Максимальная температура воды	°C	40 (60)
Максимальное давление	бар	2,5
Подключение вход, мм
3"
Подключение выход, мм
Ø63
Вес	кг	28,5
Для совместимости: Габариты и схема подключения в  Приложении 1
	
28.13.14.110

	Преимущество
	шт.
	1
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