ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	1.
	Предмет договора (закупки):


	Поставка ГСМ для нужд МАОУ Сладковская СОШ (далее – Товар).


	2.
	Место поставки Товара: 
	Поставка осуществляется путем заправки Товаром транспортных средств Заказчика на автозаправочных станциях, расположенных на территории Тюменской области, а именно: Абатском, Бердюжском, Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Ярковском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах; городах: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск.


	3.
	Срок (период) поставки Товара:


	с 01.01.2027 по 30.06.2027


	4.


	Условия и порядок поставки Товара:
	Установлено в договоре

	5.
	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:


	5.1. Согласно Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (утв. постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 118).

5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, Техническому регламенту утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об утверждении технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на Торговых точках и предоставляемых по первому требованию Заказчика.

5.3. Заказчик должен иметь возможность осуществлять контроль за наполнением и использованием топливных карт.

5.4. Заказчик должен иметь возможность установления суточного и (или) месячного лимита по каждой топливной карте, возможность быстрой блокировки топливной карты по заявке (устно или по факсу).

5.5. Любые операции с использованием карты должны сопровождаться обязательной выдачей чека терминала.

5.6. Заказчику должен быть предоставлен персональный менеджер по обслуживанию топливных карт и личный кабинет на официальном сайте в сети «Интернет».

5.7. Заказчику должна быть предоставлена возможность получения по его запросу еженедельной или ежемесячной детализации счетов по топливным картам, ежедневного детализированного отчета, а также еженедельного или ежемесячного аналитического отчета по произведенным заправкам автотранспорта Заказчика.

5.8. Топливные карты должны иметь учетные номера и необходимую степень защищенности от подделок.  В талонах должны указываться наименование Поставщика, наименование Товара и номинал в литрах (10, 15, 20 литров).

5.9. Заказчик должен иметь возможность безвозмездно заменить топливную карту при обнаружении производственных дефектов

	6.


	Приложение:
	Спецификация Товара.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара 
	Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Бензин АИ-92

ОКПД 2: 19.20.21.110 (преимущество)


	Октановое число (моторный метод) не менее 82,5

Октановое число (исследовательский метод) не менее 91,0

Индукционный период бензина не менее 360 мин

Массовая доля серы не более 0,05 %

Испытание на медной пластине – выдерживает, класс 1

Внешний вид чистый, прозрачный
	литр
	23 000

	2
	Дизельное топливо

19.20.21.321 (преимущество)


	Цетановое число, не менее 45

Фракционный состав:

- 50% перегоняется при температуре, °С, не выше 280

90% перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше 340

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 1,8-5,0

Температура застывания, °С -35

Температура помутнения °С не выше -25

Температура вспышки, °С, не ниже 35

Массовая доля серы, %, не более 0,5

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01

Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более 30

Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более 5

Йодное число, г I2/100 г топлива, не более 6

Зольность, %, не более 0,01

Коксуемость 10 %-го остатка, %, не более 0,2

Коэффициент фильтруемости, не более 3

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 860
	литр
	15 000


3

