ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на проведение аукциона в электронной форме 

по поставке топлива с использованием топливных (пластиковых) карт
 для нужд Сладковского МУП ЖКХ на первое полугодие 2027 г.

	№ п/п
	Описание объекта закупки  
*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)
	Предложение участника закупки
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об электронном аукционе)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки

(товара), единицы измерения
	Эксплуатационные характеристики 

(при необходимости)


	Количество 


	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) 


	Наименование страны происхождения товара 
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения

	1.
	Бензин автомобильный

19.20.21.120

(преимущество)
	Минимальные и (или) максимальные показатели:  
октановое число по исследовательскому методу  не менее 92
	8400л
	
	
	Указываются конкретные показатели

	
	
	Показатели, которые не изменяются: 

АИ Предназначен для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.

Ед. измерения – л.
	
	
	
	Указываются показатели в неизменном виде

	
	
	Показатели, указанные в диапазоне: нет.
	
	
	
	Указываются показатели в диапазоне

	2.
	Бензин автомобильный

 19.20.21.121

(преимущество)
	Минимальные и (или) максимальные показатели: 
октановое число по исследовательскому методу не менее  95
	2400л
	
	
	Указываются конкретные показатели

	
	
	Показатели, которые не изменяются:
АИ. Предназначен для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением.

Ед .измерения – л.
	
	
	
	Указываются показатели в неизменном виде

	
	
	Показатели, указанные в диапазоне: нет.
	
	
	
	Указываются показатели в диапазоне

	3.


	Дизельное топливо

19.20.21.341

(преимущество)


	Минимальные и (или) максимальные показатели:  нет
Цетановое число не менее 46
	88200л


	
	
	Указываются конкретные показатели

	
	
	Показатели, которые не изменяются: 
 ДТ. Предназначено для применения в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением рабочей смеси от сжатия.

Ед. измерения – л.
	
	
	
	Указываются показатели в неизменном виде

	
	
	Показатели, указанные в диапазоне: нет.


	
	
	
	Указываются показатели в диапазоне




Товар соответствует  Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г №826)
Место поставки:
Поставка товара осуществляется путем заправки автотранспортных средств Заказчика (Покупателя) на автозаправочных станциях Поставщика по топливным картам. При этом Поставщик обязан обеспечить заправку автотранспорта Заказчика. Поставка ГСМ осуществляется через сеть АЗС, ближайшая АЗС — не далее 10 км от места нахождения заказчика.
 Необходимое количество топливных карт и их объем:
1. Дизельное топливо – количество топливных карт 7 штук по 88200л;
2. АИ -95 - количество топливных карт 1 штука по 2400л;
3. АИ – 92 - количество топливных карт 1 штука по 4200л;
                 - количество топливных карт 1 штука по 4200л.
