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	Блок термозакрепления (фьюзер) в сборе (OEM) D0BM4022. 
Код взаимозаменяемости: D0BM-4022, D0BM4042 (европейская версия).
Назначение: для полноцветного многофункционального устройства (МФУ).
Совместимость (модели оборудования): 
Обязательно: IM C2000; IM C2000A
Назначение узла: Термическое закрепление тонера на бумаге/носителе. 
Ресурс (ориентировочный): Согласно технической документации производителя оборудования, не менее 240000 страниц.
3.3. Комплектация: 
Узел термозакрепления в сборе — 1 шт.
Предохранитель сброса счетчика (recycle fuse) — должен быть установлен в блок (наличие обязательно для корректной инициализации счетчика в МФУ). 
Наличие защитных транспортировочных фиксаторов обязательно.
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