ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки):

на поставку химических реагентов для нужд Сладковского МУП ЖКХ:

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Технические характеристики
	Прочее

	1
	Аминат К (страна производства Россия)
	330,00 кг.
	Физико-химические свойства:
Внешний вид: Бесцветная или светло-желтая жидкость.
· Плотность реагента при температуре (22±5)°С в пределах 1,20-1,30 г/см³.
· Значение рН – в пределах 5,0-7,0.
· Не горюч, пожаровзрывобезопасен.
· По степени воздействия на организм реагент относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
· Реагент загустевает при температуре -10°С, не теряя потребительских свойств.
· Замерзший продукт после отмораживания восстанавливает свои свойства.

	Концентрация: в зависимости от области применения
	в зависимости от области применения

	Объем, (л):не менее 22
	20

	Основа: хлор
	хлор

	Рабочая среда: вода
	вода

	Срок гарантии: 1г
	1 г

	Температура замерзания, 0С, не менее: -25С
	-25°С

	Температура начала кристаллизации, °С: не менее -7С
	-7

	Тип: жидкий концентрат
	Жидкий концентрат

	Щелочность, см³: не менее 20
	20



	

	2
	Ультрафиолетовая бактерицидная лампа UVL 40
	28 шт
	Ультрафиолетовая бактерицидная лампа UVL 40.
Безозоновая бактерицидная лампа (253,7нм) мощностью 40Вт с односторонним четырехштырьковым подключением. Изготовлена из кварцевого стекла со специальным наполнением препятствующим выделению озона.

ПРИМЕНЕНИЕ
Ультрафиолетовая бактерицидная лампа UVL 40 предназначена для эксплуатации в водной среде в защитном кварцевом чехле при температуре воды (5-40) С0.
 
Технические характеристики

Тип лампы                              - Безозоновая бактерицидная УФ 
                                                     лампа низкого давления 
Мощность лампы, Вт             - 40
Ток, А                                         - 0,425
УФ-излучение, Вт                    - 16
Длина дуги, мм                         - 750
Длина лампы, мм                     - 843
Диаметр трубки, мм                - 15
Диаметр цоколя, мм                - 19
Срок службы, ч                         - 11000
Покрытие Кварца                    - UVL-LivePower+
	

	3
	Кварцевый чехол для установки УФ обеззараживания воды (875х1.5х24.5 мм)

	28 шт
	Кварцевый чехол для установки УФ обеззараживания воды (875х1.5х24.5 мм).

ПРИМЕНЕНИЕ
Кварцевые чехлы применяются в оборудовании УФ обеззараживания воды для предотвращения контакта УФ
лампы с влагой, тем самым сохраняя целостность и работоспособность УФ лампы на весь срок службы.

Технические характеристики

Тип чехла                                                - Запаянный
Светопропускаемость, %                    - 90
Толщина стенки, мм                            - 1,5
Внешний диаметр, мм                         - 24,5
Длина чехла, мм                                   - 875
	



Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со Спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему договору. В случае выявления Заказчиком несоответствия полученного товара вышеуказанным пунктам, Поставщик обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости поставки в согласованный сторонами разумный срок (не более 2 суток), произвести замену отгруженного товара.
Цена оказываемых услуг должна быть указана с учетом предъявленных требований Заказчиком, доставки и разгрузки силами Исполнителя, упаковки, налогов, сборов и других обязательных платежей, и являться фиксированной на протяжении всего срока действия договора.
1. Требование к качеству: 
1.1. Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. 
1.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
2. Требование к гарантии:
2.1. Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар, а также наличие сертификатов качества
3.  Условия и сроки поставки товара:
3.1. Поставка товара осуществляется в срок не более 10 календарных дней с возможностью досрочной поставки с момента подписания договора. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: 627610, Тюменская область с. Сладково ул. Новая д. 3 Часы работы с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00
(обед с 12:00 до 13:00)







Контрактный управляющий:
Миронова Наталья Николаевна
т/ф 8(34555)23-5-62
