**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пистолет для монтажной пены | Пистолет для монтажной пены РОССНА Монтажник Р861237  Питание: механический  Материал рукояти: алюминиевый сплав  Материал ствола: алюминиевый сплав  Тефлоновое покрытие нет  Игольчатый клапан: нет  Габариты без упаковки: 230х55х320 мм  Вес нетто: 0.38 кг  Разборный: нет  Вид упаковки: пакет  Страна происхождения товара: Российская Федерация | шт | 6 |
| 2 | Пена монтажная огнеупорная | Пена монтажная огнеупорная Mastertex  Вид работ: наружные\внутренние  Время застывания : 24 часа  Сезонность: всесезонная  Объем: 750 мл  Страна происхождения товаров: Российская Федерация | шт | 7 |
| 3 | Замок противопожарный врезной | Замок противопожарный врезной АПЕКС 3000  Тип упаковки - Пакет  Гарантия - 3 года  Назначение - Двери из ПВХ профиля  Рекомендован для установки в входные двери - Да  Рекомендован для установки в межкомнатные двери - Да  Тип крепления - Лицевая планка  Тип ригелей - Классический/Прямоугольный  Вылет ригелей - 20  Удаление ключевого отверстия (Backset) - 35  Тип механизма секретности - Цилиндровый  Комплектация цилиндром - Не комплектуется  Дополнительный механизм секретности - Нет  Защелка - Классическая  Тип защелки - Универсальная  Межосевое расстояние - 92  Комплектация ручками - Не комплектуется  Автоматическое запирание - Не автоматическое  Количество точек запирания - 1  Дополнительное запирание изнутри - Нет  Покрытие лицевой планки - Гальваника  Цвет лицевой планки - Никель  Тип цилиндрового механизма - Евроцилиндр | шт | 5 |
| 4 | Замок врезной на дверь | Замок врезной на дверь APECS 7000-35-NI  Тип упаковки - Пакет  Гарантия - 3 года  Назначение - Двери из ПВХ профиля  Рекомендован для установки в входные двери - Да  Рекомендован для установки в межкомнатные двери - Да  Тип крепления - Лицевая планка  Тип ригелей - Классический/Прямоугольный  Вылет ригелей - 20  Удаление ключевого отверстия (Backset) - 35  Тип механизма секретности - Цилиндровый  Комплектация цилиндром - Не комплектуется  Дополнительный механизм секретности - Нет  Защелка - Классическая  Тип защелки - Универсальная  Межосевое расстояние - 92  Комплектация ручками - Не комплектуется  Автоматическое запирание - Не автоматическое  Количество точек запирания - 1  Дополнительное запирание изнутри - Нет  Покрытие лицевой планки - Гальваника  Цвет лицевой планки - Никель  Тип цилиндрового механизма - Евроцилиндр | шт | 20 |
| 5 | Цилиндровый механизм | Цилиндровый механизм РемоКолор B-МЦ1П570 70-1-032  МЦ1П-5-70: цинк; ключ-вертушка; 5 ключей; пластинчатый механизм; длина 70 мм  Цвет: никель  Возможность перекодировки: да  Механизм постоянного ключа: с вертушкой  Материал: сталь  Количество ключей: 5 шт  Покрытие: без покрытия  Конструкция: двухсторонний  Типоразмер цилиндра: 35/35  Длина: 70 мм  Ширина: 17 мм  Количество комбинаций: 15000 | шт | 20 |
| 6 | Петля для алюминиевой двери | Цвет Белый  Габариты и вес:  Вес брутто 550 г  Упаковка и фасовка:  Индивидуальная упаковка Пакет с цветным клапаном  Размер упаковки (Д×Ш×В, см) 15 х 13 х 4  Торговая марка АС РемОкно  Артикул 1335487  Сертификат Не подлежит сертификации  Страна происхождения товара: Российская Федерация Состав Металл | шт | 10 |
| 7 | Планка примыкания | Планка примыкания 250\*145\*2000  Длина 2 м материал металл  Цвет товара: Коричневый  Вид кровли:  Еврошифер, металлочерепица, профнастил, шифер  Назначение планки: Примыкание  Тип крепежа: Саморез кровельный | шт | 12 |
| 8 | Пластиковый однополосный карниз | Стиль: [классический](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-klassicheskie-1699003/)  Тип: потолочный  Вид карниза: [шинный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/potolochnye-shinnye-karnizy-468842/)  Материал: [пластик](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/plastikovye-karniz-dlya-shtor-467672/)  Форма карниза: [прямой](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-pryamye-1699021/)  Форма изделия: [плоский](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-ploskie-1699033/)  Тип подвеса: [крючки](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/potolochnye-karnizy-s-kryuchkami-1730801/)  Рядность: [однорядный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/odnoryadnye-karnizy-467096/)  Для натяжных потолков: [да, при условии наличия закладной](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-potolochnye-dlya-natyazhnyh-potolkov-468914/)  Цвет: [белый](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-belye-467738/)  Палитра: белый  Для римских штор: нет  Наконечник: нет  Мах нагрузка: 30 кг  Длина: [3 м](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-3-metra-467516/)  Ширина багета: нет см  Вес нетто: 0.501 кг  Ширина карниза: 15 мм  Тип крепления: [саморезы](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-na-samorezah-1699015/)  В сборе: да  Телескопический: нет  Кованый: нет  Бленда: [нет](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/potolochnye-karnizy-bez-blendy-468974/) | шт | 1 |
| 9 | Лента атласная | Лента атласная ВЕСТА Текстиль ширина 25мм 30 м зелёная, розовая, голубая, желтая  Вид ленты: атласная  Цвет: зеленый, розовая, голубая, желтая  Ширина: 25 мм  Бренд: ВЕСТА Текстиль  Страна происхождения товара: Российская Федерация Упаковка: 30 м | шт | 4 |
| 10 | Разметочная клейкая лента | Разметочная клейкая лента ЗУБР Профессионал  Ширина: 50 мм  Длина: 25 м  Цвет: желтый, красный  Тип: сигнальная лента  Клейкая: есть  Материал основы: полиэтилен  Водостойкий: да  Термостойкий: нет | шт | 8 |
| 11 | Шпингалет накладной | Шпингалет накладной Левша 3Т-12  Тип продукта: шпингалет накладной мебельный  Вес, кг: 0.068  Страна происхождения товара: Российская Федерация Ширина (см): 3.5  Длина (мм): 79  Ширина (мм): 35  Толщина (мм): 1.5  Тип монтажа: Накладной | шт | 40 |
| 12 | Лента монтажная | Лента монтажная двухсторонняя Момент 15 мм x 1.5 м 17мм\*2м  Страна происхождения товара: Российская Федерация Длина: 1.5 м  Ширина: 15 мм  Особенности продукта: Морозостойкий, Термостойкий  Марка: МОМЕНТ  Гарантия: 2 года  Цветовая палитра: черный  Основной материал: каучук  Место использования: внутренний/наружный | шт | 5 |
| 13 | Лампочка светодиодная | Лампочка светодиодная А60 10 Вт Е27  Тип продукта: Лампочка  Тип цоколя: E27  Мощность (Вт): 10  Индекс цветопередачи (CRI): От 80 до 89  Температура цвета (в K): 5000  Тип ламп: Светодиодный (LED)  Напряжение (В): 200-240  Цвет освещения: Изменение оттенков белого  Угол свечения (°): 180  Устройство управления: Настенный выключатель  Форма лампочки: Груша  Отделка стекла: матовый  Основной материал: Стекло  Страна происхождения товара: Российская Федерация | шт | 30 |