**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пистолет для монтажной пены | Пистолет для монтажной пены РОССНА Монтажник Р861237Питание: механическийМатериал рукояти: алюминиевый сплавМатериал ствола: алюминиевый сплавТефлоновое покрытие нетИгольчатый клапан: нетГабариты без упаковки: 230х55х320 ммВес нетто: 0.38 кгРазборный: нетВид упаковки: пакетСтрана происхождения товара: Российская Федерация |  шт | 6 |
| 2 | Пена монтажная огнеупорная | Пена монтажная огнеупорная MastertexВид работ: наружные\внутренниеВремя застывания : 24 часаСезонность: всесезоннаяОбъем: 750 мл Страна происхождения товаров: Российская Федерация  |  шт | 7 |
| 3 | Замок противопожарный врезной | Замок противопожарный врезной АПЕКС 3000Тип упаковки - ПакетГарантия - 3 годаНазначение - Двери из ПВХ профиляРекомендован для установки в входные двери - ДаРекомендован для установки в межкомнатные двери - ДаТип крепления - Лицевая планкаТип ригелей - Классический/ПрямоугольныйВылет ригелей - 20Удаление ключевого отверстия (Backset) - 35Тип механизма секретности - ЦилиндровыйКомплектация цилиндром - Не комплектуетсяДополнительный механизм секретности - НетЗащелка - КлассическаяТип защелки - УниверсальнаяМежосевое расстояние - 92Комплектация ручками - Не комплектуетсяАвтоматическое запирание - Не автоматическоеКоличество точек запирания - 1Дополнительное запирание изнутри - НетПокрытие лицевой планки - ГальваникаЦвет лицевой планки - НикельТип цилиндрового механизма - Евроцилиндр |  шт | 5 |
| 4 | Замок врезной на дверь | Замок врезной на дверь APECS 7000-35-NIТип упаковки - ПакетГарантия - 3 годаНазначение - Двери из ПВХ профиляРекомендован для установки в входные двери - ДаРекомендован для установки в межкомнатные двери - ДаТип крепления - Лицевая планкаТип ригелей - Классический/ПрямоугольныйВылет ригелей - 20Удаление ключевого отверстия (Backset) - 35Тип механизма секретности - ЦилиндровыйКомплектация цилиндром - Не комплектуетсяДополнительный механизм секретности - НетЗащелка - КлассическаяТип защелки - УниверсальнаяМежосевое расстояние - 92Комплектация ручками - Не комплектуетсяАвтоматическое запирание - Не автоматическоеКоличество точек запирания - 1Дополнительное запирание изнутри - НетПокрытие лицевой планки - ГальваникаЦвет лицевой планки - НикельТип цилиндрового механизма - Евроцилиндр |  шт | 20 |
| 5 | Цилиндровый механизм | Цилиндровый механизм РемоКолор B-МЦ1П570 70-1-032МЦ1П-5-70: цинк; ключ-вертушка; 5 ключей; пластинчатый механизм; длина 70 ммЦвет: никельВозможность перекодировки: даМеханизм постоянного ключа: с вертушкойМатериал: стальКоличество ключей: 5 штПокрытие: без покрытияКонструкция: двухстороннийТипоразмер цилиндра: 35/35Длина: 70 ммШирина: 17 ммКоличество комбинаций: 15000 |  шт | 20 |
| 6 | Петля для алюминиевой двери | Цвет БелыйГабариты и вес:Вес брутто 550 гУпаковка и фасовка:Индивидуальная упаковка Пакет с цветным клапаномРазмер упаковки (Д×Ш×В, см) 15 х 13 х 4Торговая марка АС РемОкноАртикул 1335487Сертификат Не подлежит сертификацииСтрана происхождения товара: Российская Федерация Состав Металл |  шт | 10 |
| 7 | Планка примыкания | Планка примыкания 250\*145\*2000Длина 2 м материал металлЦвет товара: КоричневыйВид кровли:Еврошифер, металлочерепица, профнастил, шиферНазначение планки: ПримыканиеТип крепежа: Саморез кровельный |  шт | 12 |
| 8 | Пластиковый однополосный карниз | Стиль: [классический](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-klassicheskie-1699003/)Тип: потолочныйВид карниза: [шинный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/potolochnye-shinnye-karnizy-468842/)Материал: [пластик](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/plastikovye-karniz-dlya-shtor-467672/)Форма карниза: [прямой](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-pryamye-1699021/)Форма изделия: [плоский](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-ploskie-1699033/)Тип подвеса: [крючки](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/potolochnye-karnizy-s-kryuchkami-1730801/)Рядность: [однорядный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/odnoryadnye-karnizy-467096/)Для натяжных потолков: [да, при условии наличия закладной](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-potolochnye-dlya-natyazhnyh-potolkov-468914/)Цвет: [белый](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-belye-467738/)Палитра: белыйДля римских штор: нетНаконечник: нетМах нагрузка: 30 кгДлина: [3 м](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-3-metra-467516/)Ширина багета: нет смВес нетто: 0.501 кгШирина карниза: 15 ммТип крепления: [саморезы](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/karnizy-dlya-shtor-na-samorezah-1699015/)В сборе: даТелескопический: нетКованый: нетБленда: [нет](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/potolochnye-karnizy-bez-blendy-468974/) |  шт | 1 |
| 9 | Лента атласная | Лента атласная ВЕСТА Текстиль ширина 25мм 30 м зелёная, розовая, голубая, желтаяВид ленты: атласнаяЦвет: зеленый, розовая, голубая, желтаяШирина: 25 ммБренд: ВЕСТА ТекстильСтрана происхождения товара: Российская Федерация Упаковка: 30 м |  шт | 4 |
| 10 | Разметочная клейкая лента | Разметочная клейкая лента ЗУБР ПрофессионалШирина: 50 ммДлина: 25 мЦвет: желтый, красныйТип: сигнальная лентаКлейкая: естьМатериал основы: полиэтиленВодостойкий: даТермостойкий: нет |  шт | 8 |
| 11 | Шпингалет накладной | Шпингалет накладной Левша 3Т-12Тип продукта: шпингалет накладной мебельныйВес, кг: 0.068Страна происхождения товара: Российская Федерация Ширина (см): 3.5Длина (мм): 79Ширина (мм): 35Толщина (мм): 1.5Тип монтажа: Накладной |  шт | 40 |
| 12 | Лента монтажная  | Лента монтажная двухсторонняя Момент 15 мм x 1.5 м 17мм\*2мСтрана происхождения товара: Российская Федерация Длина: 1.5 мШирина: 15 мм Особенности продукта: Морозостойкий, ТермостойкийМарка: МОМЕНТГарантия: 2 годаЦветовая палитра: черныйОсновной материал: каучукМесто использования: внутренний/наружный |  шт | 5 |
| 13 | Лампочка светодиодная | Лампочка светодиодная А60 10 Вт Е27Тип продукта: ЛампочкаТип цоколя: E27Мощность (Вт): 10Индекс цветопередачи (CRI): От 80 до 89Температура цвета (в K): 5000Тип ламп: Светодиодный (LED)Напряжение (В): 200-240Цвет освещения: Изменение оттенков белогоУгол свечения (°): 180Устройство управления: Настенный выключательФорма лампочки: ГрушаОтделка стекла: матовыйОсновной материал: СтеклоСтрана происхождения товара: Российская Федерация | шт | 30 |