**Техническое задание на поставку модульного быстровозводимого здания («Учебный класс»).**

Внутренние габаритные размеры помещения: Длина 6000мм., Ширина - 5000мм., Высота - 2100мм.

Кровля: двухсканная из профильного листа, стропильная система из пиломатериала хвойной породы.

Стены: трёхслойная сэндвич-панель, толщиной - 100 мм

Утеплитель базальтовая вата или эквивалент.

Утепление пола и потолка базальтовая вата или эквивалент, толщиной - 100 мм.

Обшивка пола и потолка ОСП, толщиной - 12мм.

Окна: 6 шт., размер - 1,5 х 1,5 м., поворотно-откидная система

Входная металлическая утепленная дверь.

Внутренняя электропроводка, светильники и розетки - в наличии.

Наличие санитарно-бытового помещение (туалет, раковина)

Наличие технического помещения - 1,0х2,0 м.

Отопление - электрические конвекторы

Водоснабжение, канализация - подключение к существующей сети.

Основание модуля - блочный фундамент.

Срок поставки: в течение рабочих дней с момента заключения договора.

Адрес поставки: 641313, Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Лесниково, КОК «Космос».

Условия поставки: затраты на поставку Товара Заказчику, погрузо-разгрузочные работы, сборку и (или) установку (при необходимости), доставку Товара на адрес Заказчика 641313, Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Лесниково, КОК «Космос», все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы, связанные с поставкой Товара производятся за счет сил и средств поставщика.

Примерная планировка:

