**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Металлодетектор | Тип: Арочный стационарныйЗон детектирования: 183,5-дюймовый ЖК-дисплейИндикация на боковых панеляхПитание: АС 110 ~ 240ВРабочая температура: -20 +55Наличие выхода «сухой контакт»Подключение к ПК через локальную сеть | Шт. | 1 |