**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Металлодетектор | Тип: Арочный стационарный  Зон детектирования: 18  3,5-дюймовый ЖК-дисплей  Индикация на боковых панелях  Питание: АС 110 ~ 240В  Рабочая температура: -20 +55  Наличие выхода «сухой контакт»  Подключение к ПК через локальную сеть | Шт. | 1 |