Техническое задание 
Наименование объекта закупки:________________
Код ОКПД 2: 32.40.20.139

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание объекта закупки
	Примерная визуализация товара
	Ед. изм
	Кол-во

	Робототехнический конструктор
Весь состав комплекта должен быть от одного производителя для соблюдения единства образовательной методики. 


	1. 
	Робототехнический конструктор «РОБИ» 7+ или эквивалент

	Описание:  
 Набор предназначен для детей младшего школьного возраста от 7 лет.
Игрушка представляет собой конструкторский набор с деталями из АБС пластика с элементами электроники. 
Состав: Изделие из пластика. В состав изделия входят встроенные элементы питания, элементы из текстиля. 
Комплектность: 
· коробка с лотком и крышкой, детали для конструирования в количестве не менее чем 600 шт., 
· мотор L - 2шт., 
· мотор XS - 1шт., 
· мотор XL - 2шт., 
· мотор M – 1шт., 
· серво-мотор – 1шт., 
· набор светодиодов – 1шт., 
· блок управления и пульт, 
· вкладыш с описанием деталей 
· руководство и инструкция пользователя,
· зарядный провод
· Учебно-методический комплекс.
· Тематические инструкции для сборки роботов к 9 мая и 80-летию победы в ВОВ
· Методические пособия про регионы России не менее 15 уроков - состав (инструкция, мультфильм, презентация, конспекты)
· Рабочая тетрадь состоящая из не менее чем 5 модулей: «Механика», «Окружающий мир», «Механизмы», «Спорт», «Транспорт». Цветная печать.
Габаритные размеры с коробкой 379 мм x 275 мм x 90 мм. 
В составе набора присутствуют электромоторы и блоки управления с напряжением до 7.4 Вольт.
Материал корпусов электронных компонентов: АБС пластик
Материал деталей: АБС пластик. 
Материал коробки: АБС пластик
Состав и характеристика электронных компонентов:
Блок управления с пультом
Блок: 
Выходное напряжение: 7.4В 
Входное напряжение 5В
Литиевый аккумулятор 
Вес - 66 г
Размеры – 4x3.4x7.2
Пульт: 
Выходное напряжение: 5В
Литиевый аккумулятор 
Вес - 73 г
Размеры – 6.3x4.1x12


Мотор XS
Мощность - 1 ватт
Крутящий момент при частичной нагрузке - 2,5 Н·см
Максимальное потребление тока - 0,5 A
Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,035 А
Вес - 13 г
Провод - четырех-жильный, 20 см
Размеры – 1.6x1.8x3.2


Мотор М
Мощность - 1,15 ватт
Крутящий момент при частичной нагрузке - 5,5 Н·см
Максимальное потребление тока - 0,85 A
Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,065 А
Вес - 31 г
Провод - четырех-жильный, 20 см
Размеры - 3x3x6


Мотор L
Рабочее напряжение до 7.4В
Мощность - 2,14 ватт
Скорость вращения без нагрузки - 390 об/мин
Крутящий момент при частичной нагрузке - 10,5 Н·см
Максимальное потребление тока - 1,3 A
Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,12 А
Вес - 42 г
Размеры - 3x4x7

Мотор XL
Рабочее напряжение до 7.4В
Мощность - 2,65 ватт
Скорость вращения без нагрузки - 220 об/мин
Крутящий момент при частичной нагрузке - 23 Н·см
Максимальное потребление тока - 1,8 A
Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,08 А
Вес - 69 г
Размеры - 5x5x6
[bookmark: _GoBack]Серво-мотор с ограничением поворота на 180 градусов
Размеры мотора - 3х5х7. 
Скорость вращения мотора без нагрузки - 90 градусов за 0,25 сек
Рабочее напряжение до 7.4В
Комплект светодиодов
Рабочее напряжение до 7.4В
Методические пособия про регионы России - не менее 15 уроков - состав (инструкция, мультфильм, презентация, конспекты).
Обязательно предоставление сертификата/декларации соответствия.
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