Спецификация по техническому обслуживанию системы автоматизации, газового и теплотехнического оборудования блочно-модульной газовой котельной филиала МАОУ
«Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Водогрейный котел “ТТ-50” Энтророс, номинальной тепловой мощностью 560 кВт;
	2

	2
	Водогрейный котел “KLOM17-50” Protherm, номинальной тепловой мощностью 44,0 кВт;
	1

	3
	Горелка комбинированная Oilon
	2

	4
	Насос сетевой RZ-L50-34/23-3/2
	2

	5
	Насос подпиточный RZ-H 32-4/40-3/1,0
	2

	6
	Насос котловой RZ-L80-67/6-1,1/4
	2

	7
	Насос котловой RZ-MT 32-10-8
	1

	8
	Насос циркуляционный RZ-MT 25-5-8
	2

	9
	Теплообменник отопления пластинчатый, разборный (364,4 кВт, 16-33-1-ЕН)
	2

	10
	Теплообменник ГВС пластинчатый, разборный (40,71 кВт, 09-13-1-ЕН)
	2

	11
	Автоматическая система дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6»
	1

	12
	Расширительный бак V=200л., Py 10 бар
	1

	13
	Расширительный бак V=500л., Py 10 бар
	1

	14
	Расширительный бак V=50л., Py 5 бар
	1

	15
	Бак запаса воды V=500л.
	1

	16
	Бак запаса диз.топлива V=1000л.
	1

	17
	Охранная и пожарная сигнализация, комплект
	1

	18
	Шкаф КиПиА, в комплекте щит управления и силовой щит
	1

	19
	Тепловентилятор, мощностью 2,5-3 кВт
	1

	20
	Решётка приточная 600х600 мм
	2

	21
	Дефлектор естественной вентиляции Д300
	2

	22
	Дымовые трубы из стали толщиной 0,6 мм с утеплителем из минеральной негорючей ваты плотностью 80-90кг/м3, толщиной 50 мм, Dy273, комплект.
	2






