Основные характеристики
Инверторная стиральная  машина 
Бирюса WM-MX1214/15  или  эквивалент
Тип загрузки: 12 кг белья
Скорость отжима: до 1400 об/мин с регулируемым шагом
Инверторный двигатель: да, обеспечивает тихую работу, энергоэффективность  и долговечность.
Обработка паром: есть, помогает удалять сложные загрязнения, дезинфицировать и освежать вещи.
Программы стирки: 15 режимов, включая хлопок, синтетику, смешанные ткани, холодную стирку 20 С, быструю (45/15 мин), эко 40-60 С, отжим, а также специальные программы для спортивной, детской, джинсовой одежды, шерсти и объемных вещей.
Класс энергопотребления: А+++.
Расход воды за цикл: 82 л.
Объем барабана: 76 л.
Материал барабана: нержавеющая сталь.
Материал бака: полипропилен.
Уровень шума: при стирке – 54 дБ, при отжиме – 76дБ.
Габариты (Ш*В*Г):59,5*85*66 см.
Вес: 73 -80 кг
Управление: электронное, с LED-дисплеем и поворотным механизмом.
Дополнительные функции: дозагрузка белья, регулируемая температура (20-96 С), отложенный старт (до 24 часов), предварительная стирка, дополнительное полоскание (тройное очищение для дезинфекции), блокировка от детей, отключение звукового сигнала.
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