Установка оборудования для очистки воды

Источник водопотребления: поселковый водопровод 
Производительность: до 0,6 м3/сут. 
Расположение: Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. Чапаева, д. 4 

	№
	Наименование
	Ед. из.
	Количество
	Цена за ед.
	Итого

	1. 
	Система фильтрации с автоматическим клапаном управления
	Комплект
	1
	
	

	2. 
	Ионообменная система с автоматическим клапаном управления
	Комплект
	1
	
	

	3. 
	Сорбционная система с автоматическим клапаном управления
	Комплект
	1
	
	

	4. 
	Фильтр тонкой очистки картриджного типа
	Комплект
	1
	
	

	5. 
	Система обеззараживания 
	Комплект
	1
	
	

	6. 
	Обратноосмотический питьевой фонтан
	Комплект
	2
	
	

	7. 
	Фитинги и комплектующие
	Комплект
	1
	
	

	8. 
	Монтажные работы
	усл. ед. 
	1
	
	

	9. 
	Пусконаладочные работы
	усл. ед. 
	1
	
	


 

