Основные характеристики
Купольная посудомоечная машина
Abat МПК-700К-01  или  эквивалент
Используется для мытья посуды с применением моющих и ополаскивающих средств в средних и крупных заведениях общепита. 
Производительность 700 тарелок в час;
Раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания; 
Мощные нержавеющие нагревательные элементы 
Цельнотянутая ванна; 
Двойная система фильтров в моечной ванне; 
Два режима мойки; 
Длина: 725 мм.
Ширина:  830 мм.
Высота: 1490 мм. 
Высота максимальная:  1920 мм. 
Напряжение:  380 В 
Потребляемая мощность:  10.5 кВт
Вес нетто: 100 кг 
Температура ополаскивания:  85 °С
Температура мойки:  55 °С
Объем бака: 30 л. 
Производительность по кассетам: 45 шт/час 
Производительность по тарелкам: 700 шт/час
Цикл мойки:  80/140 сек
Размер кассеты:  500x500 мм.
Расход воды за цикл: 3 л.
Емкость бойлера: 10 л. 
Подключение к горячей воде: Да
Способ установки: Напольный 
Дозатор ополаскивающего средства: Да
Материал корпуса: Нержавеющая сталь
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