Образовательный конструктор Bioeducation «Special TECH» (или эквивалент) 
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(это 1 короб, таких надо 3 штуки)
Комплектация должна включать:
Комплект инструментов, 9 наим. — 1 уп.
Коммутационный комплект, 8 наим. — 1 уп.
Комплект электронных модулей и сенсоров, 10 наим. — 1 уп. Комплект корпусных деталей Bioeducation, 12 шт. — 2 уп.
Комплект сити-фермера, 7 наим. — 1 уп. Инструкция — 1 шт.
Контроллер — Arduino UNO. Управление Кнопочное.
Управление подсветкой — Автоматическое/ Ручное. Управление поливом — Автоматическое/ Дозированное. Объём ёмкости — 300 мл.
Инструкция по сборке — должна быть.
Описание:
Образовательной конструктор «Special TECH» — модель оборудования, разработанная для реализации практических задач по автоматизации компактных ферм и наблюдения за ростом растений на заключительном этапе Национальной технологической олимпиады. Модель гроубокса управляется контроллером Arduino и требует постоянного подключения к компьютеру для вывода значений освещённости растений, влажности субстрата и уровня воды в ёмкости. Управление поливом и подсветкой микрозелени осуществляется с помощью тактовых кнопок, размещённых на макетной плате. Набор содержит все необходимые для сборки инструменты и компоненты: от мерного стакана до паяльника, от корпусных деталей до сенсоров и электронных модулей. Процесс сборки гроубокса стимулирует развитие творческого, логического мышления и навыков решения проблем, а участие в создании умного устройства учит детей ответственному отношению к окружающей среде и важности сохранения ресурсов. Образовательной конструктор «Special TECH» может быть использован для подготовки команд для участия в профиле «Инженерные биологические системы» НТО, освоения дисциплин школьной программы «проектная деятельность» и «биология».
