


[bookmark: _Ref119427085] ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Закупка попадает под преимущество допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

[bookmark: _Hlk140219143]1. Технические характеристики товаров
	№
п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Бензин автомобильный АИ-92 
	19.20.21.125 (П)
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;
- Экологический класс – не ниже К5;
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 92,0
- по моторному методу: не менее 83,0
-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   
-Отсутствие механических примесей.

	литр
	5 000

	2
	Дизельное топливо 
	19.20.21.300 (П)
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»
Экологический класс – не ниже К5
Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо
	литр
	[bookmark: _GoBack]4 000



[bookmark: _Hlk140219178]2. Требования к качественным характеристикам товаров:
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
[bookmark: _Hlk140219209]В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
[bookmark: _Hlk140219228]3. Условия поставки. Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.
Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.
[bookmark: _Hlk140219330]4. Срок поставки: с 26.10.2026г. по 31.12.2026г.
5. Место поставки: на  автозаправочных станциях (далее – АЗС) в пределах Сладковского района п. Маслянский и других районах Тюменской области. Перечень АЗС Поставщика на территории Сладковского района является неотъемлемой частью договора. Время работы АЗС – круглосуточно.
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