Техническое задание.

	Наименование 
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Требуемые характеристики
	ед. измерения

	1. Автоматизированное рабочее место в составе: системный блок, клавиатура, мышь, монитор
ОКПД2:  26.20.15.150
 
18 шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	системный блок
	количество ядер процессора
	не менее 4
	штука

	
	 
	количество потоков процессора
	не менее 8
	штука

	
	 
	базовая частота процессора
	не менее 3.3
	Гигагерц

	
	 
	максимальная частота процессора
	не менее 4.3
	Гигагерц

	
	 
	Кэш 3-го уровня
	не менее 12
	Мегабайт

	
	 
	устройство охлаждения процессора
	наличие
	 

	
	 
	Уровень шума вентилятора, макс.
	не более 29
	Децибел

	
	 
	Материал радиатора вентилятора
	аллюминий
	 

	
	 
	Макс, рассеиваемая мощность (TDP) вентилятора
	не менее 95
	Ватт

	
	 
	Диаметр вентилятора
	не менее 92
	миллиметр

	
	 
	Форм-фактор материнской платы
	mATX
	 

	
	 
	количество слотов памяти DDR4
	не менее 2
	 

	
	 
	Максимальный объем оперативной памяти
	не менее 64
	Гигабайт

	
	 
	Наличие слотов PCI-E x1
	не менее 1  
	штука

	
	 
	Наличие разъемов M.2
	не менее 1  
	штука

	
	 
	Кол-во внешних раъемов USB 2.0
	не менее 4
	штука

	
	 
	Кол-во внешних раъемов USB 3.0
	не менее 2
	штука

	
	 
	количество разъемов Display Port
	не менее 2
	штука

	
	 
	количество разъемов VGA
	не менее 1
	штука

	
	 
	количество разъемов HDMI
	не менее 1
	штука

	
	 
	Количество разъемов SATA
	не менее 4
	штука

	
	 
	Объем одного установленного модуля  памяти
	не менее 8 
	Гигабайт

	
	 
	Скорость (тест) памяти
	не менее 3200
	Мегагерц

	
	 
	Латентность (CAS)
	не более CL18
	 

	
	 
	Общий объем установленной памяти
	не менее 8 
	Гигабайт

	
	 
	Объем SSD накопителя
	не менее 256
	Гигабайт

	
	 
	Интерфейс SSD накопителя
	SATA III
	 

	
	 
	Форм-фактор SSD накопителя
	2.5"
	 

	
	 
	Ресурс TBW SSD накопителя
	не менее 120
	 

	
	 
	Максимальная скорость чтения SSD 
	не менее 500
	 

	
	 
	Максимальная скорость записи SSD
	не менее 400
	 

	
	 
	Корпус типоразмер
	mATX
	 

	
	 
	Длина корпуса
	не более 370
	мм

	
	 
	Ширина корпуса
	не более 180
	мм

	
	 
	Высота корпуса
	не более 360
	мм

	
	 
	наличие на лицевой панели разъемов USB 2.0
	не менее 2
	штука

	
	 
	наличие на лицевой панели разъемов USB 3.0
	не менее 2
	штука

	
	 
	наличие на лицевой панели разъема Type-C
	не менее 1
	штука

	
	 
	Число внутренних отсеков 2,5"
	не менее 2
	штука

	
	 
	Число внутренних отсеков 3,5''
	не менее 3
	штука

	
	 
	Число внешних отсеков 5,25'' для DVD
	не менее 1
	штука

	
	 
	Индикаторы на корпусе
	HDD, Power
	 

	
	 
	мощность блока питания 
	не менее 450
	Ватт

	
	 
	Комплексная система мониторинга за техническим состоянием автоматизированного рабочего места (АРМ)
	Наличие
	 

	
	 
	Функция перезагрузки АРМ при зависании операционной системы или отказе системы
	Наличие 
	 

	
	 
	Функция выключения АРМ при достижении максимальных уровнях запыленности и температуры
	Наличие
	 

	
	Клавиатура
	Цвет
	Черный
	 

	
	 
	Интерфейс подключения 
	USB
	 

	
	 
	Тип подключения 
	Проводная клавиатура
	 

	
	 
	Общее количество клавиш не менее 104 штук, клавиши не программируемые пользователем 
	Соответствие
	 

	
	 
	Промышленное нанесение всех символов на клавиши клавиатуры, без использования наклеек
	Соответствие
	 

	
	 
	Отдельная клавиша для переключения между языками RUS/LAT в нижней части клавиатуры
	Не менее 1
	 

	
	 
	Влагозащищенность, степень защиты не ниже IP22
	Наличие
	 

	
	 
	Отсутствие дополнительных переходников, разветвителей, адаптеров
	Соответствие
	 

	
	 
	Тип клавиш
	Низкопрофильные
	 

	
	Мышь проводная
	Интерфейс подключения 
	USB
	 

	
	 
	Тип подключения 
	проводной
	 

	
	 
	Разрешение сенсора, макс.
	не менее 1200
	Dpi

	
	 
	Количество кнопок
	не менее 3
	штука

	
	 
	Возможность работы на покрытиях
	на любой поверхности
	 

	
	 
	Особенности
	полноразмерная, симметричная, для правой и левой руки
	 

	
	Монитор
	диагональ монитора
	не менее 23,8"
	Дюйм

	
	 
	Максимальное разрешение монитора
	не менее 1920x1080 
	 

	
	 
	время отклика
	не более 4
	мс

	
	 
	Яркость, кд/м2
	не менее 250
	кд/м2

	
	 
	Угол обзора по вертикали
	не менее 178
	градус

	
	 
	Угол обзора по горизонтали
	не менее 178
	градус

	
	 
	Тип матрицы
	IPS
	 

	
	 
	Видеовходы
	VGA, HDMI 
	 

	
	 
	Частота обновления кадров
	не менее 100
	Гигагерц

	
	 
	Разъем HDMI
	не менее 1
	штука

	
	 
	Разъем VGA (D-SUB)
	не менее 1
	штука

	
	 
	Антибликовое покрытие
	наличие
	 

	
	 
	Крепление Vesa
	100x100
	 


	Наименование 
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Требуемые характеристики
	ед. измерения

	2. Автоматизированное рабочее место в составе: системный блок, клавиатура, мышь, монитор
ОКПД2:  26.20.15.150
 
3 шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	системный блок
	количество ядер процессора
	не менее 6
	штука

	
	 
	количество потоков процессора
	не менее 12
	штука

	
	 
	базовая частота процессора
	не менее 3.7
	Гигагерц

	
	 
	максимальная частота процессора
	не менее 4.7
	Гигагерц

	
	 
	Кэш 3-го уровня
	не менее 12
	Мегабайт

	
	 
	устройство охлаждения процессора
	наличие
	 

	
	 
	Уровень шума вентилятора, макс.
	не более 29
	Децибел

	
	 
	Материал радиатора вентилятора
	аллюминий
	 

	
	 
	Макс, рассеиваемая мощность (TDP) вентилятора
	не менее 70
	Ватт

	
	 
	Диаметр вентилятора
	не менее 92
	миллиметр

	
	 
	Форм-фактор материнской платы
	ATX
	 

	
	 
	количество слотов памяти DDR4
	не менее 4
	 

	
	 
	Максимальный объем оперативной памяти
	не менее 64
	Гигабайт

	
	 
	Наличие слотов PCI-E x1
	не менее 1  
	штука

	
	 
	Наличие разъемов M.2
	не менее 1  
	штука

	
	 
	Кол-во внешних раъемов USB 2.0
	не менее 4
	штука

	
	 
	Кол-во внешних раъемов USB 3.0
	не менее 2
	штука

	
	 
	количество разъемов Display Port
	не менее 1
	штука

	
	 
	количество разъемов VGA
	не менее 1
	штука

	
	 
	количество разъемов HDMI
	не менее 1
	штука

	
	 
	Количество разъемов SATA
	не менее 4
	штука

	
	 
	Объем одного установленного модуля  памяти
	не менее 16 
	Гигабайт

	
	 
	Скорость (тест) памяти
	не менее 3200
	Мегагерц

	
	 
	Латентность (CAS)
	не более CL18
	 

	
	 
	Общий объем установленной памяти
	не менее 32
	Гигабайт

	
	 
	Объем SSD накопителя
	не менее 512
	Гигабайт

	
	 
	Интерфейс SSD накопителя
	SATA III
	 

	
	 
	Форм-фактор SSD накопителя
	2.5"
	 

	
	 
	Ресурс TBW SSD накопителя
	не менее 120
	 

	
	 
	Максимальная скорость чтения SSD 
	не менее 500
	 

	
	 
	Максимальная скорость записи SSD
	не менее 400
	 

	
	 
	Корпус типоразмер
	ATX
	 

	
	 
	Длина корпуса
	не более 420
	мм

	
	 
	Ширина корпуса
	не более 215
	мм

	
	 
	Высота корпуса
	не более 490
	мм

	
	 
	наличие на лицевой панели разъемов USB 2.0
	не менее 2
	штука

	
	 
	наличие на лицевой панели разъемов USB 3.0
	не менее 2
	штука

	
	 
	наличие на лицевой панели разъема Type-C
	-
	штука

	
	 
	Число внутренних отсеков 2,5"
	не менее 2
	штука

	
	 
	Число внутренних отсеков 3,5''
	не менее 3
	штука

	
	 
	Число внешних отсеков 5,25'' для DVD
	не менее 1
	штука

	
	 
	Индикаторы на корпусе
	HDD, Power
	 

	
	 
	мощность блока питания 
	не менее 600
	Ватт

	
	 
	Комплексная система мониторинга за техническим состоянием автоматизированного рабочего места (АРМ)
	Наличие
	 

	
	 
	Функция перезагрузки АРМ при зависании операционной системы или отказе системы
	Наличие 
	 

	
	 
	Функция выключения АРМ при достижении максимальных уровнях запыленности и температуры
	Наличие
	 

	
	Клавиатура
	Цвет
	Черный
	 

	
	 
	Интерфейс подключения 
	USB
	 

	
	 
	Тип подключения 
	Проводная клавиатура
	 

	
	 
	Общее количество клавиш не менее 104 штук, клавиши не программируемые пользователем 
	Соответствие
	 

	
	 
	Промышленное нанесение всех символов на клавиши клавиатуры, без использования наклеек
	Соответствие
	 

	
	 
	Отдельная клавиша для переключения между языками RUS/LAT в нижней части клавиатуры
	-
	 

	
	 
	Влагозащищенность, степень защиты не ниже IP22
	Наличие
	 

	
	 
	Отсутствие дополнительных переходников, разветвителей, адаптеров
	Соответствие
	 

	
	 
	Тип клавиш
	Низкопрофильные
	 

	
	Мышь проводная
	Интерфейс подключения 
	USB
	 

	
	 
	Тип подключения 
	проводной
	 

	
	 
	Разрешение сенсора, макс.
	не менее 1200
	Dpi

	
	 
	Количество кнопок
	не менее 3
	штука

	
	 
	Возможность работы на покрытиях
	на любой поверхности
	 

	
	 
	Особенности
	полноразмерная, симметричная, для правой и левой руки
	 

	
	Монитор
	диагональ монитора
	не менее 27"
	Дюйм

	
	 
	Максимальное разрешение монитора
	не менее 1920x1080 
	 

	
	 
	время отклика
	не более 4
	мс

	
	 
	Яркость, кд/м2
	не менее 250
	кд/м2

	
	 
	Угол обзора по вертикали
	не менее 178
	градус

	
	 
	Угол обзора по горизонтали
	не менее 178
	градус

	
	 
	Тип матрицы
	IPS
	 

	
	 
	Видеовходы
	VGA, HDMI 
	 

	
	 
	Частота обновления кадров
	не менее 100
	Гигагерц

	
	 
	Разъем HDMI
	не менее 1
	штука

	
	 
	Разъем VGA (D-SUB)
	не менее 1
	штука

	
	 
	Антибликовое покрытие
	наличие
	 

	
	 
	Крепление Vesa
	100x100
	 


	Наименование 
	Наименование характеристики
	Требуемые характеристики
	ед. измерения

	3. Многофункциональное печатающее устройство  
ОКПД2 26.20.18.120
4 шт
(BM5100ADW или эквивалент)
	Цветность печати
	 Черно-Белая
	 

	
	Максимальный формат печати
	А4
	 

	
	Тип печати
	Монохромная
	 

	
	Технология печати
	Лазерная
	

	
	Способ подключения
	Ethernet (RJ-45), LAN, USB, Wi-Fi
	 

	
	Возможность автоматической двухсторонней печати
	Да
	 

	
	Возможность сканирования в форматах
	A4
	 

	
	Время выхода первого черно-белого отпечатка
	≤ 7
	секунда

	
	Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием
	≥2
	штука

	
	Количество печати страниц в месяц
	≥ 80 000
	штука

	
	Максимальное разрешение сканирования по вертикали
	 ≥ 1200
	dpi

	
	Максимальное разрешение сканирования по горизонтали
	≥1200
	dpi

	
	Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали
	≥ 1200
	dpi

	
	Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали
	≥ 1200
	dpi

	
	Наличие монохромного или ЖК-дисплея
	Да
	 

	
	Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа
	Да
	 

	
	Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки
	Да
	 

	
	Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки
	Да
	 

	
	Наличие разъема USB
	Да
	 

	
	Наличие устройства автоподачи сканера
	Да
	 

	
	Объем установленной оперативной памяти
	≥500
	мегабайт

	
	Поддерживаемая предельная плотность бумаги
	≥ 120
	 г/м2

	
	Режим сканирования: 
	В сетевую папку, На USB-накопитель,
	 

	
	Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734
	 ≥ 38
	стр/мин

	
	Совместимость
	Linux, MacOS, Windows
	 

	
	Суммарная емкость входных лотков
	≥ 250
	лист

	
	Суммарная емкость выходных лотков
	≥ 150
	лист

	
	Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов
	≥ 50
	лист

	
	Скорость сканирования A4
	≥ 24
	стр/мин

	
	Cуммарный ресурс поставляемых с устройством оригинальных картриджей
	≥ 18000
	страниц  

	
	Тип сканирования: 
	Планшетный,  Протяжный
	 


	Наименование 
	Наименование характеристики
	Требуемые характеристики

	4. Принтер лазерный (ОКПД 2: 26.20.16.122)

9 шт
HP LaserJet Pro 3003dw или эквивалент
	Печать
	Двусторонняя печать (дуплекс)

	
	Нагрузка в месяц (средняя)
	Не менее 50000 стр.

	
	Тип печати
	Монохромная

	
	Максимальный формат печати
	A4

	
	Технология печати
	Лазерная, Светодиодная

	
	Максимальное разрешение черно-белой печати
	1200 x 1200

	
	Печать на материалах
	Не менее Обычной бумаги, Карточках, Конвертах, Плотной бумаге

	
	Емкость лотка вывода бумаги
	Не менее 100 листов

	
	Емкость лотка для подачи бумаги
	Не менее 250 листов

	
	Минимальная плотность бумаги
	60 г/кв.м

	
	Максимальная плотность бумаги
	Не менее 160 г/кв.м

	
	Количество USB
	Не менее 1

	
	Интерфейс
	Не менее USB, Ethernet, Wi-Fi

	
	Комплектация 
	1. набор кабелей для подключения,

2. оригинальный стартовый тонер-картридж,

3. дополнительный оригинальный тонер-картридж 


