|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Наименование производителя Товара (при наличии). Функциональные свойства, нормативные, технические, качественные характеристики Товара** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Ножовка универсальная пила  | Ножовка универсальная пила Зубр "ТАЙГА-7" 400мм.Назначение: по дереву, фанере, ДСП, МДФКоличество режущих полотен 1Материал режущего полотна стальДлина режущего полотна 400 ммЗубья 2d TPI (кол-во зубьев на дюйм) 7Вес нетто 0.32 кгТип: с широким полотном | Шт. | 25 |
| 2 | Паяльник выжигатель | Паяльник выжигатель, 6 насадок 220В 30Вт REXANT ZD-707A 12-0183.Напряжение 220 В Назначение: для пайки; для выжигания Мощность: 30 ВтВес нетто 0.21 кг | Шт. | 1 |
| 3 | Электрический лобзиковый станок  | Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-87 90870.Номинальная потребляемая мощность двигателя: 85 ВтНоминальное напряжение питания: 220/50 В/ГцТип электродвигателя: асинхронныйПередача: прямаяЧастота вращения вала двигателя на холостом ходу: 1400 об/минМаксимальная толщина обрабатываемой заготовки: 40 ммРазмер пильного полотна: 133х2.6х0.25 ммРазмер рабочего стола: 305х190 мм | Шт. | 1 |
| 4 | Набор инструментов  | Набор инструментов Ombra OMT82S:Тип головок 6-гранныеКоличество в наборе 82 штПрисоединительный размер 1/4 + 1/2 дюймаКоличество граней 6Система измерения метрическаяMin размер головки 4 ммMax размер головки 32 мм Свечные головки 16 мм/21 мм | Набор | 2 |
| 5 | Аккумуляторная дрель шуруповерт  | Аккумуляторная дрель шуруповерт Вихрь Max крутящий момент :30 НмТип аккумулятора:Li-IonНапряжение аккумулятора:12 ВMax диаметр сверления (металл):10 ммМах диаметр сверления (дерево):20 ммЗарядное устройство в комплекте:есть Вес нетто:0.96 кг | Шт. | 1 |
| 6 | Циркулярная пила  | Циркулярная пила HF CS01A-185, 800 Вт, 185 мм.Мощность (Вт) 800Диаметр диска (мм) 185Посадочный диаметр (мм) 20Глубина пропила под углом 90° (мм) 63Глубина пропила под углом 45° (мм) 43Скорость вращения (об/мин) 5200 Вес нетто (кг) 3.500 | Шт. | 1 |
| 7 | Ножницы по металлу  | Ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator прямые, 250 мм.2328-S.Тип: прямыеДлина: 250 ммДиэлектрическое покрытие: нетТолщина металла: 1.2 ммМатериал губок: CrMoЦвет рукояток: черный/зеленыйВес нетто: 0.4 кг | Шт. | 10 |
| 8 | Рожковый ключ  | Рожковый ключ Gigant 10x13 мм GDW1013.Размер min: 10 ммРазмер max: 13 ммРазмер min (дюйм): нетРазмер max (дюйм): нетДлина: 140 ммМатериал: CrVПокрытие: лаковое | Шт. | 15 |
| 9 | Болт  | Болт M10х30 мм.Длина (мм) 30Диаметр (мм) 10Количество в наборе 2Основной материал СтальПокрытие ОцинкованныйФорма головки ШестиграннаяШлиц Шестигранник (HEX)Тип упаковки Блистерная упаковкаСтандарт или знак DIN 933Класс прочности 8.8 | Шт. | 50 |
| 10 | Гайка  | Гайка DIN 934 М10.Тип продукта ГайкаДиаметр (мм) 10Количество в наборе 5Основной материал СтальПокрытие Оцинкованный | Шт. | 50 |
| 11 | Шкурка  | Шкурка Yoko Р120 на тканевой.Ширина 700 ммМатериал абразива ЭлектрокорундОснова ТканеваяЗернистость Р120Назначение УниверсальнаяФорма выпуска РулонТип изделия: Бумага наждачная | Шт. | 1 |
| 12 | Фанера  | Фанера ФК 6 мм шлифованная 760x760 мм.Основной материал ДеревоПорода древесины БерёзаФорма КвадратТип соединения деталей С зазоромВес, кг 2.614Размер (Д х Ш х В) (мм) 760х760х6Площадь (м²) 0.58Ширина (см) 76Длина (см) 76Толщина (мм) 6 | Шт. | 3 |
| 13 | Брусок  | Брусок Толщина 50 мм. Ширина 50 мм. Длина 3000 мм | Шт. | 4 |
| 14 | Брусок  | Брусок Толщина 100 мм. Ширина 100 мм. Длина 3000 мм. | Шт. | 4 |
| 15 | Гвозди строительные  | Гвозди строительные Вес, кг 5.06Длина (мм) 100Диаметр (мм) 4,0Количество в наборе 2Основной материал СтальПокрытие ОцинкованныйТип продукта: Строительный гвоздьЦвет Серый | Шт. | 1 |
| 16 | Швейная машина  | Швейная машина Kitfort КТ-6046.Электромеханическая, челнок -горизонтальный, швейных операций - 14, петля - полуавтомат | Шт. | 5 |
| 17 | Оверлок  | Оверлок Comfort 550.Нитей - 4, 1300 ст/мин, швейных операций - 12, лоток для обрезков, 2- ниточный конвертер в комплекте | Шт. | 1 |
| 18 | Отвертка крестовая  | Отвертка крестовая Dexter Basic PH 1х80 мм.Материал рабочей части Хромованадиевая стальДлина (мм) 220Форма ручки ПрямойМатериал ручки ПластикДлина стержня (мм) 80Диаметр стержня (мм) 5Модель продукта MER11Вес, кг 0.061 | Шт. | 10 |
| 19 | Отвертка шлицевая  | Отвертка шлицевая Dexter Basic SL5.5х100 мм.Материал рабочей части Хромованадиевая стальДлина (мм) 230Форма ручки ПрямойМатериал ручки ПластикДлина стержня (мм) 100Диаметр стержня (мм) 5Модель продукта MER10Вес, кг 0.065 | Шт. | 10 |
| 20 | F-образная кованая струбцина  | F-образная кованая КОБАЛЬТ 244-650.Тип: струбцинаВид струбцины: F-образнаяMax усилие: 1400 ННазначение: по дереву, металлуМатериал рамы: стальГлубина зажима: 80 ммШирина зажима: 250 мм | Шт. | 10 |
| 21 | Набор бит, сверл, головок  | Набор бит, сверл, головок 101 предмет kwb.Количество в упаковке 101 штТип бит односторонниеХвостовик бит 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)Количество бит 48 штТип сверла перовой/спиральныйКоличество сверл 30 штМатериал обработки для сверл дерево/металл/бетонТорцевые головки даВес нетто 1.3 кгГабариты без упаковки 270х210х40 ммДержатель бит: да | Набор | 1 |
| 22 | Измерительная рулетка  | Измерительная рулетка Gigant GW525.Размер ленты: 5м х 25ммДлина: 5 мМатериал корпуса: обрезиненный пластик | Шт. | 5 |
| 23 | Усиленный лом-гвоздодер  | Усиленный лом-гвоздодер MATRIX.Форма: овальныйДлина: 450 ммКованый: даМатериал рукояти: нетВес нетто: 0.953 кг | Шт. | 1 |
| 24 | Полотна для ручного лобзика | Полотна ON для ручного лобзикаТип: по дереву и ламинатуНазначение: прямой рез; фигурный резТип хвостовика: для ручного лобзикаРабочая длина: 130 ммКоличество: 15 шт в упаковкеВес нетто: 0.05 кг | Упаковка | 10 |
| 25 | Болт крепежная техника  | Болт крепежная техника ш/г, DIN 933Длина: 200 ммТип резьбы: полнаяДиаметр резьбы: М10Шаг резьбы: 1.5 ммНаправление резьбы: праваяФасовка: 20 шт. в упаковке.Размер под ключ: 17 | Упаковка | 17 |
| 26 | Шестигранная гайка  | Шестигранная гайка DIN 934 оцинкованная, Tech-Krep.Диаметр резьбы: М10Шаг резьбы:1.5Направление резьбы: праваяРазмер под ключ: 17 ммФасовка: 50 шт в упаковкеГОСТ:5915-70/5927-70/15526-70Материал: сталь | Упаковка | 11 |
| 27 | Кузовная оцинкованная шайба  | Кузовная оцинкованная шайба DIN9021 Tech-Krep.Резьба метиза: М10Внутренний диаметр: 10.5 ммВнешний диаметр: 30 ммФасовка: 50 шт в упаковкеDIN: 9021ГОСТ:6958-78Толщина: 2.5 мм | Упаковка | 11 |
| 28 | Пружинная шайба гровер  | Пружинная шайба гровер DINFIX DIN 127, нерж А2, М10, 50шт в упаковкеРезьба метиза: М10Фасовка: 50 штВнутренний диаметр: 10.2 ммВнешний диаметр: 18.1 ммDIN:127ГОСТ:6402-70Толщина: 2.2 мм | Упаковка | 11 |
| 29 | Болт Стройбат  | Болт Стройбат DIN 933 белый цинк Длина: 120 ммТип резьбы: полнаяДиаметр резьбы: М10Шаг резьбы: 1.5 ммНаправление резьбы: праваяФасовка: 10 шт. в упаковкеРазмер под ключ: 17 | Упаковка | 20 |
| 30 | Сверло алмазное по керамограниту | Сверло алмазное по керамограниту Yoko.По стеклу, керамикеДиаметр 6 ммПокрытие алмазное | Шт. | 5 |
| 31 | Бур усиленный  | Бур усиленный Gigant GRD.Диаметр: 5 ммОбщая длина: 110 мм | Шт. | 5 |
| 32 | Бур усиленный  | Бур усиленный (SDS-plus) Gigant GRD.Диаметр: 6 ммОбщая длина: 160 мм | Шт. | 5 |
| 33 | Пена монтажная всесезонная  | Пена монтажная Самоделов всесезонная Емкость (мл) 500Выход пены (л) 20Время высыхания (мин) 300Вес, кг 0.34ПреимуществаПовышенная шумоизоляция | Шт. | 10 |
| 34 | Супер клей ПВА  | Супер клей ПВА в банке 250 г Момент.Цвет белыйПалитра белыйОснова клея ПВА (поливинилацетат)Склеиваемые материалы ДСП, фанера, шпон, ламинат, ткань, кожаКоличество компонентов 1Условия отверждения кислородКонсистенция паста | Банка | 1 |
| 35 | Электрод сварочный для стали  | Электрод сварочный для стали Esab MP-3 Диаметр — 3 мм;вес — 5 кг. | Шт. | 1 |
| 36 | Цилиндр  | Цилиндр Standers TTAL1-3030NBCR Тип продукта Цилиндр для замкаВес, кг 0.16С защитой от сверления. ДаРазмер цилиндра (внешний и внутренний) (в мм) 30 + 30Тип ключа АнглийскийЦвет ХромированныйМарка STANDERS | Шт. | 20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Место поставки (количество товара)** |
| **г. Тюмень, ул. Северная, д. 1** | **г. Тюмень, ул. Коммунаров, д. 25** |
| 1 | Ножовка универсальная пила  | Шт. | 15 | 10 |
| 2 | Паяльник выжигатель | Шт. | - | 1 |
| 3 | Электрический лобзиковый станок  | Шт. | - | 1 |
| 4 | Набор инструментов  | Набор | 1 | 1 |
| 5 | Аккумуляторная дрель шуруповерт  | Шт. | - | 1 |
| 6 | Циркулярная пила  | Шт. | - | 1 |
| 7 | Ножницы по металлу  | Шт. | 5 | 5 |
| 8 | Рожковый ключ  | Шт. | - | 15 |
| 9 | Болт  | Шт. | - | 50 |
| 10 | Гайка  | Шт. | - | 50 |
| 11 | Шкурка  | Шт. | - | 1 |
| 12 | Фанера  | Шт. | - | 3 |
| 13 | Брусок  | Шт. | - | 4 |
| 14 | Брусок  | Шт. | - | 4 |
| 15 | Гвозди строительные  | Шт. | - | 1 |
| 16 | Швейная машина  | Шт. | - | 5 |
| 17 | Оверлок  | Шт. | - | 1 |
| 18 | Отвертка крестовая  | Шт. | 10 | - |
| 19 | Отвертка шлицевая  | Шт. | 10 | - |
| 20 | F-образная кованая струбцина  | Шт. | 10 | - |
| 21 | Набор бит, сверл, головок  | Набор | 1 | - |
| 22 | Измерительная рулетка  | Шт. | 5 | - |
| 23 | Усиленный лом-гвоздодер  | Шт. | 1 | - |
| 24 | Полотна для ручного лобзика | Упаковка | 10 | - |
| 25 | Болт крепежная техника  | Упаковка | 17 | - |
| 26 | Шестигранная гайка  | Упаковка | 11 | - |
| 27 | Кузовная оцинкованная шайба  | Упаковка | 11 | - |
| 28 | Пружинная шайба гровер  | Упаковка | 11 | - |
| 29 | Болт Стройбат  | Упаковка | 20 | - |
| 30 | Сверло алмазное по керамограниту | Шт. | 5 | - |
| 31 | Бур усиленный  | Шт. | 5 | - |
| 32 | Бур усиленный  | Шт. | 5 | - |
| 33 | Пена монтажная всесезонная  | Шт. | 10 | - |
| 34 | Супер клей ПВА  | Банка  | 1 | - |
| 35 | Электрод сварочный для стали  | Шт. | 1 | - |
| 36 | Цилиндр  | Шт. | 20 | - |