ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПОСТАВКА ГСМ ЧЕРЕЗ АЗС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ КАРТ
	№ п/п
	Наименование товара, в том числе товарный знак, марка, модель товара, наименование производителя, страна происхождения товара
	Описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик
	Ед. изм.
	Кол- во

	1
	АИ-92

АИ-92-К5

Наименование страны происхождения товара:


	Неэтилированный бензин марки АИ-92

Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»;

- Экологический класс – не ниже К5;

Октановое число:

- по исследовательскому методу: не менее 92,0

- по моторному методу: не менее 83,0

-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг

-Отсутствие механических примесей.Единица измерения – литр
	л
	4000

	2
	Дизельное топливо

ДТ ЕВРО

Наименование страны происхождения товара:


	Топливо дизельное ЕВРО 
Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»

- Сезонность топлива: в зависимости от сезона, когда оно будет приобретаться

- Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0

- Экологический класс – не ниже К5
	л
	40000


1. Срок поставки: с 01 января 2027 года по 30 июня 2027 г.

2. Условия поставки Товара: Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставщик обеспечивает выдачу топливных пластиковых карт Заказчику в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора;

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

3. Место поставки Товара: через сеть автозаправочных станций (далее – АЗС) Поставщика, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам, расположенные в радиусе не более 10 км от места расположения Заказчика: Тюменский район, п. Винзили, ул. Комсомольская д. 1.

4. Требования к качественным характеристикам товаров:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
