 

 
Приложение № 1
к договору №      от

Технические задание 
на оказание услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов

1. [bookmark: undefined_Копия_1]Наименование, количество и цена  услуг:

	№
п/п
	Наименование услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во
	
Цена за месяц, руб., 
	
Цена
итого, руб., 

	1.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов на объекте по адресу:  г. Ноябрьск,        пр-т Мира, д. 78 Б
	мес.
	12
	
	

	2.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов на объекте по адресу:  г. Ноябрьск,           ул. Советская, д. 27/1
	мес.
	12
	
	

	ИТОГО
	


Цена за месяц включает стоимость всех работ по графику технического обслуживания на обоих объектах, выезды по заявкам, расходные материалы в соответствии с разделом 5 Технического задания.

2 . Перечень оборудования:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм
	Количество

	1.
	Металлодетектор RADARPLUS Model CT-S
	шт.
	1

	2.
	Металлодетектор RADARPLUS Model CT-S
	шт.
	1


Серийные номера, год выпуска и комплектность Оборудования фиксируются сторонами актом ввода Исполнителя в работу.

4. Условия оказания услуг
4.1. Обслуживание осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией производителя Оборудования и графиком технического обслуживания (раздел 6).
4.2. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности по виду услуг «проектирование, монтаж, эксплуатационное обслуживание технических средств охраны на объектах, к которым установлены обязательные требования по антитеррористической защищённости» (п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ), либо - в период до 01.09.2027 - подтвердить соответствие лицензионным требованиям, установленным Положением, утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781, и обеспечить получение лицензии не позднее 01.09.2027.
4.3. Требования к персоналу: работы выполняются квалифицированными специалистами Исполнителя, прошедшими проверку знаний в установленном порядке. В штате Исполнителя должны быть: ответственный за выполнение работ, имеющий высшее или среднее профессиональное техническое образование и стаж работы по направлению не менее 3 лет; не менее двух работников по трудовым договорам со стажем выполнения аналогичных работ не менее 1 года; работник со свидетельством о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории)». Специалисты, работающие с блоками питания, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.
4.4. Плановое техническое обслуживание осуществляется в рабочие дни с 8:30 до 18:00 по согласованному сторонами графику. Аварийные выезды по заявкам осуществляются ежедневно, включая выходные и праздничные дни.
4.5. Исполнитель соблюдает действующие у Заказчика требования допуска в служебные помещения и правила внутреннего распорядка. Если Исполнитель не укладывается в отведённое время, он обязан заранее согласовать с Заказчиком проведение работ вне установленного времени.
4.6. Порядок устранения неисправностей: заявки на устранение неисправностей Оборудования принимаются представителем Исполнителя по телефону от представителя Заказчика в рабочие, выходные и праздничные дни. Время реагирования - не более 2 часов с момента регистрации Заявки; устранение неисправности - не более 4 часов с момента регистрации Заявки. За нарушение указанных сроков Заказчиком начисляется неустойка в размере 0,1 % от месячной цены за каждый день (часть дня) просрочки.
4.7. Если неисправность не может быть устранена в срок, установленный п. 4.6, Исполнитель в тот же день письменно уведомляет Заказчика о причинах и сроке восстановления. Оборудование должно быть восстановлено не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации Заявки. На время восстановления Исполнитель по возможности предоставляет Заказчику подменное оборудование аналогичного назначения.
4.8. Отчётность и приёмка: по результатам каждого технического обслуживания (планового и аварийного) Исполнитель оформляет акт выполненных работ с перечнем проведённых операций, отметкой о результатах тестирования и подписями сторон. Акты передаются Заказчику в течение 3 рабочих дней и являются основанием для приёмки услуг за расчётный период.
4.9. Исполнитель обязан незамедлительно предупреждать Заказчика о возможном наступлении обстоятельств, которые могут негативно повлиять на техническое состояние объекта, качество или сроки оказываемых услуг, и принимать меры к устранению их причин.
5. Обеспечение материалами и инструментами
5.1. Исполнитель обеспечивает своих представителей инструментом, измерительными приборами, тестовыми образцами (имитаторами), вспомогательным оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Материалы, необходимые для оказания Услуг, Исполнитель приобретает за счет собственных средств. 
5.2. Расходные материалы, крепёжные элементы (стяжки, клеммы, предохранители и т. п.) входят в ежемесячную цену Договора. Перечень таких материалов приведён в приложении к Договору. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
5.3. Запасные части и комплектующие, вышедшие из строя в результате естественного износа, приобретаются за счёт средств Заказчика. Замена оборудования или деталей, вышедших из строя (повреждённых) по вине Исполнителя в результате нарушения технологии работ, а также их доставка осуществляются за счёт Исполнителя.
6. График технического обслуживания рамочных металлодетекторов
Плановое техническое обслуживание проводится на каждом объекте не реже 1 раза в месяц по согласованному графику.
	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Внешний осмотр Оборудования: проверка отсутствия механических повреждений, состояния креплений, кабельных линий и разъёмов, заземления
	1 раз в месяц

	2
	Очистка Оборудования: панелей, излучающих элементов, вентиляционных отверстий, блоков питания от пыли и грязи; проверка целостности предохранителей
	1 раз в месяц

	3
	Проверка параметров электропитания: входного и выходного напряжения блоков питания, ёмкости и состояния аккумуляторов резервного питания (при наличии)
	1 раз в месяц

	4
	Проверка работоспособности Оборудования от резервных источников питания (при наличии)
	1 раз в месяц

	5
	Проверка работоспособности световой и звуковой индикации, панелей управления
	1 раз в месяц

	6
	Контрольная проверка обнаружения с применением тестовых образцов (имитаторов запрещённых предметов), предусмотренных эксплуатационной документацией производителя и приложением к Договору
	1 раз в месяц

	7
	Проверка и при необходимости корректировка уровня чувствительности и однородности поля обнаружения
	1 раз в месяц

	8
	Оформление акта выполненных работ с результатами проверок
	ежемесячно

	9
	Аварийный выезд по Заявке Заказчика, диагностика и устранение неисправности
	по Заявке


7. Требования к качеству и безопасности
7.1. Работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности, производственных инструкций и требований противопожарной безопасности.
7.2. Качество услуг должно соответствовать эксплуатационной документации производителя Оборудования и нормативным актам, применимым к данному виду работ.
7.3. Услуги оказываются современными способами и средствами, не наносящими ущерба имуществу Заказчика.
7.4. Исполнитель обязан незамедлительно предупреждать Заказчика о возможностях наступления обстоятельств, которые могут негативно повлиять на техническое состояние объекта, на качество или сроки оказываемых услуг по Договору, и принимать меры к устранению причин, вызывающих возникновение этих обстоятельств.

	Заказчик
Директор
МАУ МП МЦ «Школа Ямолод. Ноябрьск»

___________________Г.А. Мусина
ЭП
	Исполнитель



______________________
 ЭП
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